

TC-470  12GSDI相机
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[bookmark: _Toc15819][bookmark: _Toc444096335]信息通讯类高清摄像机系列具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口；先进的ISP处理技术和算法，使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。支持H.265/H.264编码，在低带宽下使得画面更加流畅、清晰。
[bookmark: OLE_LINK1]超高清图像：采用1/1.8英寸842万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达3840x2160，输出帧率高达60帧/秒。
多种光学变倍镜头：具有12X、20X、31X三种光学变倍镜头选择。
领先的自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。
低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 
多种视频输出接口：支持HDMI，3G-SDI，12G-SDI，USB、有线LAN（POE+功能可选）；SDI支持在1080P60格式下传输100米。
多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC音频压缩；支持高达3840x2160分辨率60帧/秒压缩。
音频输入接口：支持AAC音频编码，支持16000、32000、44100、48000采样频率。
多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP、SRT、FreeD、NDI|HX(可选)、 Dante AV（可选）协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。
AI动态跟踪：具备顶尖的自动追踪及框选技术，集成了人脸和人形识别算法，为会议室、教师及教堂等场景提供追跟踪功能。
AI人脸辅助聚焦：算法提供人脸信息辅助聚焦，可实现快速准确对焦。
Micro-SD卡录制：支持接入最大2TB SD卡，以MP4或TS格式实时记录拍摄画面。
Tally指示灯：绿灯和红灯实时显示待机和播放状态，高效开展多机位协同工作。
控制接口：RS485、RS232；RS232支持级联，方便工程安装使用。
多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。
超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声。
低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW。
多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。
双红外遥控器：设备采用双红外接收头设计，实现全方位无死角精准接收控制信号。
应用场所多：远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、远程医疗、庭审系统、应急指挥系统等。

技术参数

	摄像机、镜头参数

	光学变倍
	12X光学变倍
	20X光学变倍
	31X光学变倍

	数字变倍
	8倍

	图像传感器
	1/1.8英寸高品质CMOS传感器

	有效像素
	8.42M有效像素  16：9 

	焦距范围
	f=4.81~57.8mm
	f=7.06~122mm
	f=6.91~214.64mm

	视场角
	82.1˚(W)~ 7.5˚(H)
	59.4˚(W)~ 5.6˚(H)
	60˚(W)~ 1.98˚(H)

	光圈系数
	F1.8 ~ F3.6
	F1.64 ~ F4.2
	F1.35 ~ F4.6

	视频信号
	HDMI、12G-SDI①接口视频格式：
3840*2160P60/59.94/50/30/29.97/25fps
1920*1080P60/59.94/50/30/29.97/25fps
1920*1080I60/59.94/50fps
1280×720P60/59.94/50fps
3G-SDI接口视频格式：
1920*1080P60/59.94/50/30/29.97/25fps
1920*1080I60/59.94/50fps
1280×720P60/59.94/50fps
USB3.0②接口视频格式：
YUY2: 1920*1080P60fps, 1280*720/960*540/800*600/
640*480P30fps 
USB2.0接口视频格式：
YUY2：640*360/432*240P30；720*480/800*448P25 fps
NV12：640*480/432*240/640*360P30；800*448P25 fps
H264: 3840*2160/1920*1080/640*480/320*240/352*288/
640*360/704*576/720*480/720*576/800*600/1024*576/1024*768/1280*720/60/50/40/30/25/20/15/10/5 fps
H265: 1920*1080/640*480/320*240/352*288/640*360/704*576
/720*480/720*576/800*600/1024*576/1024*768/1280*720/60/50/40/30/25/20/15/10/5 fps
MJPEG: 3840*2160/640*480/30/25/20/15/10/5；1920*1080/
320*240/352*288/640*360/704*576/720*480/720*576/800*600/1024*576/1024*768/1280*720/60/50/40/30/25/20/15/10/5 fps
LAN接口视频格式：
主码流：
H264/H265: 3840*2160/1920*1080/1280*720，最大60fps
子码流：
H264/H265: 720*480/640*360/640*480/320*240，最大30fps

	最低照度
	0. 5Lux(F1.35, AGC ON)

	数字降噪
	3D数字降噪

	白平衡模式
	自动/手动/一键白平衡/指定色温（2400K-7100K，调节步长100K）

	聚焦模式
	自动/手动/一键聚焦

	光圈参数
	自动/手动

	电子快门
	自动/手动

	背光补偿
	开/关

	动态范围
	关/动态等级调整

	视频调节
	亮度、清晰度、饱和度、对比度、白平衡、抗闪烁、低亮度补偿等参数可调节

	信噪比
	＞50dB 

	接口功能性能 

	产品接口
	HDMI、SDI（可选12G/3G-SDI）、LAN(支持POE+)、USB-C（可选U3/U2）、Line IN、MIC IN、RS-232-IN&OUT、
RS-422/485、Micro-SD卡、DC12V电源、电源开关

	视频压缩格式
	LAN接口支持：H.264、H.265
USB 3.0接口支持：YUY2
USB 2.0接口支持：MJPG、H.264、H.265、YUY2、NV12

	视频码率
	64-40960

	码率控制
	固定码率、可变码率

	频率
	50Hz: 1fps ~ 50fps
60Hz: 1fps ~ 60fps

	音频输入接口
	双声道3.5mm线性输入；双声道3.5mm麦克风输入

	音频输出接口
	HDMI、LAN、USB-C③、SDI（12G/3G）

	音频码率
	32Kbps、48Kbps、64Kbps、96Kbps、128Kbps

	音频压缩格式
	AAC

	网络接口
	1000M网口，POE+供电可选，支持音视频输出

	网络协议
	RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181、SRT、FreeD、NDI|HX3(可选)、Dante AVH(可选)；支持网络VISCA控制协议；支持远程升级、远程重启、远程复位

	控制接口
	RS-232-IN、RS-232-OUT、RS-422/485

	串口通讯协议
	VISCA/Pelco-D/Pelco-P；支持波特率115200/38400/9600/
4800/2400

	USB通讯协议
	UVC（视频通讯协议），UAC（音频通讯协议）

	电源接口
	HEC3800电源插座(DC12V)

	电源适配器
	输入AC110V~AC220V ；输出DC12V/2.5A  

	输入电压
	DC12V±10%

	输入电流
	≤1.5A 

	整机功耗
	≤18W 

	Dante AV-H

	编解码
	H.264 

	视频格式
	1920*1080/1280*720P60/50/30/25

	视频流
	单播或多播

	延时
	≤120ms@1080p60

	带宽
	4-8Mbps@1080p60

	云台参数

	水平转动
	-170°～+170°  

	俯仰转动
	-90°～+120° 

	水平控制速度
	0.1°/s ～ 120°/s   

	俯仰控制速度
	0.1°/s ～ 60°/s      

	预置位速度
	水平：120°/s，俯仰：60°/s

	预置位数量
	用户最多可设置255个预置位（遥控器10个）

	单目跟踪

	跟踪模式
	关闭、实时跟踪、舞台跟踪、区域跟踪及智能取景及混合跟踪

	跟踪距离
	最远跟踪距离可达18米

	其它参数

	储藏温度
	-10℃ ～ +70℃

	储藏湿度
	20% ～ 95% 

	工作温度
	-10℃ ～ +50℃

	工作湿度
	20% ～ 80%

	尺寸
	188mm（长）× 164mm（宽）× 236mm（高）

	重量（约）
	约2kg

	使用环境
	室内


备注：①: 12G-SDI为选配接口；
②: USB3.0为选配接口；USB3.0在windows OS下最大支持1080P60，MAC OS下最大支持1080P30，用户可在网页-操作系统选项切换；
③: USB3.0不支持UAC及音频输出，如需输出音频，可在网页/视频输出/USB输出格式中选择USB2.0，重启生效。


外形尺寸（单位：mm)
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