TC-6E0N1 IP/UVC to HDMI2.0

产品规格

（网络或USB转HDMI2.0）
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	型号
	TC-6E0N1 IP/UVC to HDMI2.0

	尺寸
	L:103.8mm×W:71.2mm×H:25mm

	视频输入接口
	1×RJ45 ( RTSP/RTMP/HLS/TS/SRT/NDI HX/Dante AV-H Support )
1×USB3.0 Type A (UVC)

	视频输出接口
	1×HDMI2.0
1×3G-SDI

	视频输入格式
	H.265/H.264/AVC, Baseline/Main/High Profile

Supported HDMI output Resolutions

4096×2160p@60/50fps

4096×2160p@30/25/24fps

3840×2160p@60/50fps

3840×2160p@30/25/24fps

1920×1080p@60/50fps

1920×1080p@30/25/24fps

1920×1080i@60/50fps

1280×720p@60/50fps

1280×1024p@60fps

1280×960p@60fps

1024×768p@60fps

800×600p@60fps

640×480p@60fps

720×480p@60fps

720×576p@50fps

	支持协议
	Dante AV Ultra, Dante AV-H*

Full NDI, NDI|HX*
TS Over UDP
RTSP Over HTTP/TCP/UDP
RTMP
HLS
SRT
*Optional by Customer Required need License

	音频格式
	

	电源
	DC input : 12V / 2A
Support POE input


