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超高清混合硬件导播切换台


























	4K 演播室
	4K 转播车
	4K 视频会议
	4K 现场直播

	对多机位 4K 信号进
	承担现场多源 4K 信
	对参会方 4K 信号进
	对现场多机位 4K 画

	行实时切换、 特效处
	号的快速切换 、 混音
	行选择性切换 、 布局
	面、 字幕、 特效等元

	理与整合 ， 保障演播
	及实时输出任务 ，确
	调整及降噪处理 ， 提
	素进行实时整合与切

	室节目录制与播出的
	保大型活动转播的高
	升远程会议的清晰度
	换 ， 保障直播内容的

	流畅性和视觉专业性。
	质量与时效性。
	与沟通效率。
	连贯性与视觉冲击力。
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产 品 简 介 [image: ]
TC-840 Super超高清便携导播切换台是一款采用全硬件架构的5通道专业制作系统，支持4路12G- SDI或者4路HDMI2.0信号输入，5路输入可任意组合使用，外加1路DDR本地视频文件播放或IP拉流，集成5通道广播级调音台（含6.5mm音频接口）。系统完美适配4K摄像机、无人机航拍等专业信号
源，满足多机位切换、现场连线等制作需求。其紧凑的桌面式设计兼具演播室级的稳定性与外场制作的便携性，已广泛应用于新闻直播、体育转播、综艺节目制作等广电场景，是移动制作和EFP系统的理想解决方案。

	视频输入接口
	12G-SDIx 4 & HDMI 2.0 x 4（复选），一共 4 路基带信号输入IP&DDR（复选） x 1

	

视频输出接口
	12G-SDI （ PGM OUT）x 2
12G-SDI （AUX OUT）x 2 HD-SDI（ PGM OUT）x 1
HDMI 2.0（AUX OUT）x 1 DP （MLUTIVIEW OUT) x 1

	UVC 输出接口
	1 x USB3.0

	音频输入接口
	1 组平衡 TRS6.5（ R/L 声道）

	音频输出接口
	1 路 3.5mm 耳机口

	RJ45 以太网
	RJ45 LAN x 1 以太网 10/100/1000 BaseT，流媒体输入输出
RJ45 NMSx 1 以太网 10/100/1000 BaseT ，后台 WEB 访问

	USB 接口
	1 x USB-A 3.0

	TALLY
	1 x DB-25p

	串口控制
	1 x RS422 （预留）

	
输入格式
	3840x2160p： 60/59.94/50/30/29.97/25
1080p： 60/59.94/50/30/29.97/25
1080i： 60/50

	

输出格式
	3840x2160p： 60/50/30/25
1080p： 60/50/30/25
1080i： 60/50
Multiview：1080P60 、1080p50

	视频采样
	4:2:2 YUV

	色彩精度
	10bit

	色彩空间
	REC 709 、REC 2020

	自动切换
	3G-SDI和 12G-SDI信号自动转换，净切换

	存储
	内置 M.2 硬盘槽位（支持512GB 、1TB）

	本地文件播放
	视频文件格式： MP4 、TS 、MOV（编码： H.264 、H265）
音频文件格式： MP3（编码： AAC）

	文件录制格式
	MP4 、TS

	文件录制码率
	PGM 为 4K 时：1 路 4K【4~120Mbps】/ HD【1~20】Mbps
PGM 为 HD 时 ：1 路 HD【1~20】Mbps

	文件录制分辨率
	3840x2160 、1920×1080

	流媒体播出
	最高可同时输出 4 路流，支持流地址自定义 。

	流媒体格式
	H.265+ACC/H264+AAC

	流媒体输出协议
	RTMP/UDP 协议

	流媒体播入协议
	1 路流媒体信号, 支持 RTMP/RTSP/UDP 协议
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