天创恒达TC-X6直播相机
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74*52*35mm
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2、产品介绍
· 全功能USB接口
全功能USB接口，兼容USB3.0、USB2.0、支持UVC v1.1协议，支持视频原始图像和编码图像输出。
· 4K超高清
图像传感器:1″CMOS 50MP传感器
FOV(D):85.3°(4:3)  
FOV（H）:72.8°
FOV(V):57.8°
· 低照度
超高信噪比的全新CM0S图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰。
· 领先的自动聚焦技术
采用先进的聚焦算法，T0F模块辅助聚焦，使得镜头快速准确、稳定地完成聚焦。
· 人脸追焦
在没有使用tof模块的情况下，也能实现针对人脸的快速对焦
· Al智能
支持人脸追焦，通过AI人脸追焦模型的个人定制，辅助人脸追焦模式，使得聚焦针对特定的人脸聚焦更佳精确、快速
· 镜头可替换
可根据需求外接4.8X微距镜头或者58mm人像镜头，满足用户多方面的需求
· HDR
支持HDR
· 调色盘
支持24种颜色的色调和饱和度单独调节,
· 多样化参数调节
红绿蓝，黄色，橙色，红润，高光，暗部等多参数调节
四种图像版本，标准/去红/白皙/专业
· 丰富的视频接口
支持USB 3.0视频输出。
· 横屏/竖屏
支持横屏/竖屏输出方式。
· 使用方便
无需下载驱动，USB输出即插即用，具有方便、简洁的用户使用体验。
· 开关机按键
无需拔插usb数据线，使用按键就可直接开关机设备，更方便
3、技术参数
	相机参数

	视频格式
	MJPEG:
4K@30fps、4K@25fps、4K@15fps、1080P@30fps、1080P@25fps、1080P@15fps、720P@30fps、720P@25fps、720P@15fps

YUV(YUY2):
1080P@60fps、1080P@25fps、1080P@15fps、720P@30fps、720P@25fps、720P@15fps

	图像传感器
	1″ CMOS

	有效像素
	50MP

	光圈
	f/1.95

	HDR
	支持

	FOV (D)
	85.3°

	焦距
	8.65mm

	最小对焦距离
	15cm

	数字变焦
	Max4X

	对焦模式
	手动/TOF/人脸追焦

	快门
	1/30s-1/6000s

	白平衡
	手动/自动

	数字降噪
	2D/3D

	画面
	横屏/竖屏

	尺寸
	74*52*35mm





	USB特性

	操作系统
	Windows7，Windows8
Windows10,Windows11
Mac OSX，Linux

	色彩空间压缩
	MJPEG、YUV

	USB视频通信协议
	UVC1.0

	
	

	输入输出接口

	USB接口
	Type-C

	
	

	一般规范

	输入电压
	DC 5V

	输入电流
	DC 2A

	工作温度
	 0°C — 40°C

	储藏温度
	 -10°C — 50°C

	功耗
	10W(最大)

	平均无故障时间
	>30000小时




	辅助功能

	人脸追焦
	识别人脸位置信息，实现人脸对焦，达到精准对焦

	AI人脸模型
	支持根据用户人脸，精确用户脸部大小，使人脸追焦更稳定清晰
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