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公司名称：天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司
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公司网址：http://www.tchdsh.com 
客服电话：18600391188
1、概述：	
产品名称: 音视频采集卡；
产品副标题：1路HDMI高清USB采集卡
型号:TC-UB570 HDMI
· 免驱动采集卡，支持Windows、Linux、MAC、安卓等系统
· 免费提供功能全面的SDK  QCAP SDK    
· 免驱UVC设计即插即用  
· 低延时高画质 
· 目标客户：视频会议/游戏直播/ 用笔记本做便携式采集、现场直播 
·  无需按装驱动，即插即用

2、产品图片：
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主机接口：USB3.0 ( SuperSpeed ) UVC 

3、规格和特性：
	型号
	TC-UB570 HDMI

	最大输入
	1920×1200p@60/50fps

	录制格式
	软压缩 实时

	主机接口
	USB3.0 ( SuperSpeed ) UVC

	输入接口
	1个HDMI接口

	视频裸数据格式
	YUY2

	视频输入源
	All Resolution Below 1920×1200p@60fps

	录制视频格式
	YUY2 ( USB3.0 )

	视频输出源

	1920×1200p@60/50/30/25/24fps
1920×1080p@60/50/30/25/24fps
1280×1024p@60/50/30/25/24fps
1280×720p@60/50/30/25/24fps
1024×768p@60/50/30/25/24fps
800×600p@60/50/30/25/24fps
640×480p@60/50/30/25/24fps

	音频输入 接口

	HDMI Embedded Audio
3.5mm Analog Stereo Audio

	音频输出格式
	Stereo / 16-bit / 48000Hz

	操作系统支持
	Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1
Windows 10 ( 32-bit and 64-bit )
Linux / MAC OS / Android


4、驱动下载：免驱

电话：400-800-1650    网址：http://www.tchdsh.com    地址：北京市海淀区连桥二街9号院1号楼4层
 3 / 3
image2.png




image1.png
KBIEIX




