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2路HDMI高清USB采集卡
产品规格书

型号：TC-UB630N2 Pro
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公司名称：天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司
公司地址：北京市海淀区连桥二街9号院1号楼4层
公司网址：http://www.tchdsh.com 
客服电话：18600391188
1、概述：	
产品名称: 音视频采集卡；
产品副标题：2路HDMI高清USB采集卡
型号:TC-UB630N2 Pro
· 即插即用，不需要驱动程序。
· 全铝机身，散热性强。
· 支持麦克风音频输入，3.5立体声输出；
· 支持麦克风音频和HDMI音频叠加采集；
· 支持输入最大分辨率4K 60Hz；
· 支持采集最大分辨率4K 60Hz；
· 支持大多数采集软件，如VLC、OBS、Amcap等；
· 支持Windows、Android、Linux和MacOS
· 符合USB视频和UVC标准；
· 符合USB音频UAC标准；











2、规格和特性：	
	型号
	TC-UB630N2 Pro

	尺寸
	101 x 101 x 22mm

	录制模式
	软压缩，实时

	主机接口
	USB3.2（GEN2）TPYE-C 

	视频输入接口
	HDMI2.0 x 2

	音频输入接口
	HDMI2.0x2,3.5mm Line in(TRS3-pole)x2

	视频格式
	NV12，YUY2，P010， RGB24,I420,MJPEG

	最高输入分辨率
	2160p60，1440p144/120，1080p240

	最高环出分辨率
	2160p60，1440p144/120，1080p240

	

HDMI1口 采集分辨率
	3840 x 2160 - 60fps/MJPG, 30fps/NV12/I420. 
2560 x 1440 - 144fps/120fps/MJPG，60fps/NV12/I420，50fps/YUY2
2560 x 1080 - 60fps/NV12/I420/YUY2/MJPG. 
1920 x 1080 -240fps/MJPG ,120fps/NV12/I420, 60fps//YUY2/RGB24/P010
1280 x 720 - 60fps/NV12/I420/YUY2/RGB24/MJPG.


	

HDMI2 口    采集分辨率
	3840 x 2160 - 60fps/MJPG, 30fps/NV12/I420. 
2560 x 1440 - 144fps/120fps/MJPG，60fps/NV12/I420，50fps/YUY2
2560 x 1080 - 60fps/NV12/I420/YUY2/MJPG. 
1920 x 1080 -240fps/MJPG ,120fps/NV12/I420, 60fps//YUY2/RGB24/P010
1280 x 720 - 60fps/NV12/I420/YUY2/RGB24/MJPG.


	UAC 音频输出格式
	
Stereo / 16-bit / 48000Hz

	操作系统
	Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 ( 32-bit and 64-bit )
Linux / MAC OS / Android
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