
                TC-830 PRO规则参数

[image: 830 pro]技术参数
	图像幅面
	竖屏：9：16；横屏：16：9

	信号系统
	1080P60/59/50/30/25
1080I60/59/50/30/25

	信号制式
	PAL/NTFS

	音频增益
	手动，音量可调

	音频延时
	手动，延时可调

	预设
	拉流/推流地址预设可预设24个

	码率
	录制、推流码率可调

	视频输出ＨＤ
	HDMI/3G-SDI/USB2.0/USB3.0/TALLY

	电源要求
	12V

	功耗
	最大15W

	操作温度
	-20～40℃

	存放温度
	-20～60℃

	尺寸
	308mm（长）X260mm（宽）X70mm（高）

	重量
	7KG

	产品颜色
	[bookmark: _GoBack]黑色/红色

	控制协议
	

	软件系统
	嵌入式Linux

	网管
	Web
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