TC-870液晶触控

录播一体机

产品简介

产品型号：TC870
硬件版本：V2.0

产品名称：液晶触控录播一体机
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一、产品外观特性
1）整机外观图
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图 1 TC870整机外观图
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此外观图仅供参考，具体请以实物为准。
2）主机外观尺寸图
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图2 TC870外观尺寸图

3）前后面板接口定义
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图3   TC870前后面板接口图

前后面板接口定义如下表：

	序号
	接口
	序号
	接口

	1
	电源口：DC 12V
	14
	监听接口：3.5mm音频输出接口，可接监听耳机。

	2
	USB3.0：连接USB外围设备使用，鼠标、键盘、U盘存储设备等。
	15
	WIFI：WIFI天线接口，2.4G信号

	3
	NET：千兆以太网接口
	16
	VGA-OUT：VGA信号环出接口。

	4
	HDMI-OUT：HDMI信号输出，支持输出1080P60图像。
	17
	VGA-IN：VGA信号输入，最大支持1920*1080P60输入。

	5
	SDI-OUT-1/2：3G-SDI信号输出，接1920*1080分辨率SDI接口显示器，输出录播直播画面。
	18
	4G：4G天线接口

	6
	SDI 1 /2 /3 /4 -IN：4路SDI输入接口，3G/HD-SDI自适应，每个接口最大支持1080P60输入。
	19
	SIM：SIM卡槽，可插入4G手机卡。

	7
	HDMI-IN-1/2/3:3路HDMI信号输入，最大支持1920*1080P60输入。
	20
	摇杆：四维云台控制摇杆，可控制云台摄像机。

	8
	COM集控口：COM1-COM4等4个串口，可接跟踪主机、云台摄像机、导播台、中控等设备，COM口带RS232和RS485功能。
	21
	POWER：电源开关按键，按下后录播主机通电开机。

	9
	LINE-OUT:音频输出，3.5mm耳机接口。
	22
	SW：功能切换按键，摄像机通道和预置位功能切换。

	10
	LINE-IN:音频输入，3.5mm耳机接口。
	23
	数字键：1-6数字键，根据cut功能选择，可以是摄像机通道和1-6号预置位。

	11
	LINE-IN-L/R:音频输入，标准莲花头接口。
	24
	11.6寸高清液晶触控屏

	12
	LINE-OUT-L/R:音频输出，标准莲花头接口。
	24
	内置喇叭口

	13
	MIC-IN：音频输入，标准3芯6.5卡侬头接口。
	
	


主要规格及技术参数

    TC870液晶触控录播一体机是一款7机位录播设备。它采用性能更加强大全高清图像处理芯片，3G/HD-SDI信号自适应。硬件接口丰富，同时兼容HDMI、VGA、3G/HD-SDI、3.5mm耳机接口、莲花头接口、6.5mm卡侬头接口、RJ45网口等国际标准接口，极大的满足了录播教室的不同环境应用，4路SDI接口自适应3G-SDI/HD-SDI信号，每个接口都支持1080P60图像输入；2路HDMI独立输入，1路HDMI和VGA选择性输入。TC870液晶触控录播一体机共有4路输出：默认VGA-OUT输出录播导播画面，HDMI-OUT和两个SDI-OUT输出录播直播画面，分别满足在不同的显示器上显示。TC870液晶触控录播一体机集成wifi可在不同的网络环境中进行图像网传和推流直播，是一款具有无线功能的便携式录播一体机。TC870液晶触控录播一体机自带11.6寸液晶触控屏，用户可在液晶触控屏上完成导录播操作，也可以接上鼠标和显示器进行操作。录播一体机软件自带web导播功能，用户可以在PC电脑登录IE浏览器进行远程导播。这样一款高度集成的无线液晶触控一体化录播设备，除了能满足摄制团队制作精品课程视频外，还能满足老师独立操作拍摄的需求。
TC7000液晶触控录播一体机规格参数：

	项目

	设备参数
	性能指标

	系统
	操作语言
	中文/英文

	
	操作界面
	图形化菜单操作界面

	
	系统结构
	嵌入式Linux系统

	视频
	视频输入
	共7路视频信号输入：4路SDI输入+2路HDMI独立信号+1路HDMI/VGA信号选择性输入

	
	视频输出
	4路图像输出接口：

VGA-OUT：输出录播导播界面；

HDMI-OUT：输出录播直播图像；

SDI-OUT-1/2：输出录播直播图像。

	
	视频显示
	自带11.6寸液晶显示屏，软件支持单画面、画中画、画外画、1/2/3/4/6分屏

	
	视频标准
	数字高清信号

	
	输入最大帧率
	1080P@60

	
	输入分辨率
	HDMI/VGA：1024*768p@60fps、1280*720p@50/60fps、1920*1080i@60/50fps、1920*1080p@30/25fps、1920*1080p@60/50fps

3G/HD-SDI：1920*1080p@60/50/30/25fps、1920*1080i@60/50fps、1280*720p@60/50/30/25fps

	音频
	音频输入
	3路音频输入

	
	音频输出
	3路音频输出

	
	音频编码
	AAC

	
	录音方式
	声音与视频同步录制

	图像处理

及存储
	视频输出格式
	MP4

	
	视频编码帧率
	1～30fps

	
	视频码率
	50kbps~40Mbps可调

	
	音频码率
	8~420KB可调

	
	数据存储
	内置一个SATA硬盘 ，最大支持4TB

	外设
	液晶触控屏
	自带11.6寸液晶触控屏

	
	云台摇杆
	自带3维云台操作杆，可控制摄像机云台操作

	通信接口
	RS485接口
	支持4组RS485接口

	
	RS232接口
	支持4组RS232接口

	
	RJ45网络接口
	1个802.3ab 1000Base-T千兆网络接口                                                                                                                                                                                                                                         

	
	USB接口
	支持1个USB3.0接口（可接鼠标/U盘/其他外设设备）

	功能
	导播功能
	视频预览/直播画面监视/视频切换/预直播画面监视/直播画面多分屏显示/双电影导播模式/音频调整/画面分割/片头片尾/PTZ操作/特技效果/字幕、OSD信息、角标logo等/支持IE导播/支持客户端导播/支持网络跟踪接收发送码

	
	录播功能
	实时推流/同步录制/电影模式录像/资源模式录像/资源模式和电影模式同时工作/手动和全自动导播/一键开启推流和录像/本地通道回放/内置播放器/双导模式下两个电影模式同时工作

	
	软件升级
	支持网络升级、RS232串口升级

	
	存储模式
	支持内置硬盘、外接USB存储；支持USB录像导出；支持FTP下载录像、FTP上传录像

	
	直播协议
	标准的RTMP协议，支持RTSP实时协议流，UDP组播流、TCP单播流

	
	网络协议
	支持TCP、UDP、RTMP、RTSP、RTP、FTP、DHCP协议

	环境
	工作电压
	直流12V

	
	设备尺寸（mm）
	390mm*205mm*121mm


功能及特点说明

主要特性

采用一体化硬件设计，易用易维护的全嵌入式系统，结构精简，集数据采集、数据处理发布、管理于一体。

主机小巧不失大气，液晶显示屏和导播摇杆一体，作为便携录播设备，可快速移动和安装部署，可用于常态录播、精品录播、会议录播。

自带11.6寸液晶触控屏，全触控功能，无需接鼠标键盘就可以完成导录播，支持pc电脑远程IE导播。

主机集成Wifi，支持无线录播，通过Wifi网络推流直播。

支持多路视频的画面无缝切换、叠加、拼接等处理功能。

输入输出接口：采用多接口设计，支持3G-SDI、HD-SDI、HDMI、VGA等不同视频信号源的输入；具有4路SDI接口自适应3G-SDI或HD-SDI高清视频信号输入、2路HDMI信号独立输入+1路HDMI/VGA信号选择性输入。

视频信号输入支持7路高清 1080P@60（1920*1080）；支持4路高清视频输出:VGA-OUT输出导播界面；HDMI-OUT和2路SDI-OUT输出PGM直播界面。

音频接口支持3路音频输入，支持1路3.5mm耳机接口输入+1路线性莲花头输入+1路6.5卡侬头输入；支持3路音频输出，支持1路3.5mm耳机接口输出+1路线性莲花头输出+1路6.5卡侬头输出。 

输入分辨率：

HDMI/VGA：1024*768p@60fps、1280*720p@50/60fps、1920*1080i@60/50fps、1920*1080p@30/25fps、1920*1080p@60/50fps

3G/HD-SDI：1920*1080p@60/50/30/25fps、1920*1080i@60/50fps、1280*720p@60/50/30/25fps

编码格式：标准流媒体文件格式MP4，视频编码格式H.264，音频编码格式AAC，最高支持60帧视频录制；适合通用播放器或嵌入式网页播放方式，视频编码码流：50Kbps-40Mbps可调，音频采样率8-48KB可调，音频编码码率8-420KB可调。

扩展接口：1个802.3ab 1000Base-T千兆网络接口；4组RS-232控制接口，4组485接口。

录播设备功耗低，散热性能好，机箱内置风扇散热，不易进灰尘，内置功放喇叭，方便录制过程随时监听。

内置1TB硬盘，用于节目的长时间录制,最大支持4TB硬盘， 满足大量的视频信息存储要求；支持远程交互和管理中心方便快捷的交流；

录制模式支持电影模式、电影加资源模式两种。电影模式和资源模式可同时工作。录制电影加资源模式时，资源模式在后台工作。

录播系统运行资源功耗低，能同时支持2路电影模式录像+7路资源备份录像。

导播方式支持手动、半自动、全自动模式，三种模式可以任意切换；

手动导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整、录制模式切换等功能；支持手动云台PTZ控制，老师视频和学生视频均支持多个预置位设置。

资源模式界面、电影模式界面统一；在菜单里勾选需要录制资源的通道，一键开启电影+资源模式录像就能同时录制PGM和资源录像。

手动导播支持本地人工现场导播（录播主机自带导播软件）和网络远程导播，集中导播管理软件可以在中控室完成全校各个教室的导播；远程导播界面和嵌入式导播界面相似，减少导播人员的学习时间，简单易用。

录播主机自带IE导播平台，方便用户在PC电脑、平板上导播和配置参数。

录播主机自带点播功能，最大支持20个人同时点播主机录像。

支持课程信息、字幕、片头、片尾信息等功能，支持手动和自动字幕机发布字幕，以增强课件感染力。

根据PPT教学内容的字数长短，可人为设定切换时间。并设置具有软件锁定控制功能。可以随时锁定PPT教学画面按需要时间停留。也可以一键解锁，让画面回到老师画面。

支持对话模式，即老师提问时，老师视频画面与学生视频画面同屏显示。

支持画中画模式，老师讲解PPT课件时，显示设备上可同时显示PPT与老师的画中画的画面。

业内唯一支持双电影模式导播，双导模式支持PGM和PGM2同时单流多画面录像和推流直播。
具有通道备份功能，各通道码流可自定义设置。

录播主机拥有低能耗、散热快、超静音，可长时间工作等优势。

支持多达28种切换特效，擦除、覆盖、淡进淡出等主流切换特效。

支持电脑PPT信号自动触发切换，老师电脑无需安装任何插件。

自定义场景切换策略，列表式切换策略表方便用户修改。

可对接任何跟踪系统，录播上可自定义切换码和策略，包含动作策略和状态策略。

支持远程FTP下载录像，方便用户不需要进入现场就能导出和拷贝录播主机内录像文件。

支持FTP上传录像，相应菜单中填入FTP上传用户名、密码和地址，录像停止后自动上传录像到FTP服务器。

支持网络发送命令码和接受命令码，跟踪主机或其他设备可不用接录播接口，方便快速部署和调测。

支持TS组播推流，在局域网内支持更多用户观看直播。

支持按照课程表编排定时录像，方便老师快速录制属于自己的精品课。

支持录播主机参数配置的导入导出，方便用户统一维护和升级调试。

无需外接会议设备，只要2台录播就能快速进行教学互动。
支持空调、灯光等智慧教室设备无缝连接。
四、嵌入式录播软件界面图
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主界面图

二级菜单图
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