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TCHD-812 Pro 12讯道直播切换台
[image: 微信图片_2025-05-22_141751_007]
TCHD-812 Pro 12讯道直播切换台是集12讯道4K/HD视频采集、DDR播放、导播切换、直播推流、字幕添加、转场特效、虚拟成像、音频混音、录像备份等功能于一体的多功能合一视频导播系统。设备整体采用成熟、稳定的嵌入式硬件架构，满足了现场节目制作对稳定性、安全性的严格要求。抠像、图文和动态转场特效等特色功能，更是继承了高清硬件切换台的功能，在4K现场制播的场景下提供了更大的发挥空间。
[bookmark: _GoBack]相比于高清直播时代，4K现场节目制作需要的更高的技术储备和研发能力，产品在设计时依托多年的直导播产品制作经验，充分考虑了产品各个阶段使用者，采用单纯的操作方式，没受过专业训练的一般使用者也可轻松理解、自由运用，尤其适合自媒体个体户使用，产品轻巧便携，可在多种环境下运行，TCHD-812 Pro具备色域和HDR动态范围转换，产品自带多种格式编码器，如:H.265和H.264等，以完成现场节目的高质量录制和推流发布。
TCHD-812 Pro 采用双屏操作模式，对外可外接多画面屏幕，监看和制作界面，设备内集成了8英寸触控屏，同步进行音频、系统设置、包装设置，方便快捷。
专为影音市场量身打造，产品还提供了内建的混音器可让麦克风、周边音效库等的输入，简易的使用方式，让网红美声可直达影音核心，RCA音源输出可供监听，或是外接扩音响使用，彻底实现多功能一体机的优势，也让您的每一次直播更加高效完美。

设备接口
	视频输入接口
	12通道，可自定义通道类型
8 x 12G-SDI、2 x HDMI 2.0

	视频输出接口
	1 x 12G-SDI（PGM）、1 x 3G-SDI（PGM）
1 x DP（MULTI-VIEW）
2 x 12G-SDI（AUX）、1 x HDMI2.0（AUX）

	同步接口
	1 x REF IN

	UVC输出接口
	1 x USB3.0

	音频输入接口
	2 x Balanced XLR

	音频输出接口
	2 x Balanced XLR
1 x 3.5mm立体声小型插孔

	RJ45以太网
	RJ45x3以太网支持10/100/1000 BaseT，可用于流媒体直播、流媒体输入、版本升级

	USB接口
	2xUSB-A 3.0

	TALLY
	1 x DB-25p

	串口控制
	3 x RS422


格式参数
	输入格式
	3840x2160p: 60/59.94/50/30/29.97/25
1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25
1080i: 60/50

	输出格式
	3840x2160p: 60/50/30/25
1080p: 60/50/30/25
1080i: 60/50
Multiview:1080P60、1080p50

	视频采样
	4:2:2 YUV

	色彩精度
	10bit

	色彩空间
	REC 709、REC 2020

	自动切换
	3G-SDI和12G-SDI信号自动转换，净切换

	色彩空间转换
	硬件实时

	本地文件播放
	视频文件格式：MP4（编码：H.264、H265）

	文件录制格式
	MP4、TS

	文件录制码率
	PGM为4K时： 1路4K【H.265】4Mbps~120Mbps
或
PGM为HD时：1路HD【H.264】1Mbps~40Mbps

	文件录制分辨率
	3840x2180、1920×1080



产品规格
	视频系统
	4K&HD

	设置屏幕
	7寸触摸屏，1920x1200

	监视器最低分辨率要求
	1920x1080

	DSK功能
	支持

	自定义通道
	支持

	台标/字幕
	6组

	应急切换
	支持

	Tally
	支持

	特技切换
	支持

	画中画模式
	支持（PIP及POP模式，最多可同时播出4个画面）

	语言模式
	简体中文


音频
	调音台
	12路视频通道调音台，每条通道可进行独立增减溢控制

	模拟输入
	1组平衡立体声，支持独立增益控制

	模拟输入延迟
	最高2000ms

	音频输入电平范围
	-60dB~6dB 

	音频采样率
	48kHz

	音频格式
	AAC


流媒体
	流媒体播出
	最高可同时输出4路流，支持流地址自定义。

	流媒体格式
	H.265+ACC/H264+AAC

	流媒体输出协议
	RTMP/UDP协议

	流媒体播入
	最高可同时输入2路流媒体信号

	流媒体输入协议
	HTTP-TS协议、RTSP 协议、HLS协议、FLV协议、RTMP协议


软件更新
	固件升级
	使用以太网联网，在线升级。


电源
	电源供应
	外部12V 5A双冗余电源

	功耗
	60W


环境规格
	操作温度
	5℃到40℃（41℉~104℉）

	存储温度
	-10℃到60℃（14℉~140℉）

	相对湿度
	0%到90%不结露


装箱配置
	2 x外部12V DC电源适配器；USB3.0连接线；

	保修卡


保修
	12个月有限制造商保修


尺寸
	机身尺寸
	450*270.68*81.52mm
450*270.68*81.88mm
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配置单
	产品名称
	品牌
	型号
	配置说明
	数量
	单位
	单价
	总价

	[bookmark: _Hlk160786703]12讯道直播切换台（4K）
	天创恒达
	TCHD-812 4K
	全硬件架构，12讯道导播切换台，自带8寸高清触摸屏；内置存储空间；
输入：支持12G-SDI（8路）、HDMI 2.0（2路）2 声道卡侬平衡输入、Ref in x 1
输出：12G-SDI x 1、12G-SDI AUX OUT x 2、HD-SDIx1、HDMI AUX OUT 2.0x 1、DP x 1(多画面输出)、2 声道卡侬平衡输出、TALLY x 1、UVC输出 x 1
其他接口：RJ45 x 3、RS422 x 3、UVC x1
功能：
支持2160p25、2160p30、2160p50、2160p60、1080p25、1080p60、1080p50、1080p30、1080i60、1080i50等格式信号混合输入输出
支持REC 709、REC 2020色彩空间自变换
支持2通道 DDR视频播放，播放状态可选择单个循环、顺序播放、下一条、暂停播放、上一条"
内置流媒体编码器，可将PGM输出节目编码为网络流，用于网络直播
支持同时向多个地址推送直播流，支持RTMP/RTMPS/NDI/NVI流协议
可将PGM输出内容录制到内置硬盘中，支持通过网络方式进行文件导出
HD节目支持录制为：H.264编码.ts/.mp4文件 
4K节目支持录制为：H.265编码.mp4文件
内置多种DVE转场特技模板，可实现转场特技切换
内置多种多画面模板，可实现多画面效果导播输出，支持画中画模式一键切换上屏；
内置字幕叠加，无需外部设备可在导播输出节目中实时叠加台标
可对嵌入音频电平大小进行调整、同时对嵌入音频输出分配进行配置
可对嵌入音频输出方式（直通、独奏、跟随）分别进行配置
可对卡侬头输入电平进行实时调整
可对PGM输出音频电平进行实时调整
音频输出，可连接外接扩音器监听导播输出音频
AUX 12G-SDI/HDMI 2.0输出
TALLY信号输出，可连接TALLY通话设备
拉流地址、直播流地址快速选择，便于现场快速选择使用
7寸屏提供触摸功能，方便现场使用快速配置
支持一键切换横屏、竖屏导播模式
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