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	接口/尺寸

	视频输入接口
	2 × HDMI2.0

	视频输出接口
	2 × HDMI2.0 环出

	音频输入接口
	2 × HDMI 嵌入音源

	帧率
	输入帧率 4096 ×2160p@60/50 → 输出帧率 4096 ×2160p@60/50

	插槽接口
	PCIe×4 (Gen3)

	物理尺寸
	高 97mm×宽 105mm

	视频格式

	

视频格式
	4096 ×2160@60/50/30/25/24fps          3840× 2160@60/50/30/25/24fps 1920 × 1080p@144/120/60/50fps     1920 × 1080p@30/25/24fps
1920 × 1080i@60/50fps               1280 ×720p@60/50fps
1280 × 1024p@60fps            1280×960p@60fps       1024 ×768p@60fps

	音频采样
	电视标准采样率 48kHz.16bit

	影像录制
	H.264 (软件压缩)

	HDMI 色彩精度
	4:2:0 支持 8bit、 10bit        4:2:2 支持 8bit、 10bit          4:4:4 支持 8bit

	色彩空间
	REC 601、 REC 709、 REC 2020、YUV、 RGB24、 RGB32

	HDMI 配置
	HDMI 2.0 支持高色深和 HDR

	多速率支持
	HDMI 输入可在 HD 及 DVI 格式之间切换

	多平台调用
	支持

	操作系统
	Windows 7/8/10/11 (64 位)、 Linux、麒麟

	电源要求

	功耗
	23W

	环境要求

	操作温度
	5-40℃（41°到 104°  F）；相对湿度 ：0-90%不结露









	物理规格
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