
	
天创恒达 TC-X1 直播大师4K  HDMI 采集卡
技术规格
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	接口/尺寸

	视频输入接口
	1 ×HDMI2.0

	视频输出接口
	环出 1 ×HDMI2.0

	音频输入接口
	1×HDMI 嵌入音源

	帧率
	输入帧率 4096×2160p@60/50  →  输出帧率 4096×2160p@60/50

	插槽接口
	PCIe×4 (Gen2)

	物理尺寸
	高 64mm×宽 96mm

	[bookmark: _GoBack]视频格式           RGB32

	

视频格式
	4096×2160@60/50/30/25/24fps 3840×2160@60/50/30/25/24fps 1920×1080p@144/120/60/50fps 1920×1080p@30/25/24fps
1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps 1280×1024p@60fps
1280×960p@60fps 1024×768p@60fps

	音频采样
	电视标准采样率 48kHz.16bit

	影像录制
	H.264 (软件压缩)

	HDMI 色彩精度
	8bit/10bit YUV 4:2:2









		色彩空间
	REC 601、REC 709、REC 2020

	HDMI 视频采样
	4:2:2、4:4:4

	HDMI 配置
	HDMI 2.0 支持高色深和 HDR

	多速率支持
	HDMI 输入可在 HD 及 DVI 格式之间切换

	操作系统
	Windows 7/8/10 /11,64 位

	驱动

	软件开发包
	免费提供功能全面的 C++ SDK 和 DirectShow

	电源要求

	功耗
	23W

	环境要求

	操作温度
	5-40℃（41° 到 104° F）；相对湿度：0-90%不结露
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