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注意事项
[image: image1.png]



本手册详细介绍了该摄像机的功能、安装和使用操作的一般原则及方法。用户在安装使用前，敬请详细阅读。
1、使用方法

为防止本产品或与其相连接的任何产品受到损坏，本产品只能在规定的范围内使用

1） 不要使本机受到淋雨或受潮；

2） 为防止触电危险，不要打开机壳；只能由合格的技术人员执行安装和维修；

3） 不要在超出限定温度、湿度或电源规格的状态下使用；

4）清洗摄像机镜头时，请使用干的软布擦拭，污垢严重时，请使用中性清洁剂轻轻擦拭。不要用强烈的或带有腐蚀性的清洁剂，以免划伤镜头，影响图像效果；

2、电气安全
本产品安装使用必须严格遵守当地各项电气安全标准。
3、小心运输

运输、保管及安装过程中要防止重压、剧烈振动、浸泡对产品造成的损坏。
4、电源极性

本产品采用直流12V电源，电源插头极性如下图所示。

[image: image2.png]



5、小心安装

1）不要太过用力旋转摄像机的头部，否则可能会引起机械故障。
2）本产品应放在平稳的桌面或其它水平面上，不可将产品倾斜安装；否则可能出现画面歪斜。

3）如果将摄像机安装在TV或个人电脑上，可以在底座上用四个双面胶垫固定。
4）本产品外壳为有机材料，严禁与有可能造成外壳腐蚀的各种液体、气体或固体物质接触；
5）安装时应确保云台转动范围内无任何障碍。
6）在完成全部安装前请勿通电。
6、不要擅自拆卸

本产品并无用户可以自行维修的部件，由于用户自行拆卸造成的损坏不属于保修范围。
7、磁场干扰

特定频率下的电磁场可能会影响本机的图像；本产品为A类产品。在家用环境下可能引起无线电干扰，用户需要采取适当的措施。
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1、快速安装说明


1.1、产品接口
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     图1.1  ST型号接口

	ST型号接口说明：

	1、镜头
	6、RS232控制口（输入） 
	11、HDMI接口

	2、机座
	7、RS232控制口（输出）
	12、网络接口

	3、遥控接收指示灯
	8、RS485输入接口（左正右负）
	13、DC12V电源输入插座

	4、底部拨码开关
	9、音频输入 
	

	5、三脚架安装螺丝孔
	10、3G-SDI接口
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      图1.2  U3型号接口

	U3型号接口说明：

	1、镜头
	4、底部拨码开关
	7、USB3.0接口

	2、机座
	5、三脚架安装螺丝孔
	8、网络接口

	3、遥控接收指示灯 
	6、音频输入
	9、DC12V电源输入插座
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图1.3  U2型号接口

	U2型号接口说明：

	1、镜头 
	4、底部拨码开关 
	7、USB2.0接口

	2、机座  
	5、三脚架安装螺丝孔
	8、网络接口

	3、遥控接收指示灯 
	6、音频输入 
	9、DC12V电源输入插座


  

注意： ST型号为标准接口， U3型号含有USB3.0接口， U2型号含有USB2.0接口，

用户请根据型号阅读相应说明

1.2、上电自检

1） 上电：DC12V电源适配器与设备电源输入插座连接
2） 整机自检：上电后，电源指示灯亮，遥控接收指示灯闪烁，云台左转到最左下转到最下，然后转到HOME位置（水平和垂直均为中间位置），同时机芯先收缩后拉伸；遥控接收指示灯停止闪烁，表示自检完成

注意: 1. 遥控器默认地址是1#地址。

2. 如果设置0号预置位，上电自检完成后，摄像机自动转到0号预置位

1.3、视频输出

   本系列产品有多种视频输出方式；其中ST型号可以通过网络、HDMI、3G-SDI方式输出；U3型号可以通过网络、USB3.0、U3兼容USB2.0方式输出；U2型号可以通过网络、USB2.0方式输出。

1）网络输出
 a、网线连接：ST型号如图1.1标号12；U3型号如图1.2标号8；U2型号如图1.3标号8所示；
   b、网页登录：打开浏览器，在地址栏中输入192.168.5.163（出厂默认）；按回车（Enter）后进入登录页面点击“未安装播放插件，请下载安装！”按照提示步骤安装成功后，输入用户名admin密码admin（出厂默认）；按回车（Enter）后进入预览页面，用户可进行云台控制、视频录制、回放、配置等操作。

2）HDMI输出

a、 HDMI视频线连接：ST型号如图1.1标号11

b、 将摄像机和显示器通过HDMI视频线正确连接，摄像机自检完成即可出图

3） 3G-SDI输出

a、3G-SDI视频线连接：ST型号如图1.1标号10

b、将摄像机和显示器通过3G-SDI视频线正确连接，摄像机自检完成即可出图

4） USB3.0输出

a、 USB3.0视频线连接：U3型号如图1.2标号7所示

b、 将摄像机和电脑通过USB3.0视频线正确连接，打开视频软件，选择图像设备即可出图 

5） U3兼容USB2.0输出

a、 USB3.0视频线连接：U3型号如图1.2标号7所示

b、 将摄像机和电脑通过USB3.0视频线正确连接，打开视频软件，选择图像设备即可出图    

6） USB2.0输出

a、USB2.0视频线连接：U2型号如图1.3标号7所示

b、将摄像机和电脑通过USB2.0视频线正确连接，打开视频软件，选择图像设备即可出图 

1.4、支架安装

1） 支架正装步骤
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2） 支架倒装步骤
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2、 产品概述

2.1、产品介绍

2.1.1、产品型号
本系列产品分别按视频制式、镜头光学倍数、输出接口类型、遥控器控制方式分为四大类，产品具体型号如图2.1所示：  
型号X — XXX — XXX — XX
                          IR---红外遥控器

                                          WR---无线遥控器

ST---标准接口（5G  Wifi功能可选）

                                          U2---USB2.0接口

                                U3---USB3.0接口

  05---5 倍光学变倍镜头

10---10倍光学变倍镜头

12---12倍光学变倍镜头

                                20---20倍光学变倍镜头

S---1080P60向下兼容

（ST/HD /U3接口支持）

                                M---1080P30向下兼容
                      图2.1 产品型号

请用户根据自己产品并对照以上产品型号，查看本手册所述各型号对应的产品功能。

2.1.2、外形尺寸
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                     图2.2  外型尺寸

2.1.3、随机附件

打开包装时，请检查并确认所有应提供的附件，不同型号产品随机附件如表2.1所示：

                          表2.1不同型号产品随机附件
	设备型号
	配置
	ST
	U3
	U2

	随机附件
	标配
	电源适配器1个
	电源适配器1个
	电源适配器1个

	
	
	RS232串口线1根
	USB3.0视频线
	USB2.0视频线

	
	
	用户使用手册1本
	用户使用手册1本
	用户使用手册1本

	
	
	脚垫4
	脚垫4
	脚垫4

	
	
	保修卡1张
	保修卡1张
	保修卡1张

	
	选配

根据客户要求配置
	红外遥控器1
	红外遥控器1
	红外遥控器1

	
	
	无线遥控器1
	无线遥控器1
	无线遥控器1

	
	
	正装支架（壁装）
	正装支架（壁装）
	正装支架（壁装）

	
	
	倒装支架（吊装）
	倒装支架（吊装）
	倒装支架（吊装）

	
	
	级联线
	
	


    USB2.0视频线：若不用电源适配器，需要USB2.0视频线供电，可提供一出二USB2.0视频线，其中红色端供电，黑色端传输USB视频信号；若使用电源适配器，不需要USB2.0视频线供电，普通USB2.0视频线即可。
2.2、产品特点

2.2.1、摄像机性能

信息通讯类高清摄像机系列具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口；先进的ISP处理技术和算法，使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性高。支持H.265/H.264编码，在低带宽下使得画面更加流畅、清晰。　

1） 全高清图像：1/2.8高品质图像传感器，分辨率可达1920x1080输出帧率高达60帧/秒。

2） 多种光学变倍镜头：5X、10X、12X、20X等多种光学变倍镜头，具有80.9°无畸变宽视角。

3） 领先的自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。

4） 低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。

5） 超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声。
6） 多种视频输出接口：支持HDMI，3G-SDI，USB、有线LAN、无线LAN接口（5GWiFi模块可选），3G-SDI支持在1080P60格式下传输100米。

7） 多种遥控器：用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或无线遥控器。2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响。支持遥控器信号透传功能，方便后端设备使用。

8） 低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于500mW。
9） 多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。支持网络全 命令VISCA控制协议。
10） RS232级联：支持RS232级联，方便工程安装使用。
11） 多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。
12） 应用场所多：远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、远程医疗、庭审系统、应急指挥 系统系统等。
2.2.2、网络性能

1）音频输入接口：支持16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、PCM音频编码

2）多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、PCM音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；支持2路1920x1080分辨率30帧/秒压缩；

3）多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议，同时支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器

 4）5Gwifi功能:可供选择，若用户产品含有5Gwifi模块，则可在网页中设置无线WiFi连接，具体配置方法在网页配置中详细讲述

2.3、技术参数

	参数/型号
	05倍
	10倍
	12倍
	20倍

	摄像机、镜头参数

	图像传感器
	1/2.8英寸高品质CMOS传感器

	有效像素
	207万、16：9  

	视频信号
	ST/HD接口视频格式

1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97

U3接口视频格式

1）U3：1920X1080P60/50/30/25 ；1280X720P60/50/30/25 ；960X540P30 ；640X360P30；640X480P30 ；352X288P30 ；960X540P30 ；

2）U3兼容U2：960X540P30；640X360P30；1280X720P10/15；720X576P50；720X480P60；640X480P30 ；352X288P30 ；

U2接口视频格式：176x144/320x240/320x180/352x288/640x480/720x576/640x360/800X600
/960X540/1024X576/1024X768/1600X896/1920X1080/1280X720；

                P30/25/20/15/10/5

	镜头光学变倍
	5倍光学变焦

f＝3.6～18mm
	10倍光学变焦

f＝4.7～47mm
	12倍光学变焦

f＝3.9～46.1mm
	20倍光学变焦

f＝5.2～98mm

	视角
	 16.43°（窄角）80.9°（广角）
	6.43°（窄角）60.9°（广角）
	6.3°（窄角）

72.5°（广角）
	 3.2°（窄角）
 55.8°（广角）

	光圈系数 
	F1.6 – F3.0   
	F1.6 – F3.0
	F1.8 – F2.4
	F1.5 – F3.0

	数字变倍
	X10 

	最低照度
	0.5Lux(F1.8, AGC ON)

	数字降噪
	2D﹠3D数字降噪

	白平衡
	手动/自动/一键白平衡/ 3000K/ 4000K/5000K/6500K

	聚焦
	自动/手动

	光圈
	自动/手动

	电子快门
	自动/手动

	背光补偿
	开/关

	宽动态
	关/动态等级调整

	视频调节
	亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线

	信噪比
	>55dB   


	输入/输出接口以及支持协议 

	视频接口
	05/10/12/20-ST型号：HDMI、 3G-SDI、LAN
05/10/12/20-U2 型号：USB2.0（可供电）、 LAN

05/10/12/20-U3 型号：USB3.0（可供电）、LAN 

05/10/12/20-HD型号：HDBaseT（可供电）、LAN 

	图像码流
	双码流输出

	视频压缩格式
	H.265、H.264

	控制信号接口
	RS-232（带环通RS232输出）、RS-485

	控制协议
	协议：VISCA/Pelco-D/Pelco-P；

波特率：115200/9600/4800/2400bps 

	音频输入接口
	双声道3.5mm线性输入

	音频压缩格式
	AAC、MP3、PCM

	网络接口
	100M网口（10/100BASE-TX）

5GWiFi(可选)，支持网络VISCA控制协议

	网络协议
	RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181

	电源接口
	HEC3800电源插座(DC12V)


	云台参数

	水平转动
	-170°～+170°

	俯仰转动
	-30°～+90°

	水平控制速度
	0.1 ～60°/秒

	俯仰控制速度
	0.1～30°/秒

	预置位速度
	水平：60°/秒，俯仰：30°/秒

	预置位数量
	用户最多可设置255个预置位（遥控器10个）


	其它参数

	电源适配器
	输入AC110V-AC220V输出DC12V/1.5A

	输入电压
	DC12V±10%

	输入电流
	1A（最大）

	功耗
	12W(最大)

	储藏温度
	-10℃～+60℃

	储藏湿度
	20%～95% 

	工作温度
	-10℃～+50℃

	工作湿度
	20%～80%

	尺寸（宽X高X深）
	150mmX150mmX167.5mm


	重量（约）
	1.4kg 

	使用环境
	室内

	远程维护(网络接口)
	远程升级、远程重启、远程复位

	随机附件
	12V/1.5A电源、RS232控制线、USB3.0连接线（U3型号）、USB2.0连接线（U2型号）、遥控器、说明书、保修卡

	选配附件
	安装支架


2.4、接口说明

2.4.1、外部接口

1）ST型号外部接口包括：RS232输入\输出、RS485接口、音频输入接口、3G-SDI输出、HDMI输出、网络接口、DC12V电源接口。外部接口示意图如图2.3所示：
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                               图2.3  ST外部接口示意图     
2）U3型号外部接口包括：音频输入接口、USB3.0输出、网络接口、DC12V电源接口。外部接口示意图如图2.4所示：
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图2.4  U3外部接口示意图

3） U2型号外部接口包括：音频输入接口、USB2.0输出、网络接口、DC12V电源接口。外部接口示意图如图2.5所示：
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图2.5  U2外部接口示意图

2.4.2、底部拨码
ST和 U3/U2型号底部拨码开关示意图如图2.6、2.7所示
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图2.7  ST拨码开关示意图
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图2.8  U3/U2拨码开关示意图


ST型号两位DIP开关分别设置ON或OFF选择不同工作模式如表2.2所示
表2.2  拨码开关设置

	编号
	SW2
	SW1
	说明

	1
	OFF
	OFF
	Updating mode (ARM软件升级模式)

	2
	ON
	ON
	Working mode (正常工作模式)


U3型号两位DIP开关分别设置ON或OFF选择不同工作模式如表2.3所示
 表2.3  拨码开关设置

	编号
	SW2
	SW1
	说明

	1
	ON
	OFF
	Working mode (正常工作模式)

	2
	ON
	ON
	USB3.0Updating mode (USB3.0软件升级模式)

	3
	OFF
	ON
	Updating mode (ARM软件升级模式)


U2型号两位DIP开关分别设置ON或OFF选择不同工作模式如表2.4所示

 表2.4  拨码开关设置

	编号
	SW2
	SW1
	说明

	1
	ON
	OFF
	Working mode (正常工作模式)

	2
	OFF
	ON
	Updating mode (ARM软件升级模式)


注意：网页升级，正常工作模式即可

2.4.4、RS-232接口

1） ST型号RS-232接口   
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	电脑或控制键盘和摄像机连接方法

	
	摄像机 
	WindowsDB-9

	
	1.DTR 
	1.DCD

	
	2.DSR 
	2.RXD

	
	3.TXD
	3.TXD

	
	4.GND
	4.DTR

	
	5.RXD 
	5.GND

	
	6.GND 
	6.DSR

	
	7.IR OUT 
	7.RTS

	
	8.NC  
	8.CTS

	
	
	9.RI
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2） RS-232 Mini-DIN 8-pin端口定义

	[image: image26.png]



	NO.
	端口
	定义

	
	1
	DTR
	Data Terminal Ready数据终端准备

	
	2
	DSR
	Data Set Ready数据准备完成

	
	3
	TXD
	Transmit Data发送数据

	
	4
	GND
	信号地

	
	5
	RXD
	Receive Data接收数据

	
	6
	GND
	信号地

	
	7
	IR OUT
	IR Commander Signal IR输出信号

	
	8
	NC
	No Connection


3） RS232(DB9)端口定义
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	NO.
	端口
	定义

	
	1
	DCD
	Data Carrier Detect载波检测

	
	2
	RXD
	Receive Data接收数据

	
	3
	TXD
	Transmit Data发送数据

	
	4
	DTR
	Data Terminal Ready数据终端准备

	
	5
	GND
	System Ground信号地

	
	6
	DSR
	Data Set Ready数据准备完成

	
	7
	RTS
	Request to Send发送请求

	
	8
	CTS
	Clear to Send发送清除

	
	9
	RI
	Ring Indicator振铃提示


4） VISCA 组网方式如下图
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	摄像机级联方式连接方法

	
	摄像机1
	摄像机2

	
	1.DTR
	1.DTR

	
	2.DSR
	2.DSR

	
	3.TXD
	3.TXD

	
	4.GND
	4.GND

	
	5.RXD
	5.RXD

	
	6.GND
	6.GND

	
	7.IR OUT
	7.OPEN

	
	8. NC
	8.OPEN



注意：ST型号的产品有RS232输入和输出接口，可以按照以上方式级联；
3、产品使用


3.1、输出图像

3.1.1、上电自检  

连接DC12V电源线，上电后设备自检；自检过程中遥控接收指示灯闪烁，云台左转到最左下转到最下，然后转到HOME位置（水平和垂直均为中间位置），同时机芯收缩拉变倍，自检完成后，遥控接收指示灯停止闪烁。若设置0号预置位，则上电自检完成后，设备自动转到0号预置位。

3.1.2、视频输出 

连接视频输出线：用户根据所用设备型号选择输出方式。可对照1.4.1各产品输出接口介绍。

1）网络输出：将本产品和电脑用网线连接，打开浏览器，在地址栏中输入摄像机IP地址（出厂默认值192.168.5.163），进入登录页面输入用户名和密码（出厂默认值都为admin）进如预览页面即出图像。（注：如忘记用户名、密码或IP地址，遥控器组合键【*】【#】【手动】；IP、用户名及密码恢复默认值）

2）3G-SDI输出或HDMI输出：监视器与相应视频输出接口连接，监视器输出图像。

3）USB3.0输出：将本产品和电脑USB3.0接口相连，打开设备管理器，查看是否出现图像设备、通用串行总线控制器是否识别USB3.0设备。正常识别后打开看图软件，选择图像设备即出图像。

4）USB3.0兼容USB2.0输出：将本产品和电脑USB2.0接口相连，打开设备管理器，查看是否出现图像设备、通用串行总线控制器是否识别USB3.0设备。正常识别后打开看图软件，选择图像设备即出图像。

3.2、遥控器说明
3.2.1、按键介绍  
1、待机键
长按3S后摄像机进入待机模式，再次长按3S后摄像机重新进行自检并回到HOME位置，若设置0号预置位，则12S内无任何操作，云台转到0号预置位位置。

2、摄像机选择
选择需要控制摄像机的地址号

3、数字键
设置或调用0-9号预置位
4、*键、#键
5、聚焦控制按键：调节聚焦
【自动聚焦】: 进入自动聚焦模式

【手动聚焦】: 切换摄像机聚焦方式为手动；可通过按建【聚焦+】或【聚焦-】 

             调节聚焦

6、变焦控制按键
【变焦】＋：镜头拉窄角；【变焦－】：镜头拉广角
7、设置、清除预置位键
设置预置位：保存一个预置位，设预置+数字键（0-9）即设置相应数字键的预

            置位
预置位取消：清除一个预置位，清预置+数字键（0-9）即取消相应数字键的预

            置位
8、云台控制按键
上下左右箭头：控制云台上下左右转动

【HOME】键：云台回到中间位置或进入下一级菜单
9、背光补偿控制按键
背光开/关： 打开或关闭背光
10、菜单键：进入/退出OSD菜单或返回上一级菜单。
11、摄像机红外遥控地址设置
【*】+【＃】+【F1】：1号地址   【*】+【＃】+【F2】：2号地址
【*】+【＃】+【F3】：3号地址   【*】+【＃】+【F4】：4号地址
12、 组合键功能 

	 1）【#】+【#】+【#】：取消所有预置位
	 2）【*】+【#】+【6】：恢复出厂默认值

	 3）【*】+【#】+【9】：切换正倒装 
	 4）【*】+【#】+自动：进入老化模式 

	 5）【*】+【#】+【3】：菜单设为中文
	 6）【*】+【#】+【4】：菜单设为英文

	 7）【*】+【#】+手动：恢复默认IP、用户名、密码
	 8）【#】+【#】+【0】：切换视频格式1080P60

	 9）【#】+【#】+【1】：切换视频格式1080P50 
	10）【#】+【#】+【2】：切换视频格式1080I60 

	11）【#】+【#】+【3】：切换视频格式1080I50
	12）【#】+【#】+【4】：切换视频格式720P60 

	13）【#】+【#】+【5】：切换视频格式720P50
	14）【#】+【#】+【6】：切换视频格式1080P30   

	15）【#】+【#】+【7】：切换视频格式1080P25 
	16）【#】+【#】+【8】：切换视频格式720P30 

	17）【#】+【#】+【9】：切换视频格式720P25
	


3.2.2、遥控器使用
摄像机正常启动后，接收红外命令并执行，按下遥控器按键，遥控接收指示灯闪烁，松开按键，指示灯停止闪烁。可以通过红外遥控器进行预置位设置、取位、水平、俯仰转动等操作。

按键说明：

1、本说明书所说按键方式，是指对摇控器上的按键按下和放松两个动作。如“按【HOME】键”是指将【HOME】键按下再放松的动作，如果需要长时间按键说明书上会特别说明。

2、本说明书所述需要操作组合键时，是指按说明书的顺序来操作。如“按【*】+【#】+【F1】键”是指先按【*】键，再按【#】，最后按【F1】键。
1）摄像机选择
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	选择所要控制摄像机的地址号


2） 云台控制
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	向上转动：按【[image: image31.jpg]


】键    向下转动：按【[image: image32.jpg]


】键

向左转动：按【[image: image33.jpg]


】键    向右转动：按【[image: image34.jpg]


】键

中间位置：按【HOME】键

长按上下左右转动按键，就会由慢到快持续转动，
直到行程终点位置；中途放开即停止转动。


3）预置位设置、取消、调用
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	1、保存预置位：先按【设预置】，然后按数字键0 ~ 9之中的一个，则预设一个对应于数字键的预置位。

注：通过遥控器最多共可设置10个预置位。

2、 调用预置位：直接按数字键0 ~ 9即可调用已经保存的预置位。

注：如果该数字键没有预置，则无效。

3、清除预置位：先按【清预置】，然后按数字键0 ~ 9之中的一个，则取消相应的预置位。

注：连续按【＃】键三次，取消所有预置位。


4） 变焦控制
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	镜头拉近：按【变焦[image: image37.jpg]


】键
镜头拉远：按【变焦[image: image38.jpg]


】键  

这两个按键长按，就会持续拉近/拉远；中途放开即停止。


5） 聚焦控制
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	聚焦拉近：按【聚焦＋】键（仅在手动聚焦模式下有效）

聚焦拉远：按【聚焦－】键（仅在手动聚焦模式下有效）

这两个按键长按，就会持续拉近/拉远，中途放开即停止。

自动聚焦：支持                 手动聚焦：支持


7） 摄像机红外遥控地址设置
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	【*】+【＃】+【F1】：设置1号地址    

【*】+【＃】+【F2】：设置2号地址
【*】+【＃】+【F3】：设置3号地址    

【*】+【＃】+【F4】：设置4号地址


3.3、菜单设置

3.3.1、主菜单

在正常图像下按【MENU】键，屏幕上显示菜单内容，用滚动箭头指向选定项。
 SHAPE \* MERGEFORMAT 


       SHAPE \* MERGEFORMAT 



	语言设置／Language：菜单语言选择，中文/英文
	设置：进入系统参数设置子菜单项

	相机参数：进入相机参数设置子菜单项
	P/T/Z：进入云台参数设置子菜单项

	版本：进入版本子菜单项
	

	恢复出厂默认值：进入恢复出厂默认值，选择“是”或“否”恢复出厂默认值

	[↑↓]选择：按上下方向键选择菜单项
	[← →]修改：按左右方向键修改参数

	[菜单]返回：按菜单键返回
	[Home]确定：按[Home]键确定


3.3.2、系统参数设置

在主菜单移动光标到（设置），按【HOME】键进入设置页面，如下图所示。

 SHAPE \* MERGEFORMAT 


       SHAPE \* MERGEFORMAT 



	协议：协议类型，VISCA/Pelco-P/Pelco-D/自动
	通讯地址：VISCA=1~7  Pelco-P = 1~64  Pelco-D =1~64

	波特率：  可设置项：2400/4800/9600/115200
	V地址固定：可设置项：开/关


3.3.3、相机参数设置

在主菜单移动光标到（相机参数），按【HOME】键进入相机参数页面，如下图所示。

 SHAPE \* MERGEFORMAT 


      SHAPE \* MERGEFORMAT 



	曝光： 进入曝光子菜单项
	图像:  进入图像子菜单项
	颜色:  进入颜色子菜单项

	聚焦:  进入聚焦子菜单项
	降噪:  进入降噪子菜单项
	风格：默认、标准、明晰、亮丽、柔和


1）曝光

在相机参数菜单移动光标到（曝光），按【HOME】键进入曝光页面，如下图所示。

 SHAPE \* MERGEFORMAT 


       SHAPE \* MERGEFORMAT 



	曝光模式：可设置项：自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先

	曝光补偿：可设置项：开/关（仅在自动模式下有效）

	补偿等级：可设置项：-7~7（仅在自动模式下“曝光补偿”打开有效）

	背光：可设置项：开/关（仅在自动模式下有效）
         动态范围：可设置项：1~8，关闭

	抗闪烁：可设置项：关闭、50Hz、60Hz（仅在自动、光圈优先、亮度优先模式下有效）

	增益限制：可设置项：0~15（仅在自动、光圈优先、亮度优先模式下有效）

	宽动态：可设置项：1~8，关闭

	快门优先：可设置项： 1/25、1/30、1/50、1/60、1/90、1/100、1/120、1/180、1/250、1/350、1/500、1/1000、1/2000、1/3000、1/4000、1/6000、1/10000（仅在手动、快门优先模式下有效）

	光圈优先：可设置项：关闭、F11.0、F9.6、F8.0、F6.8、F5.6、F4.8、F4.0、F3.4、F2.8、F2.4、F2.0、F1.8（仅在手动、光圈优先模式下有效）

	亮度:  可设置项：0~23（仅在亮度优先模式下有效）

	增益限制:  可设置项：0~15（仅在自动、光圈优先、亮度优先模式下有效）


2）颜色

相机参数菜单移动光标到（颜色），按【HOME】键进入颜色页面，如下图所示。
 SHAPE \* MERGEFORMAT 


       SHAPE \* MERGEFORMAT 



	白平衡模式：可设置项：自动、3000K、4000K、5000K、6500K、手动、一键白平衡

	红微调：可设置项：-10~10（仅在自动模式下有效）
	蓝微调：可设置项：-10~10（仅在自动模式下有效）

	红增益：可设置项： 0~255（仅在手动模式下有效）
	蓝增益：可设置项：0~255（仅在手动模式下有效）

	饱和度：可设置项：60%、70%、80%、90%、100%、110%、120%、130%、140%、150%、160%、170%、

        180%、190%、200%                     色度：可设置项：0~14

	白平衡灵敏度：可设置项：高、中、低（仅在自动模式下有效）


3）图像

相机参数菜单移动光标到（图像），按【HOME】键进入图像页面，如下图所示。

 SHAPE \* MERGEFORMAT 


       SHAPE \* MERGEFORMAT 



	亮度：可设置项：0~14
	对比度：可设置项：0~14 
	锐度：可设置项：0~15 

	水平翻转：可设置项：开/关
	垂直翻转：可设置项：开/关
	黑白模式：可设置项：彩色、黑白

	伽玛曲线：可设置项：默认、0.45、0.50、0.55、0.63

	电子变倍：可设置项：开/关   DCI：动态对比度，可设置项关闭、1～8


4）聚焦

相机参数菜单移动指针到（聚焦），按【HOME】键进入聚焦页面，如下图所示。

 SHAPE \* MERGEFORMAT 


       SHAPE \* MERGEFORMAT 



	聚焦模式：可设置项：自动/手动
	聚焦区域：可设置项：上/中/下  
	聚焦灵敏度：可设置项：高/中/低


5）降噪

相机参数菜单移动指针到（降噪），按【HOME】键进入降噪页面，如下图所示。

 SHAPE \* MERGEFORMAT 


       SHAPE \* MERGEFORMAT 



	2D降噪：可设置项：自动、关闭、1~7
	3D降噪：可设置项：关闭、1~8   
	动态坏点：可设置项：关闭、1~5


3.3.4、P/T/Z

在主菜单移动指针到（P/T/Z），按【HOME】键进入P/T/Z页面，如下图所示。

 SHAPE \* MERGEFORMAT 


       SHAPE \* MERGEFORMAT 



	景深比例：只对遥控器起作用，开、关；相机变倍拉大后，遥控器控制云台转动速度变慢

	变倍速度：设定遥控器相机变倍的速度，1~8
	图像冻结：可设置项：开/关

	加速曲线：可设置项：快/慢


3.3.5、视频格式

在主菜单移动指针到（视频格式），按【HOME】键进入视频格式页面，如下图所示。

 SHAPE \* MERGEFORMAT 


      SHAPE \* MERGEFORMAT 




注意： 1、S 版本：1080P60向下兼容；M版本：1080P30向下兼容

  2、修改菜单中参数值，需要退出菜单，方可断电保存

3.3.6、版本

在主菜单移动指针到（版本），按【HOME】键进入版本页面，版本信息根据具体产品有所不同。

MCU版本：显示MCU版本信息    相机版本：显示相机版本信息  聚焦版本：显示聚焦版本信息   
3.3.7、恢复默认值

在主菜单移动指针到（复位），按【HOME】键进入复位页面，如下图所示。
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恢复出厂默认：可设置项：是/否；(颜色风格和视频格式不可以恢复出厂默认)

注意：如果之前用的遥控器地址不是 1，而是 2、3、4中某一个 ；

恢复全部参数或系统参数后，遥控器对应的设备地址恢复为1。

此时，需将遥控器地址改回为1，即按摄像机选择【1】键后控制正常。

4、网络连接


4.1、连接模式

直连模式：直接将摄像机与计算机用网络连接线连接。
网络连接模式：将摄像机连接到Internet网络中，可通过路由器或交换机接入网络中，用户通过浏览器即可登录设备。
注意：不要将电线和网线安置在易被人触碰的地方，

以免线路接触不良造成信号传输不稳定影响视频质量。

计算机中须有摄像机IP所在网段，若未添加网段，则会出现无法登录等现象。如摄像机默认IP地址192.168.5.163，计算机中需添加5网段。

具体过程如下所述：首先打开计算机网络本地连接属性窗口，选中“Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）”双击或点属性“Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）”后进入Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）属性窗口，选中“高级”点击“高级”进入高级TCP/IP设置，在IP地址栏中添加IP和子网掩码，添加完成点“确定”即完成IP网段添加。用户可根据自己修改的摄像机IP地址添加相应网段。


注意：添加IP地址不能与其它电脑或设备IP冲突，

添加之前先验证是否已存在此IP
验证是否添加网段成功，在计算机中打开“开始”，选择“运行”输入cmd点击“确定”后打开计算机DOS命令窗口输入ping  192.168.5.26 按下回车键出现信息如图所示：说明添加网段成功 
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产品上电自检完成后，也可按照以上步骤验证网络是否连接正常。如默认IP打开计算机DOS命令窗口输入ping  192.168.5.163按下回车键出现信息如下图所示：说明网络连接正常。
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4.2、IE登录

4.2.1、Web客户端

  1）客户端登录
在浏览器地址栏中输入设备IP地址默认为192.168.5.163，回车进入Web客户端登陆界面。登录方式分为管理员方式和普通用户方式，以管理员方式（用户名、密码默认admin）登录可进行预览、回放、配置、注销等操作；以普通用户方式（用户名、密码默认user1或user2）登录只可进行预览、回放、注销等操作，无配置项。说明： Web访问功能支持的浏览器有：IE、360浏览器等常规浏览器。

语言选择：登录界面右上角显示“中文|English”点击方可选择网页界面语言类型。

2） 控件下载安装

当首次使用IE浏览器访问网络会议摄像机时，登陆界面会出现“未安装播放插件，请下载安装！”的信息提示。点击该提示信息，下载后安装MRWebXinstall.exe，根据信息提示来安装插件即可。

安装好插件后输入用户名密码，点击登录（初始默认的用户名和密码为：“admin”，进入后可自行更改用户名和密码），进入Web客户端管理界面。

4.2.2、预览

登录成功后进入管理界面，默认进入的是视频预览界面。在预览界面中，可进行云台控制、变倍、聚焦、录像、抓拍、声音、放大、全屏和预置位的设置、运行、删除等操作。

1) 管理员方式登录

用户名、密码默认admin

可进行云台控制、变倍、聚焦、录像、抓拍、声音、放大、全屏和预置位的设置、运行、删除等操作；可以预览、回放、配置、注销。

2) 普通用户方式登录

用户名、密码默认user1或user2

可进行云台控制、变倍、聚焦、录像、抓拍、声音、放大、全屏和预置位的设置、运行、删除等操作；可以预览、回放、注销。

   注意：普通用户方式登录无配置权限。
4.2.3、回放

1）回放录像文件

首先在预览中录像、抓拍并保存文件；点击“回放”进入录像文件和图片文件回放页面，然后选择文件类型“录像文件”点击搜索，搜索出录像文件，点击播放即可播放录像文件。

2）回放图片文件

首先在预览中录像、抓拍并保存文件；点击“回放”进入录像文件和图片文件回放页面，然后选择文件类型“图片文件”点击搜索，搜索出图片文件，点击显示即可显示图片文件。

本地录像/抓拍文件默认存储目录D:\MyIPCam\ 
4.2.4、配置

点击“配置”进入设备参数配置页面。

主要有以下选项：本地配置、音频配置、视频配置、网络配置、云台配置、平台接入配置、系统配置等，具体描述请参见下表。

	菜单
	说明

	本地配置
	包括视频预览模式、录像打包时间、录像存储目录等设置

	音频配置
	包括音频压缩格式、采样频率、采样精度、压缩码率等设置

	视频配置
	包括视频编码、视频参数、字符叠加、字符大小、视频输出等设置

	网络配置
	包括网络端口、以太网参数、无线网络（有无线模块方有此项）、

DNS参数、GB28181等设置

	系统配置
	包括设备属性、系统时间、用户管理、版本升级、恢复出厂、重启设备等设置


1）本地配置


视频预览模式：可选择实时优先或者流畅优先；实时优先模式延时小，流畅优先模式流畅程度高

用户可根据需要设置（默认值为实时性最好(1)，实时性一般 (2)、一般流畅(3)、比较流畅(4)、非常流畅(5)可选）


录像打包时间（分钟）：设置录像打包时间（默认值为3，范围为1-120分钟）


录像/抓拍文件存储目录：设置本地录像/抓拍文件存储目录（默认 D:\MyIPCam\）


点击“保存”按钮，设置即生效

2）音频配置


开关：设置是否启用音频


压缩格式：设置音频压缩格式，改变后设备将自动重启（默认MP3， PCM、AAC可选）


采样频率：设置音频采样频率，改变后设备将自动重启（默认44100，16000、32000、48000可选）


采样精度：设置音频采样精度（默认16bits）


压缩码率：设置音频压缩码率（默认64kbps，32、48、96、128可选）


点击“保存”按钮，显示“开关改变，保存成功后，重启设备生效”提示信息，重启设备生效

4.2.5、视频配置

1）视频编码


 码流：设置不同的视频输出模式，选用不同的码流。（主码流、次码流）


 压缩格式：设置视频压缩格式，改变保存后重启设备生效（主/次码流默认H.264，H.265可选）

视频尺寸：设置图像分辨率，改变保存后重启设备生效（主码流默认1920*1080，1280*720可选；次码流默认640*320，320*180、1280*720可选）


 码率控制：设置码流控制模式，改变保存后重启设备生效（主/次码流默认定码率，变码率可选）。

图像质量：设置图像质量，只有码率控制为变码率时，可更改图像质量（主码流默认最好，次码流默认好，更好、差、更差、最差可选）

码率（Kb/s）：设置视频码率（主码流默认8192Kb/s，64-20480Kb/s可选；次码流默认2048Kb/s，64-8192Kb/s可选）


 帧率（F/S）：设置视频帧率（主/次码流默认30F/S，主码流5-30F/S可选；次码流5-30 F/S可选）


 关键帧间隔：设置关键帧间隔（主/次码流默认90F，主码流1-150F可选；次码流1-150 F可选）

     关键帧最小QP：设置关键帧最小QP（默认10,10-51可选）


 点击“保存”按钮，显示“保存成功”提示信息，设置即生效

2）流发布


 开关：可打开或关闭主码流、次码流选择视频码流模式


 协议：主/次码流都采用rtmp协议


 Host端口：服务器端口号（默认1935，0-65535可选）


 Host地址：服务器IP地址（默认192.168.5.11）


 流名称：可选择不同的流名称（live/av0、live/av1 可选）


 用户名：设置用户名


 密码：设置用户密码

点击“保存”按钮，显示“保存成功”提示信息，设置即生效

RTSP获取方式：rtsp://设备IP地址:554/live/av0 （av0主码流；av1次码流）

3）视频参数

a、聚焦：可设置聚焦模式、聚焦范围、聚焦灵敏度

聚焦模式：设置聚焦模式（默认自动，手动可选）

  聚焦范围：设置聚焦范围（默认中，上、下可选）


  聚焦灵敏度：设置聚焦灵敏度（默认低，高、中可选）

b、曝光：可设置曝光模式、曝光补偿、背光补偿、抗闪烁、增益限制、动态范围、快门速度、光圈值、 

         亮度

曝光模式：设置曝光模式（默认自动，手动、快门优先、光圈优先、亮度优先可选）

  曝光补偿：设置是否开启曝光补偿，仅曝光模式自动时有效（默认关）


  曝光补偿值：设置曝光补偿值，仅曝光补偿开启时有效（默认-7，-7~7可选）


  背光补偿：设置是否开启背光补偿，自动时有效（默认关）

抗闪烁：设置抗闪烁模式，仅曝光模式自动、光圈或者亮度优先时有效（默认50Hz，关闭、60Hz可选）


  增益限制：设置增益限制，仅曝光模式自动、光圈或者亮度优先时有效（默认3，0~15可选）


  动态范围：设置动态范围（默认2，关、1~8可选）

快门速度：设置快门值，仅曝光模式手动、快门优先时有效（默认1/100，1/25、1/30、1/50、1/60、1/90、1/100、1/120、1/180、1/250、1/350、1/500、1/1000、1/2000、1/3000、1/4000、1/6000、1/10000可选）

光圈值：设置光圈值，仅曝光模式手动、光圈优先时有效（默认F1.8，Close、F11、F9.6、F8.0、F6.8、F5.6、F4.8、F4.0、F3.4、F2.8、F2.4、F2.0、F1.8可选）


  亮度：设置亮度值，仅曝光模式亮度优先时有效（默认7，0~23可选）

c、颜色：可设置白平衡模式、饱和度、色度、白平衡灵敏度、红微调、蓝微调、红增益、蓝增益

白平衡模式：设置白平衡模式（默认自动，3000K、4000K、5000K、6500K、手动、一键白平衡可选）

            注意：选择一键白平衡模式时，点击右侧“矫正”按钮
      红微调：设置红微调，仅白平衡模式自动时有效（默认0，-10~10可选）


  蓝微调：设置蓝微调，仅白平衡模式自动时有效（默认0，-10~10可选）
饱和度：设置饱和度（默认100%，60%、70%、80%、90%、100%、110%、120%、130%、140%、150%、160%、170%、180%、190%、200%可选）


  色度：设置色度（默认7，0~14可选）

白平衡灵敏度：设置白平衡灵敏度（默认低，中、高可选）


  红增益：设置红增益，仅白平衡模式手动时有效（默认145，0~255可选）


  蓝增益：设置蓝增益，仅白平衡模式手动时有效（默认56， 0~255可选）

d、图像：可设置亮度、对比度、锐度、伽马曲线、动态对比度、黑白模式、水平翻转、垂直翻转、

         电子变倍


   亮度：设置亮度（默认7，0~14可选）


   对比度：设置对比度（默认7，0~14可选）


   锐度：设置锐度值（默认4，0~15可选）


   伽马曲线：设置伽马曲线值（默认，0.45、0.50、0.55、0.63可选）

       动态对比度：设置动态对比度（默认关、1～8可选）

       黑白模式：设置黑白模式（默认彩色、黑白可选）

   水平翻转：设置水平翻转（默认关、开可选）


   垂直翻转：设置垂直翻转（默认关、开可选）

       电子变倍：设置电子变倍（默认关、开可选）


e、降噪：可设置2D降噪、3D降噪、动态坏点矫正


   2D降噪：设置2D降噪等级（默认3，1~7、关、自动可选）


   3D降噪：设置3D降噪等级（默认3，1~8、关可选）


   动态坏点矫正：设置动态坏点矫正（默认关，1~5可选）

    f、风格：选择画面风格（默认、标准、明晰、亮丽、柔和可选）


   注意：改变以上a、b、c、d、e、f各项中视频参数的值点击刷新即可生效

4）字符叠加


  显示时间日期：设置是否显示时间日期可勾选


  显示标题：设置是否显示标题可勾选


  时间字体颜色：设置时间字体颜色（默认白，黑、黄、红、蓝可选）


  标题字体颜色：设置标题字体颜色（默认白，黑、黄、红、蓝可选）


  移动字符：设置移动时间和标题的显示位置，点击“上、下、左、右”按钮可移动对应的字符 位置


  标题显示内容：设备属性设置标题内容（默认CAMERA1）

      时间显示内容：系统时间设置时间（默认1970/01/10 05:36:00）

点击“保存”按钮，显示“参数保存成功”提示信息，设置即可生效。

5）字符大小

  主码流字符大小：设置显示的字符大小，改变并保存后重启设备即生效（默认24，24、16可选）

      次码流字符大小：设置显示的字符大小，改变并保存后重启设备即生效（默认16，24、16可选）


  点击“保存”按钮，显示“参数保存成功”提示信息，设置即可生效

6）视频输出

输出格式：设置视频输出格式（默认1080P60，1080P50、1080P30、1080P25、1080I60、1080I50、720P60、720P50、720P30、720P25、1080P59.94、1080I59.94、1080P29.97、720P59.94、720P29.97可选）  注意：只ST型号有此项，U2和U3型号无此项

  点击“保存”按钮，显示“参数保存成功”提示信息，设置即可生效

7） USB字幕

     显示字幕：可勾选（勾选后，USB视频输出时，画面中显示字幕内容）

      字体颜色：默认白，黑、黄、红、蓝可选

      字幕内容：用户可自行填写

      移动字幕：用户可根据需求上、下、左、右移动字幕显示位置

                             注意：只U2和U3型号有此项，ST型号无此项

  点击“保存”按钮，显示“参数保存成功”提示信息，设置即可生效

4.2.6、网络配置

1）网络端口

  数据端口：设置数据端口，改变并保存后重启设备即生效（默认3000，0-65535可选）


  Web端口：设置Web端口，改变并保存后重启设备即生效（默认80，0-65535可选）


  Onvif端口：设置Onvif端口，改变并保存后重启设备即生效（默认2000，0-65535可选）


  Soap端口：设置Soap端口（默认1936，0-65535可选）


  Rtmp端口：设置Rtmp端口（默认1935，0-65535可选）


  Rtsp端口：设置Rtsp端口，改变并保存后重启设备即生效（默认554，0-65535可选）


  Visca端口：设置Visca端口，改变并保存后重启设备即生效（默认3001，0-65535可选）


  点击“保存”按钮，显示“参数保存成功”提示信息，设置即可生效

 RTMP获取方式：rtmp://设备IP地址:1935/live/av0 （av0主码流；av1次码流）
2）以太网参数


  DHCP：设置是否开启自动获取IP。改变并保存后重启设备即生效（默认关闭）

IP地址：设置IP地址，改变并保存后重启设备即生效（默认192.168.5.163）


注：此处IP地址即为登录web页面的地址


  子网掩码：设置子网掩码（默认255.255.255.0）


  默认网关：设置默认网关（默认0.0.0.0）


  物理地址：设置物理地址（该参数只读，不能修改）


  点击“保存”按钮，显示“参数保存成功”提示信息，设置即可生效（注：修改IP时，防止IP冲突）

3）DNS参数


  首选DNS服务器：设置首选DNS服务器（默认0.0.0.0）


  备选DNS服务器：设置备选DNS服务器（默认0.0.0.0）


  点击“保存”按钮，显示“参数保存成功”提示信息，设置即可生效

4）GB28181

   开关：设置是否开启GB28181，可勾选
    时间同步：设置是否同步时间，可勾选
    码流类型:码流类型设置（默认主码流、次码流可选）
    注册有效时间（秒）：3600 范围5-65535
    心跳时间（秒）：60 范围1-65535
    注册ID:34020000001320000001
    注册用户名：IPC
    注册密码：12345678
    设备归属：用户可以自行添加
    行政区域：用户可以自行添加
    报警区域：用户可以自行添加
    设备安装地址：用户可以自行添加
    本地SIP端口：5060范围0-65535
    GB28181服务器地址：电脑IP地址
    服务器SIP端口：5060范围0-65535
    服务器ID：34020000002000000001
      点击“保存”按钮，显示“参数保存成功”提示信息，设置即可生效

4.2.7、系统配置

1）设备属性

      设备名称：设置设备名称（默认CAMERA1，用户可自行修改）
       设备ID：设置设备ID号（默认1，只读）

       系统语言：设置页面语言类型（默认简体中文，英文可选）修改并保存后需要重新登录

       点击“保存”按钮，显示“参数保存成功”提示信息，设置即可生效
2）系统时间

日期格式：设置日期格式（默认YYYY-MM-DD即年-月-日，MM-DD-YYYY即月-日-年、DD-MM-YYYY日-月-年可选）


   日期分割符：设置日期分割符（默认‘/’，‘.’、‘-’可选）


   时区：设置时区（默认东八区，其它时区可选）


   时间类型：设置时间类型（默认24小时，12小时可选）


   NTP使能：可勾选，勾选后可进行NTP时间设置

       更新间隔：设置NTP服务器自动更新的时间间隔（NTP使能勾选后有效；默认1天，2-10天可选）

NTP服务器地址或域名：设置NTP服务器地址或域名（NTP使能勾选后有效；默认time.nits.gov，用户可自行修改）

NTP服务器端口：设置NTP服务器端口（NTP使能勾选后有效；默认123，用户可自行修改）


   点击“保存”按钮，显示“参数保存成功”提示信息，设置即可生效。

       时间设置：设置时间方式（可选与电脑时间同步、与NTP服务器同步、手动设置）


   电脑时间：显示电脑时间（仅时间设置方式为与电脑时间同步有效）点“同步”按钮即可

       手动设置时间：点右侧日历图标可手动设置时间（仅时间设置方式为手动设置有效）

3）用户管理


   选择用户：设置登录用户类型（默认管理员，普通用户1、普通用户2可选）。

 用户名：设置用户名（选择用户管理员默认admin；选择用户普通用户1默认user1；选择用户普通用户2 默认user2；用户可自行修改）

  密码：设置密码（选择用户管理员默认admin；选择用户普通用户1默认user1；选择用户普通用户2 默认user2；用户可自行修改）


   密码确认：确认输入密码是否一致


   点击“保存”按钮，显示“参数保存成功”提示信息，设置即可生效

用户名、密码请注意大小写

注意：如果以普通用户的用户名和密码登录网页，则无配置权限，只可进行预览、回放、注销操作

4）版本升级

 页面显示版本信息，用户只可读不可修改，与菜单中版本信息一致，不同设备型号版本信息不同

 升级文件：点击“浏览...”在弹出的窗口中，选择升级文件；点击“升级”按钮，弹出升级对话框；升级成功后，设备自动重启（注：升级过程中确保设备的电源和网络正常连接，否则升级失败）

5）恢复出厂

恢复出厂默认：点击“恢复出厂默认”按钮，弹出确认对话框，选择“是”或“否”，选择“是”后设备将自动重启即生效


 6）重启设备

重启设备：点击“重启设备”按钮，弹出确认对话框，选择“是”或“否”，选择“是”后设备自动重启

4.2.8、注销


  点“注销”弹出“确认”对话框；选择“是”或“否”，选择是退出当前用户登录如下图所示，重新回到用户登录界面。

4.2.9、无线网络

若用户设备有无线网络模块，Web网页“网络配置”中有“无线网络”配置页面，具体配置方法如下所述：

1）网络设置

  无线网络配置
     网口使能：可勾选，勾选后可设置以下各项
     DHCP：可勾选，若勾选则可自动获取IP
     IP地址：设置无线WiFi的IP（默认192.168.1.250，若DHCP勾选则自动分配）


注意：无线网络IP地址和有线网络IP地址不能在同一网段

     子网掩码：设置无线IP的子网掩码（默认255.255.255.0）

     默认网关：设置无线IP的默认网关（默认192.168.1.1）
     SSID：用户可自行修改（默认test）
     加密：可勾选，勾选后可设置密码
     密码：可设置密码，仅勾选加密可以修改密码

     点击“保存”按钮，显示“参数保存成功”提示信息，设置即可生效

2）WiFi热点连接

      点击“搜索”图标，搜索WiFi热点

      搜索到用户WiFi热点后，双击弹出对话框，输入密码，连接WiFi，显示“连接成功”提示框，即连接成功。
3）无线WiFi网页登录

     以上配置中若未勾选DHCP（自动获取IP），则打开浏览器，在地址栏中输入无线网络IP地址（默认192.168.1.250），按回车建即可登录；若勾选DHCP，则自动获取IP，具体的IP地址需要登录用户路由器或交换机设置界面，查看分配的IP。

5、串口通信控制

摄像机在正常工作情况下，可以通过RS232C/RS485接口（VISCA IN）对摄像机进行控制，RS232C串口参数如下所示：
波特率：2400/4800/9600/115200比特/秒；  起始位：1位；  数据位：8位；  停止位：1位； 校验位：无
上电后，摄像机先转到左下，，再回到中间位置。变焦镜头拉到最远位置，然后拉回到最近自检完成。若摄像机有保存0号预置初始化结束后，摄像机将置位到0号预置位。至此，用户可使用串口命令控制摄像机。   

5.1、VISCA协议列表    

5.1.1、摄像机返回命令
	Ack/Completion Message

	
	命令包
	注释

	ACK
	z0 41 FF
	Returned when the command is accepted. 

	Completion
	z0 51 FF
	Returned when the command has been executed.


z = 摄像机地址 + 8

	Error Messages

	
	命令包
	注释

	Syntax Error
	z0 60 02 FF
	Returned when the command format is different or when a command with illegal command parameters is accepted

	Command Not Executable
	z0 61 41 FF 
	Returned when a command cannot be executed due to current conditions. For example, when commands controlling the focus manually are received during auto focus.


5.1.2、摄像机控制命令
	命令
	功能
	命令包
	注释

	AddressSet
	Broadcast
	88 30 01 FF
	Address setting

	IF_Clear
	Broadcast
	88 01 00 01 FF
	I/F Clear

	CommandCancel
	　
	8x 21 FF
	　

	CAM_Power
	On
	8x 01 04 00 02 FF
	Power ON/OFF

	
	Off
	8x 01 04 00 03 FF
	

	CAM_Zoom
	Stop
	8x 01 04 07 00 FF
	　

	
	Tele(Standard)
	8x 01 04 07 02 FF
	

	
	Wide(Standard)
	8x 01 04 07 03 FF
	

	
	Tele(Variable)
	8x 01 04 07 2p FF
	p = 0(low) - 7(high)

	
	Wide(Variable)
	8x 01 04 07 3p FF
	

	
	Direct
	8x 01 04 47 0p 0q 0r 0s FF
	pqrs: Zoom Position                                                                                                        

	CAM _Focus
	Stop
	8x 01 04 08 00 FF
	　

	
	Far(Standard)
	8x 01 04 08 02 FF 
	

	
	Near(Standard)
	8x 01 04 08 03 FF
	

	
	Far(Variable)
	8x 01 04 08 2p FF  
	p = 0(low) - 7(high)

	
	Near (Variable)
	8x 01 04 08 3p FF  
	

	
	Direct
	8x 01 04 48 0p 0q 0r 0s FF
	pqrs: Focus Position

	
	Auto Focus
	8x 01 04 38 02 FF  
	

	
	Manual Focus
	8x 01 04 38 03 FF
	

	CAM _Zoom Focus
	Direct
	8x 01 04 47 0p 0q 0r 0s 
0t 0u 0v 0w FF
	pqrs: Zoom Position
tuvw: Focus Position

	CAM_WB
	Auto
	8x 01 04 35 00 FF
	

	
	3000K
	8x 01 04 35 01 FF
	

	
	4000k
	8x 01 04 35 02 FF
	

	
	One Push mode
	8x 01 04 35 03 FF
	

	
	5000k
	8x 01 04 35 04 FF
	

	
	Manual
	8x 01 04 35 05 FF
	

	
	6500k
	8x 01 04 35 06 FF
	

	CAM _RGain
	Reset
	8x 01 04 03 00 FF
	Manual Control of R Gain

	
	Up
	8x 01 04 03 02 FF
	

	
	Down
	8x 01 04 03 03 FF
	

	
	Direct
	8x 01 04 43 00 00 0p 0q FF
	pq: R Gain 

	CAM_ Bgain
	Reset
	8x 01 04 04 00 FF
	Manual Control of B Gain

	
	Up
	8x 01 04 04 02 FF
	

	
	Down
	8x 01 04 04 03 FF
	

	
	Direct
	8x 01 04 44 00 00 0p 0q FF
	pq: B Gain 

	CAM_AE
	Full Auto
	8x 01 04 39 00 FF
	Automatic Exposure mode

	
	Manual
	8x 01 04 39 03 FF
	Manual Control mode

	
	Shutter priority 
	8x 01 04 39 0A FF
	Shutter Priority Automatic Exposure mode

	
	Iris priority
	8x 01 04 39 0B FF
	Iris Priority Automatic Exposure mode

	
	Bright
	8x 01 04 39 0D FF
	Bright mode

	CAM_Shutter
	Reset
	8x 01 04 0A 00 FF
	Shutter Setting

	
	Up
	8x 01 04 0A 02 FF
	

	
	Down
	8x 01 04 0A 03 FF
	

	
	Direct
	8x 01 04 4A 00 00 0p 0q FF
	pq: Shutter Position

	CAM_Iris
	Reset
	8x 01 04 0B 00 FF
	Iris Setting

	
	Up
	8x 01 04 0B 02 FF
	

	
	Down
	8x 01 04 0B 03 FF
	

	
	Direct
	8x 01 04 4B 00 00 0p 0q FF
	pq: Iris Position

	CAM_Gain
	Reset
	8x 01 04 0C 00 FF
	Gain  Setting

	
	Up
	8x 01 04 0C 02 FF
	

	
	Down
	8x 01 04 0C 03 FF
	

	
	Direct
	8x 01 04 0C 00 00 0p 0q FF
	pq: Gain  Positon

	CAM_Bright
	Reset
	8x 01 04 0D 00 FF
	Bright  Setting

	
	Up
	8x 01 04 0D 02 FF
	

	
	Down
	8x 01 04 0D 03 FF
	

	
	Direct
	8x 01 04 4D 00 00 0p 0q FF
	pq: Bright Positon

	CAM_ExpComp
	On
	8x 01 04 3E 02 FF
	Exposure Compensation ON/OFF

	
	Off
	8x 01 04 3E 03 FF
	

	
	Reset
	8x 01 04 0E 00 FF
	Exposure Compensation Amount Setting

	
	Up
	8x 01 04 0E 02 FF
	

	
	Down
	8x 01 04 0E 03 FF
	

	
	Direct
	8x 01 04 4E 00 00 0p 0q FF
	pq: ExpComp Position

	CAM_Back Light
	On
	8x 01 04 33 02 FF
	Back Light

Compensation

	
	Off
	8x 01 04 33 03 FF
	

	CAM_NR（2D）
	
	8x 01 04 53 0p FF
	P=0-7  0:OFF  

	CAM_NR（3D）
	
	8x 01 04 54 0p FF
	P=0-8  0:OFF  

	CAM_Gamma
	
	8x 01 04 5B 0p FF
	p = 0 – 4    0：Default  1：0.45  2：0.50     3：0.55     4：0.63  

	CAM_Flicker
	OFF
	8x 01 04 23 00 FF
	OFF

	
	50HZ
	8x 01 04 23 01 FF
	50HZ

	
	60HZ
	8x 01 04 23 02 FF
	60HZ

	CAM_Aperture
	Reset
	8x 01 04 02 00 FF
	Aperture Control

	
	Up
	8x 01 04 02 02 FF
	

	
	Down
	8x 01 04 02 03 FF
	

	
	Direct
	8x 01 04 42 00 00 0p 0q FF
	pq: Aperture Gain

	CAM_Memory
	Reset
	8x 01 04 3F 00 pq FF
	pq: Memory Number(=0 to 254)
Corresponds to 0 to 9 on the Remote Commander

	
	Set
	8x 01 04 3F 01 pq FF
	

	
	Recall
	8x 01 04 3F 02 pq FF
	

	CAM_LR_Reverse
	On
	8x 01 04 61 02 FF
	Image Flip Horizontal ON/OFF

	
	Off
	8x 01 04 61 03 FF
	

	CAM_PictureFlip
	On
	8x 01 04 66 02 FF
	Image Flip Vertical ON/OFF

	
	Off
	8x 01 04 66 03 FF
	

	CAM_ColorSaturation
	Direct
	8x 01 04 49 00 00 00 0p FF
	P=0-E

0:60%  1:70%  2:80%  3:90%  4:100%   5:110%   6:120%   7:130%    8:140% 9:150%   10:160%   11:160%  12:180%   13:190%   14:200% 

	CAM_IDWrite
	　
	8x 01 04 22 0p 0q 0r 0s FF
	pqrs: Camera ID (=0000 to FFFF)

	SYS_Menu
	ON
	8x 01 04 06 06 02 FF
	Turn on the menu screen

	
	OFF
	8x 01 04 06 06 03 FF
	Turn off the menu screen

	IR_Receive
	ON
	8x 01 06 08 02 FF
	IR(remote commander)receive On/Off

	
	OFF
	8x 01 06 08 03 FF
	

	IR_ReceiveReturn
	On
	8x 01 7D 01 03 00 00 FF
	IR(remote commander)receive message via the VISCA communication ON/OFF

	
	Off
	8x 01 7D 01 13 00 00 FF
	

	CAM_SettingReset
	Reset
	8x 01 04 A0 10 FF
	Reset Factory Setting

	CAM_Brightness
	Direct
	8x 01 04 A1 00 00 0p 0q FF
	pq: Brightness Position

	CAM_Contrast
	Direct
	8x 01 04 A2 00 00 0p 0q FF
	pq: Contrast Position

	CAM_Flip
	OFF
	8x 01 04 A4 00 FF
	Single Command For Video Flip

	
	Flip-H
	8x 01 04 A4 01 FF
	

	
	Flip-V
	8x 01 04 A4 02 FF
	

	
	Flip-HV
	8x 01 04 A4 03 FF
	

	CAM_VideoSystem
	Set camera video system
	8x 01 06 35 00 0p FF
	P: 0~E  Video format

0:1080P60             8:720P30

1:1080P50             9:720P25
2:1080i60              A：1080P59.94

3:1080i50              B：1080i59.94

4:720P60              C：720P59.94

5:720P50              D：1080P29.97          

6:1080P30             E：720P29.97

7:1080P25

	Pan_tiltDrive
	Up
	8x 01 06 01 VV WW 03 01 FF
	VV: Pan speed 0x01 (low speed) to 0x18 (high speed)
WW: Tilt speed 0x01 (low speed) to 0x14 (high speed)
YYYY: Pan Position
ZZZZ: Tilt Position

	
	Down
	8x 01 06 01 VV WW 03 02 FF
	

	
	Left
	8x 01 06 01 VV WW 01 03 FF
	

	
	Right
	8x 01 06 01 VV WW 02 03 FF
	

	
	Upleft
	8x 01 06 01 VV WW 01 01 FF
	

	
	Upright
	8x 01 06 01 VV WW 02 01 FF
	

	
	DownLeft
	8x 01 06 01 VV WW 01 02 FF
	

	
	DownRight
	8x 01 06 01 VV WW 02 02 FF
	

	
	Stop
	8x 01 06 01 VV WW 03 03 FF
	

	
	AbsolutePosition
	8x 01 06 02 VV WW 
0Y 0Y 0Y 0Y 0Z 0Z 0Z 0Z FF
	

	
	RelativePosition
	8x 01 06 03 VV WW 
0Y 0Y 0Y 0Y 0Z 0Z 0Z 0Z FF
	

	
	Home
	8x 01 06 04 FF
	

	
	Reset
	8x 01 06 05 FF
	

	Pan-tiltLimitSet
	Set
	8x 01 06 07 00 0W 
0Y 0Y 0Y 0Y 0Z 0Z 0Z 0Z FF
	W:1 UpRight  0:DownLeft

YYYY: Pan Limit Position(TBD)

ZZZZ:  Tilt Limit Position(TBD)

	
	Clear
	8x 01 06 07 01 0W 
07 0F 0F 0F 07 0F 0F 0F FF
	


5.1.3、查询命令
	命令
	命令包
	返回包
	注释

	CAM_PowerInq
	8x 09 04 00 FF
	y0 50 02 FF
	On

	
	
	y0 50 03 FF
	Off(Standby)

	CAM_ZoomPosInq
	8x 09 04 47 FF
	y0 50 0p 0q 0r 0s FF
	pqrs: Zoom Position

	CAM_FocusAFModeInq
	8x 09 04 38 FF
	y0 50 02 FF
	Auto Focus

	
	
	y0 50 03 FF
	Manual Focus

	CAM_FocusPosInq
	8x 09 04 48 FF
	y0 50 0p 0q 0r 0s FF
	pqrs: Focus Position

	CAM_WBModeInq
	8x 09 04 35 FF
	y0 50 00 FF
	Auto

	
	
	y0 50 01 FF
	3000K

	
	
	y0 50 02 FF
	4000K

	
	
	y0 50 03 FF
	One Push Mode

	
	
	y0 50 04 FF
	5000K

	
	
	y0 50 05 FF
	Manual

	
	
	y0 50 00 FF
	6500K

	CAM_RGainInq
	8x 09 04 43 FF
	y0 50 00 00 0p 0q FF
	pq: R Gain

	CAM_BGainInq
	8x 09 04 44 FF
	y0 50 00 00 0p 0q FF
	pq: B Gain

	CAM_AEModeInq
	8x 09 04 39 FF
	y0 50 00 FF
	Full Auto

	
	
	y0 50 03 FF
	Manual

	
	
	y0 50 0A FF
	Shutter priority

	
	
	y0 50 0B FF
	Iris priority

	
	
	y0 50 0D FF
	Bright

	CAM_ShutterPosInq
	8x 09 04 4A FF
	y0 50 00 00 0p 0q FF
	pq: Shutter Position

	CAM_IrisPosInq
	8x 09 04 4B FF
	y0 50 00 00 0p 0q FF
	pq: Iris Position

	CAM_ BrightPosiInq
	8x 09 04 4D FF
	y0 50 00 00 0p 0q FF
	pq: Bright  Position

	CAM_ExpCompModeInq
	8x 09 04 3E FF
	y0 50 02 FF
	On

	
	
	y0 50 03 FF
	Off

	CAM_ExpCompPosInq
	8x 09 04 4E FF
	y0 50 00 00 0p 0q FF
	pq: ExpComp Position

	CAM_BacklightModeInq
	8x 09 04 33 FF
	y0 50 02 FF
	On

	
	
	y0 50 03 FF
	Off

	CAM_NRLevel(2D) Inq
	8x 09 04 53 FF
	y0 50 0p FF
	P: 2DNRLevel

	CAM_NRLevel(3D) Inq
	8x 09 04 54 FF
	y0 50 0p FF
	P:3D NRLevel

	CAM_FlickerModeInq
	8x 09 04 55 FF
	y0 50 0p FF
	p: Flicker Settings(0: OFF, 1: 50Hz, 2:60Hz)

	CAM_ApertureInq
	8x 09 04 42 FF
	y0 50 00 00 0p 0q FF
	pq: Aperture Gain

	CAM_PictureEffectModeInq
	8x 09 04 63 FF
	y0 50 00 FF
	Off

	
	
	y0 50 04 FF
	B&W

	CAM_MemoryInq
	8x 09 04 3F FF
	y0 50 0p FF
	p: Memory number last operated.

	SYS_MenuModeInq
	8x 09 06 06 FF
	y0 50 02 FF
	On

	
	
	y0 50 03 FF
	Off

	CAM_LR_ReverseInq
	8x 09 04 61 FF
	y0 50 02 FF
	On

	
	
	y0 50 03 FF
	Off

	CAM_PictureFlipInq
	8x 09 04 66 FF
	y0 50 02 FF
	On

	
	
	y0 50 03 FF
	Off

	CAM_ColorSaturationInq
	8x 09 04 49 FF
	y0 50 00 00 00 0p FF
	p: Color Gain setting 0h (60%) to Eh (130%)

	CAM_IDInq
	8x 09 04 22 FF
	y0 50 0p FF
	p: Gamma ID    

	IR_ReceiveInq
	8x 09 06 08 FF
	y0 50 02 FF
	On

	
	
	y0 50 03 FF
	Off

	IR_ReceiveReturn
	
	y0 07 7D 01 04 00 FF
	Power ON/OFF

	
	
	y0 07 7D 01 04 07 FF
	Zoom tele/wide

	
	
	y0 07 7D 01 04 38 FF
	AF ON/OFF

	
	
	y0 07 7D 01 04 33 FF
	Camera _Backlight

	
	
	y0 07 7D 01 04 3F FF
	Camera _Memery

	
	
	y0 07 7D 01 06 01 FF
	Pan_titleDriver

	CAM_BrightnessInq
	8x 09 04 A1 FF
	y0 50 00 00 0p 0q FF
	pq: Brightness Position

	CAM_ContrastInq
	8x 09 04 A2 FF
	y0 50 00 00 0p 0q FF
	pq: Contrast Position

	CAM_FlipInq
	8x 09 04 A4 FF
	y0 50 00 FF
	Off

	
	
	y0 50 01 FF
	Flip-H

	
	
	y0 50 02 FF
	Flip-V

	
	
	y0 50 03 FF
	Flip-HV

	CAM_GammaInq
	8x 09 04 5B FF
	y0 50 0p FF
	p: Gamma setting 

	CAM_VersionInq
	8x 09 00 02 FF
	y0 50 ab cd 
mn pq rs tu vw FF
	ab cd :   vender ID ( 0220 )

mn pq :  model ID ST ( 0510 ) 、

U2( 0512 )、U3 ( 0513 )

rs tu  :  ARM Version
vw  :   reserve

	VideoSystemInq
	8x 09 06 23 FF
	y0 50 0p FF
	P: 0~E  Video format

0:1080P60             8:720P30

1:1080P50             9:720P25
2:1080i60       A：1080P59.94

3:1080i50       B：1080i59.94

4:720P60       C：720P59.94

5:720P50       D：1080P29.97          

6:1080P30      E：720P29.97

7:1080P25

	Pan-tiltMaxSpeedInq
	8x 09 06 11 FF
	y0 50 ww zz FF
	ww: Pan Max Speed    zz: Tilt Max Speed

	Pan-tiltPosInq
	8x 09 06 12 FF
	y0 50 0w 0w 0w 0w
0z 0z 0z 0z FF
	wwww: Pan Position    zzzz: Tilt Position


注：以上表中【x】表示要操作的摄像机地址，【y】=【x + 8】。
5.2、Pelco-D 协议命令列表
	Function
	Byte1
	Byte2
	Byte3
	Byte4
	Byte5
	Byte6
	Byte7

	Up
	0xFF
	Address
	0x00
	0x08
	Pan Speed
	Tilt Speed
	SUM

	Down
	0xFF
	Address
	0x00
	0x10
	Pan Speed
	Tilt Speed
	SUM

	Left
	0xFF
	Address
	0x00
	0x04
	Pan Speed
	Tilt Speed
	SUM

	Right
	0xFF
	Address
	0x00
	0x02
	Pan Speed
	Tilt Speed
	SUM

	Upleft
	0xFF
	Address
	0x00
	0x0C
	Pan Speed
	Tilt Speed
	SUM

	Upright
	0xFF
	Address
	0x00
	0x0A
	Pan Speed
	Tilt Speed
	SUM

	DownLeft
	0xFF
	Address
	0x00
	0x14
	Pan Speed
	Tilt Speed
	SUM

	DownRight
	0xFF
	Address
	0x00
	0x12
	Pan Speed
	Tilt Speed
	SUM

	Zoom In
	0xFF
	Address
	0x00
	0x20
	0x00
	0x00
	SUM

	Zoom Out
	0xFF
	Address
	0x00
	0x40
	0x00
	0x00
	SUM

	Stop
	0xFF
	Address
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	SUM

	Focus Far
	0xFF
	Address
	0x00
	0x80
	0x00
	0x00
	SUM

	Focus Near
	0xFF
	Address
	0x01
	0x00
	0x00
	0x00
	SUM

	Set Preset
	0xFF
	Address
	0x00
	0x03
	0x00
	Preset ID
	SUM

	Clear Preset
	0xFF
	Address
	0x00
	0x05
	0x00
	Preset ID
	SUM

	Call Preset
	0xFF
	Address
	0x00
	0x07
	0x00
	Preset ID
	SUM

	Query Pan Position
	0xFF
	Address
	0x00
	0x51
	0x00
	0x00
	SUM

	Query Pan Position Response
	0xFF
	Address
	0x00
	0x59
	Value High Byte
	Value Low Byte
	SUM

	Query Tilt Position
	0xFF
	Address
	0x00
	0x53
	0x00
	0x00
	SUM

	Query Tilt Position Response
	0xFF
	Address
	0x00
	0x5B
	Value High Byte
	Value Low Byte
	SUM

	Query Zoom Position
	0xFF
	Address
	0x00
	0x55
	0x00
	0x00
	SUM

	Query Zoom Position Response
	0xFF
	Address
	0x00
	0x5D
	Value High Byte
	Value Low Byte
	SUM


5.3、Pelco-P 协议命令列表

	Function
	Byte1
	Byte2
	Byte3
	Byte4
	Byte5
	Byte6
	Byte7
	Byte8

	Up
	0xA0
	Address
	0x00
	0x08
	Pan Speed
	Tilt Speed
	0xAF
	XOR

	Down
	0xA0
	Address
	0x00
	0x10
	Pan Speed
	Tilt Speed
	0xAF
	XOR

	Left
	0xA0
	Address
	0x00
	0x04
	Pan Speed
	Tilt Speed
	0xAF
	XOR

	Right
	0xA0
	Address
	0x00
	0x02
	Pan Speed
	Tilt Speed
	0xAF
	XOR

	Upleft
	0xA0
	Address
	0x00
	0x0C
	Pan Speed
	Tilt Speed
	0xAF
	XOR

	Upright
	0xA0
	Address
	0x00
	0x0A
	Pan Speed
	Tilt Speed
	0xAF
	XOR

	DownLeft
	0xA0
	Address
	0x00
	0x14
	Pan Speed
	Tilt Speed
	0xAF
	XOR

	DownRight
	0xA0
	Address
	0x00
	0x12
	Pan Speed
	Tilt Speed
	0xAF
	XOR

	Zoom In
	0xA0
	Address
	0x00
	0x20
	0x00
	0x00
	0xAF
	XOR

	Zoom Out
	0xA0
	Address
	0x00
	0x40
	0x00
	0x00
	0xAF
	XOR

	Stop
	0xA0
	Address
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0xAF
	XOR

	Focus Far
	0xA0
	Address
	0x01
	0x00
	0x00
	0x00
	0xAF
	XOR

	Focus Near
	0xA0
	Address
	0x02
	0x00
	0x00
	0x00
	0xAF
	XOR

	Set Preset
	0xA0
	Address
	0x00
	0x03
	0x00
	Preset ID
	0xAF
	XOR

	Clear Preset
	0xA0
	Address
	0x00
	0x05
	0x00
	Preset ID
	0xAF
	XOR

	Call Preset
	0xA0
	Address
	0x00
	0x07
	0x00
	Preset ID
	0xAF
	XOR

	Query Pan Position
	0xA0
	Address
	0x00
	0x51
	0x00
	0x00
	0xAF
	XOR

	Query Pan Position Response
	0xA0
	Address
	0x00
	0x59
	Value High Byte
	Value Low Byte
	0xAF
	XOR

	Query Tilt Position
	0xA0
	Address
	0x00
	0x53
	0x00
	0x00
	0xAF
	XOR

	Query Tilt Position Response
	0xA0
	Address
	0x00
	0x5B
	Value High Byte
	Value Low Byte
	0xAF
	XOR

	Query Zoom Position
	0xA0
	Address
	0x00
	0x55
	0x00
	0x00
	0xAF
	XOR

	Query Zoom Position Response
	0xA0
	Address
	0x00
	0x5D
	Value High Byte
	Value Low Byte
	0xAF
	XOR


6、 维护及故障处理

6.1、产品维护

1）如果摄像机不是长期使用，不用时请断开电源开关，同时把交流电源适配器与交流插座断开。

2）清除摄像机外壳上的灰尘时，请用柔软的布料或棉纸，避免划伤。

3）清洗摄像机镜头时，请使用干的软布擦拭，如污垢严重时，请使用中性清洁剂轻轻擦拭。不要用强烈的或带有腐蚀性的清洁剂，以免镜头划伤，影响图像效果。

6.2、故障处理

1）视频输出无图

   解决方法：a、检查摄像机电源是否接好，电源指示灯是否亮着

             b、断电重启设备是否正常自检

             c、检查底部拨码开关是否为正常工作模式（参照表2.2和表2.3）

             d、检查视频输出、视频显示器的连接线是否正常

2）图像时有时无

   解决方法：a、检查视频输出、视频显示器的连接线是否正常

3）镜头变倍图像抖动

   解决方法：a、检查摄像机安装位置是否牢固

             b、摄像机周围是否有震动的机械或物体

4）遥控器不能控

   解决方法：a、遥控器地址设为1是否可控（如果设备恢复出厂默认值，遥控器地址也恢复为1）

             b、检查遥控器电池是否装好或者电量不足

             c、检查摄像机工作模式是否为正常工作模式（参照表2.2和表2.3）

             d、查看菜单是否未退出，退出菜单后，才可正常控制；若网页输出图像，不会显示菜单，不做任何

                操作，30s后菜单自动退出，可控制

5）串口不能控制

   解决方法：a、是否为我司标配控制线，

b、检查串口设备协议、波特率、地址是否和摄像机一致

             b、检查控制线是否正常连接

             c、检查摄像机工作模式是否为正常工作模式（参照表2.2和表2.3）

6）网页不能登录

解决方法：a、用显示器检查摄像机是否正常出图

             b、检查网线是否正常连接（网口黄色指示灯闪烁，说明网线连接正常）

             c、检查电脑是否添加网段且网段与摄像机IP地址一致

         d、在计算机中打开“开始”，选择“运行”输入cmd；点击“确定”后打开计算机DOS命令窗口输入ping  192.168.5.163，按下回车键出现信息如下图所示：说明网络连接正常

[image: image65.png]Microsoft Windove LR 6.1.76011

5305 co> 2069 Microsofe Corporation. REFTEITH.
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主菜单　　　　　　　　　　　


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


语言设置／Language　中文/Chinese


（设置）　　　　　　　　　　　　


（相机参数）　　　　　　　　　　　　


（P/T/Z）　


（视频格式）　　　　　　　　　　　　


（版本）　　　　　　　　　　　　　　　　


（恢复出厂默认值）　　　　　　　　　　　　　





[↑↓]选择　　        [← →]修改


[菜单]返回　     [Home]确定　　　　　　　　　　　　　	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　





MENU　　　　　　　　　　


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


Language　　　　　　English


（Setup）　　　　　　　　　　　　


（Camera）　　　　　　　　　　　　


（P/T/Z）　


（Video Format）　　　　　　　　　　　　


（Version）　　　　　　　　　　　　　　　　


（Restore Default）　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　


[↑↓]Select　  [← →]Change Value


[Menu]Back [Home]OK　　　　　　　　　　　	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　





设置　　　　　　　　　	


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


协议　　　　　　　　　　　自动　


VISCA地址　　　　　　　　 1　　　　　　


V地址固定　　　　　　　　 关　


PELCO-P地址		　　　   1


PELCO-D地址			     1


波特率　　　　　　　　　　9600　


	


[↑↓]选择　　        [← →]修改


[菜单]返回　　　   　　　	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　


	[↑↓]选择　　　[← →]修改


    [菜单]返回　　　　　　　　　　　　　　　





SETUP　　　　　　　　　	


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


Protocol　　　　　　　   Auto　


Visca Address　　　　　　　1　　　　　　


Visca Address Fix　　　   OFF


PELCO-P Address		　 1


PELCO-D Address		   1


Baudrate　　　　　　　   9600　


	　　	


[↑↓]Select　[← →]Change Value


[Menu]Back　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　


	[↑↓]选择　　　[← →]修改


    [菜单]返回　　　　　　　　　　　　　　　





相机参数　　　　　　　　　　


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


（曝光）　　　　　　　　　　　　　　　


（颜色）　　　　　　　　　　　　　　


（图像）


（聚焦）


（降噪）　　　　　　　　　　　　　　　　


 风格                  默认　　


[↑↓]选择　　　    [← →]修改


[菜单]返回　　      [Home]确定　　　　　　　　　





CAMERA　　　　　　　　　　


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


（Exposure）　　　　　　　　　　　　　　　


（Color）　　　　　　　　　　　　　　


（Image）


（Focus）


（Noise Reduction）　　　　　　　　　　　　　　　　


  Style                Default　


[↑↓]Select　　[← →]Change Value


[Menu]Back　　 [Home]OK　　　　　　　　





曝光　　　　　　　　　


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


 曝光模式　　　　　　　　 自动


 曝光补偿　　　　　　　　　关


 背光　　　　　　　　　　　关　　　


 抗闪烁                   50Hz


 增益限制					3


 动态范围					2





[↑↓]选择　　　      [← →]修改


[菜单]返回　　      　　　　　　　　　　　　





EXPOSURE　　　　　　　　　


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


  Mode　　　　　　　　  Auto


 EV　　　　　　　　　  OFF


  BLC　　　　　　　　　 OFF　　　


  Flicker                 50Hz


  G.Limit			      3


  DRC					  2





　[↑↓]Select　　[← →]Change Value


[Menu]Back　　  　　　　　　　　





　颜色


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


  白平衡模式　　　　　　  自动　


  红微调                   0


  蓝微调　　　             0　　


  饱和度　　　　　　　　  100%　　　　　


色度					    7


白平衡灵敏度			   高





　[↑↓]选择　　   　 [← →]修改


  [菜单]返回　


　　　


　　


  	　　　　　　　　　　





COLOR


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


 WB Mode　　　　　　　　Auto　


 RG Tuning                 0


 BG Tuning　　             0　


 Saturation　　　　　　　  100%　　　　　


Hue					   7


AWB Sensitivity			  High    





[↑↓]Select　[← →]Change Value　


 [Menu]Back


　　　


　　


  	　　　　　　　　　　　





图像　　　　　　　　　


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


 亮度　　　　　　　　　　　7　　　　


 对比度　　　　　　　　　　7　　　　　　


 锐度　　　　　　　　　    4


水平翻转                  关


垂直翻转　　　　          关


黑白模式				  彩色


伽玛曲线				  默认


电子变倍				   关


 DCI                     关闭


 [↑↓]选择　　　     [← →]修改


 [菜单]返回　　　　　　　　　　　





IMAGE　　　　　　　　　


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


 Brightness　　　　　　　　   7　　　　


 Contrast　　　　　　　　　  7　　　　　　


 Sharpness　　　　　　　　   4


Flip-H                     OFF


Flip-V　　　　             OFF


B&W-Mode				   Color


Gamma					   Default


DZoom					   OFF


 DCI                      Close


 [↑↓]Select　 [← →]Change Value


 [Menu]Back　　　　　　　　　　　





聚焦　　　　　　　　　


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


聚焦模式				    自动　　　　　　　　　　　　　　　


聚焦区域					中


聚焦灵敏度					低


	


[↑↓]选择　　       　[← →]修改


[菜单]返回　　　　　　　　　　　　





FOCUS　　　　　　　　　


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


Focus Mode				   Auto　　　　　　　　　　　　　　　


AF-Zone				   Center


AF-Sensitivity			   Low


	


[↑↓]Select　　 [← →]Change Value


 [Menu]Back　　　　　　　　　　　　





降噪　　　　　　　　　


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


2D降噪						3


3D降噪						5


动态坏点					关闭


	


[↑↓]选择　　　       [← →]修改


 [菜单]返回　　　　　　　　　　　　　





NOISE REDUCTION　　　　　　　　　


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


NR-2D						3


NR-3D					    5


Dynamic Hot Pixel			OFF


	


[↑↓]Select　　 [← →]Change Value


 [Menu]Back　　　　　　　　　　　　　





P/T/Z


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


景深比例					开


变倍速度　　　　　　　　　 8


图像冻结					关


加速曲线					慢





[↑↓]选择　       　[← →]修改


[菜单]返回　


		


    


	


　　


  	　　　　　　　　　　　　








　P/T/Z


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


Speed by zoom				 ON


Zoom speed　　　　　　　　  8


Image Freezing				 OFF


Acc Curve					 Slow





[↑↓]Select　 [← →]Change Value [Menu]Back　


		


    


	


　　


  	　　　　　　　　　　　　








视频格式


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


1080P60				1080P50


1080I60　　　　　　　　1080I50


1080P30				1080P25


720P60					720P50


720P30                 720P25


1080P59.94             1080I59.94   


1080P29.97             720P59.94 


720P29.97


[↑↓]选择　       　


[菜单]返回　         [Home]确定　


		


    


	


　　


  	　　　　　　　　　　　　








VIDEO FORMAT


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


1080P60				1080P50


1080I60　　　　　　　　1080I50


1080P30				1080P25


720P60					720P50


720P30                 720P25


1080P59.94             1080I59.94   


1080P29.97             720P59.94 


720P29.97


[↑↓]Select　　 


[Menu]Back　         [Home]OK　


		


    


	


　　


  	　　　　　　　　　　　　








恢复出厂默认值　　　　　　　　


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


恢复出厂默认?      	否








[↑↓]选择　　　      [← →]修改


[菜单]返回　　      [Home]确定　





RESTORE DEFAULT


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


Restore  Default?      	NO








[↑↓]Select　　 [← →]Change Value


[Menu]Back　　 [Home]OK　
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