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在使用本产品前，请详细阅读本说明书
产品型号：TCHD-860H
版本：V1.0.2.194





注意：
感谢您购买了TCHD-860H便携式导播切换台，为了有效、安全地使用本产品，请您在安装、调试本产品前仔细阅读本手册,并保留作为将来的参考。
本手册只作为用户操作指示，不作为维修服务用途。自发行日期起，此后之功能或相关参数若有变更，将另作补充说明，详细情况可向设备厂商查询。
本手册为生产商版权所有，未经许可，任何单位或个人不得将本手册之部分或其全部内容作为商业用途。
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[bookmark: _Toc13351]前言
非常感谢您使用本公司便携式导播台产品！在使用本产品之前，敬请仔细阅读使用手册。
本手册详细介绍了便携式导播台的功能、安装和使用操作的一般原则即方法。
本系列便携式导播台是一款高性能，多功能的直播切换台产品。
本手册适用于便携式导播台系列产品。
本手册功能如有修改，恕不另行通知， 已实际导播台功能为主。
一般安全要求
为防止本产品或其他相连接的任何产品受到损坏，为了避免可能发生的危险，本产品只能在规定的范围内使用，在安装和使用产品之前，请阅读下列安全注意事项。
· 本产品只能由专业的技术人员去执行安装和维修，不能安装在由雨淋和潮湿的地方，不能超出限定温度、湿度或电源规格的状态下使用。
· 轻拿轻放，请勿用力挤压机芯结构部件，以免造成设备故障。


[bookmark: _Toc12099]主要功能
TCHD-860H直播切换台产品主要针对视音频行业的中小演播室视频切换台应用。目标客户为广播电视台、政府机关、军队、学校、商业企业、传媒公司等。
该产品是互联网+以及融合媒体信息井喷时代下而孕育出的产品，具有超强的基因，集合了10通道视频信号切换、实时直播、视频录制、字幕和特效切换等多种功能于一体。产品轻巧便携，可在多种环境下运行，其独有的竖屏导播模式，可完美解决手机直播应用需求，最高支持至1080P60的画面。
技术参数

	视频输入接口
	8路A类HDMI 1.4

	视频输出接口
	2路A类HDMI 1.4（1路PGM输出，1路MULTI-HDMI 输出）

	UVC输出接口
	1xUSB-A

	音频输入接口
	1组平衡模拟 TRS6.5mm

	音频输出接口
	1x3.5mm立体声小型插孔

	时间码接口
	无

	RJ45以太网
	RJ45x1以太网支持10/100/1000 BaseT，可用于流媒体直播、后台设置、软件更新

	USB接口
	1xUSB-A 3.0，U盘格式 NTFS、exFat



	HDMI输入格式
	720p50、720p60
1080p23.97、1080p25、1080p30、1080p50、1080p60、1080i50、1080i60

	HD视频输出格式
	PGM：1080p25、1080p30、1080p50、1080p60、1080I50、1080I60
Multiview:1080P60

	视频采样
	4:2:0 YUV

	色彩精度
	8bit

	色彩空间
	Rec 709

	来自计算机的HDMI输入分辨率
	1280x720p 50Hz/60Hz
1920x1080p 25/30/50/60Hz
1920x1080i 50/60Hz

	色彩空间转换
	硬件实时

	本地文件播放
	视频文件格式：MP4、MKV（编码：H.264; 制式：标清、高清）

	文件录制格式
	MP4、TS、AVI

	文件录制码率
	PGM：1Mbps~20Mbps
通道：1Mbps~8Mbps

	文件录制分辨率
	1920×1080、1280×720

	分段录制
	支持



	调音台
	10通道调音台，。每条通道配有可选择的开/关/恢复默认，通道可进行独立增益控制

	模拟输入
	平衡立体声，支持独立增益控制

	模拟输入延迟
	0～2000ms

	音频输入电平范围
	-60dB~6dB

	音频采样率
	48kHz

	音频格式
	AAC

	音频输出
	双声道3.5mm音频线性输出



	推流
	最高可同时输出6路流，支持4路流地址自定义，1路NDI，1路NVI

	流媒体输入协议
	RTMP/ RTSP/HLS/FLV/UDP/ NDI/ NVI协议

	流媒体输入
	最高可同时输入8路流媒体信号

	流媒体输出协议
	RTMP/ UDP/ NVI协议

	码率
	1Mbps~10Mbps

	尺寸
	361*226*50mm

	设备重量
	2.1kg
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[bookmark: _Toc19574][bookmark: _Toc40679377]接口使用说明
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[bookmark: _Toc40679379][bookmark: _Toc72232126][bookmark: _Toc4074]接口说明
1 VIDEO-IN：嵌入式视频信号输入
	[bookmark: _Hlk130994295]接口名称
	接口定义
	接口说明

	HDMI1~8
	HDMI1.4高清信号输入
	1.支持嵌入音频
2. 信号输入格式支持：1080p23.97、1080p25、1080p30、1080p50、1080p60、
1080i50、1080i60
3.HDMI8可设置为亮键（黑底 PPT 通过 HDMI 上字幕）
4.HDMI1支持抠像（预留功能）


说明：对应信号状态可在主界面通道窗口中查看 
2 VIDEO-OUT：导播嵌入式视频信号输出
	接口名称
	接口定义
	接口说明

	PGM-HDMI
	HDMI视频信号输出
	1.支持1路PGM-HDMI 嵌入式高清视频信号输出
2.信号输出格式支持：1080p25、1080p30、1080p50、1080p60、
1080i50、1080i60

	MULTI-VIEW
	HDMI视频信号输出
	1.支持1路MULTI-VIEW I嵌入式高清视频信号输出用于信号监看
2.此通道固定输出制式为：1080P60


说明： PGM-HDMI输出信号制式可在主机面板长按FN键-系统设置-本机设置中通过旋钮调节
3 AUDIO：音频信号
	接口名称
	接口定义
	接口说明

	AUDIO-IN L/R
	TRS6.5mm
	支持左右声道单向输入

	AUDIO
	Φ3.5音频监听输出
	支持模拟双声道音频输出


说明：对应音频状态可在可在主机面板长按FN键-系统设置-调音台中查看，可设置每个通道音频状态：独奏/跟随/静音，支持音量调节[-60,+6] DBFS区间可调，0DBFS表示输入原声，不进行音量调节）、延时调节（0～2000ms）
4 USB/LAN：播放/存储/管理
	接口名称
	接口定义
	接口说明

	RJ45
	千兆网口
	支持自动获取IP或手动设置IP

	USB3.0
	移动外设接入
	文件录制/播放，多通道录制需接入同时读写速度达80M/s SSD移动外设

	UVC
	PGM-UVC输出
	可作为虚拟摄像头信号接入到其他采集设备中
1.支持1路PGM-UVC输出
2.UVC输出制式为PGM输出制式


说明：
1.RJ45网口支持直播推流和收流，推流支持RTMP协议；网口未接网线或无网络情况，主界面右上角网络标识为离线状态，接入网线且配置正确的网络地址，主界面右上角网络标识显示为蓝色连接状态，可进行直播推流。
2. USB3.0支持文件播放（视频格式：MP4、MKV，制式：高清）；PGM录制。
5 RST、SYS、DC
	接口名称
	接口定义
	接口说明

	RST
	复位按钮
	长按复位按键10s后松开，设备断电重启后设备恢复出厂设置。
（系统复位不会进行数据保存，请谨慎操作！）

	SYS
	Type-C
	专业人员设备检测，请勿作为充电口使用

	DC-12V/5A
	电源适配器接口
	请使用配套电源，勿接入超过60W电源适配器

	I/O
	开关键
	



[bookmark: _Toc10433]设备连接
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[bookmark: _Toc8508][bookmark: _Toc40679382]按键布局
[image: F:/设计/产品图/硬件导播切换台/TCHD-860H/渲染/新按键渲染.-1.png新按键渲染.-1]
[bookmark: _Toc19942][bookmark: _Toc40679383]按键功能
组合按键说明
	功能
	快捷键
	操作模式
	说明

	通道设置
	FN+PST1~10
	组合
	通道自定义类型 

	录制设置
	FN+REC
	组合
	内置硬盘支持多通道录制，设置录制码率、格式等

	推流设置
	FN+LIVE
	组合
	设置推流码率、地址

	DDR设置
	FN+DDR1/DDR2
	组合
	设置视频播放模式、查看文件列表

	竖屏
	[image: ]FN+

	组合
	查看竖屏旋转方向

	PIP设置
	FN+PIP1~3
	组合
	按键对应PIP管理

	特技设置
	FN+FX1~3
	组合
	按键对应特技管理

	切换速度
	FN+S1~S3
	组合
	按键对应切换速度设置

	系统设置
	FN
	长按
	本机信息、网络、字幕模板替换、调音台




1、 功能区
1） 系统设置
	[bookmark: _Hlk121996504]
	项目
	说明

	
	【SET】
	右侧set键为确认和选择按键

	
	操作
	点按+旋转

	
	[image: ]使用
	在各功能设置界面上，通过set旋钮配置参数；点按为确认选择。

	
	【FN】
	进入/退出菜单

	
	操作
	长按/点按+其他键组合

	
	使用
	长按：进入系统设置界面
FN+DDR1/DDR2：进入文件播放设置界面
FN+LIVE：进入录制设置界面
FN+LIVE：进入推流设置界面
FN+PST1~10:进入通道设置界面

	
	【左侧SET】
-预留功能
	【预留】左侧set键调节耳机监听口音量，不影响其他接口音量

	
	操作
	旋转

	
	组合使用-预留功能
	【预留】当放大键点亮后，可设置字幕/抠像，x坐标

	
	[image: ]【   】 预留功能
	【预留】【预留】放大键 

	
	操作
	点按

	
	组合使用
	【预留】在字幕中可使用，实现窗口放大功能



2） 文件播放、音频设置
	[bookmark: _Hlk122014808][bookmark: _Hlk122627971]
[image: ]
	文件播放
	

	
	【DDR1/2】
[image: ]【      】
[image: ][image: ]【      】
[image: ]【      】

	选择文件通道
播放暂停，点按按键
选择文件，点按按键，对播放列表目录下所有可播放文件进行选择
切换文件播放模式：单条播放/单条循环/列表播放/列表循环/随机


	
	操作
	点按/其他键组合

	
	使用
	FN+DDR1/2进入通道


U盘中新建一个名命为“play”的文件夹→将播放文件放入“play”中→U盘接入设备USB接口等待1-5s→设备会自动识别U盘并在多画面上显示U盘信息→点击【DDR1】或者【DDR2】选择播放通道→点击【】选择需要播放的视频（MP4、MKV）→点击【】开始播放。
注意，在放置播放文件的地方需要添加ddr1.txt/ddr2.txt作为播放列表，文件夹中添加播放文件名称.文件后缀，文件名称顺序作为列表播放顺序
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	音频控制
	音频输出和外置音频输入音量设置

	
	操作
	旋转调整音量大小

	
	使用
	通过旋钮设置音频输入和输出音量大小


3） 画中画、亮度
	[bookmark: _Hlk122605032][image: ]

	【PIP1-3】
	选择对应画中画模式

	
	操作
	长按/点按 

	
	使用
	长按PIP1-PIP3，进入画中画选择界面，可选择33种画中画界面，选择对应的画中画模版后，可在下方图层A/B/C/D中选择显示的通道和通道声音是否启用
[image: ]






	
	说明
	主界面上对应的PIP预览图标，跟随设置的变换
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	说明
	主界面上对应的PIP预览图标，可自定义图层通道；根据需求自行调节



4） 字幕、横竖屏、字幕、键混
	[image: ]
	字幕
	

	
	【1~6】
	控制字幕是否叠加到PGM图像


	
	操作
	点按；按键选中点亮为黄色

	
	使用
	支持最多6组字幕叠加到主界面上，字幕显示优先级CG1> CG2> CG3> CG4> CG5> CG6>

	
	说明
	提供字幕工具，可以编辑字幕模板

	[image: ]
	横竖屏
	

	
	[image: ]【    】
	选择直播应用模式，分别表示横屏模式和竖屏模式


	
	使用
	点按按键，应用成竖屏模式进行直播。

	
	操作
	点按后长亮

	
	说明
	不可快速反复使用按键进行切换

	[image: ]
	【KEY】-预留功能
	【预留】对HDMI-1抠像进行控制，开启后亮键叠加，关闭后作为视频通道使用

	
	【LUMA KEY】
-预留功能
	【预留】对HDMI-8亮键进行控制，开启后亮键叠加，关闭后作为视频通道使用

	
	操作
	【预留】点按

	
	说明
	【预留】1.可通过HDMI-1叠加字幕、图片（黑底 PPT 通过 HDMI 上字幕）
2.可通过HDMI-8叠加字幕、图片（黑底 PPT 通过 HDMI 上字幕）

	[image: ]
	【PGM】
	【预留】点击PGM按键，按键点亮后，PGM全屏显示
全屏状态下，其他按键均无效，需退出全屏状态其他按键即可生效。


5） 推流
	[bookmark: _Hlk122609424][image: ]
	【LIVE】
	控制是否将PGM画面进行推流

	
	操作
	点按；按键选中点亮为绿色，停用不点亮。

	
	使用
	推流设置：在U盘Play文件夹下创建stream.txt的文件，添加推流名称【空格】推流地址，一路推流地址占一行，按下FN+LIVE组合键，进入推流界面进行流地址的选择和设置
[image: ][image: ]


 
注释：若在web中已经配置推流地址，无需创建U盘下的文件，可直接选择

	
	说明
	1.系统支持最多4路自定义推流地址；1路NDI、1路NVI（需要配套第三方设备收流）；
2.主界面推流状态从灰色为未推流，推流直播计时正常显示绿色 LIVE：xx:xx:xx正在推流中；
3.系统通过RJ45网口连接网络和推流，推流过程中主界面上直播地址有以下几种状态：
推流名称显示为绿色，推流成功；
推流名称显示为红色，推流失败，请检查网络是否接通和推流直播地址是否输入正确；
推流名称前未选中，该地址未推流；——表示未设置流地址
[image: ] 








4. NVI是定制推流协议，无配套设置不使用
5. NDI推流协议;开启后可使用其他设备搜索导播台NDI流并抓取使用
6.推流地址读取成功后，可以拔下U盘，不影响系统操作


6） 录制
	[bookmark: _Hlk122610092][image: ]
	【REC】
	将PGM输出信号录制保存在USB3.0 U盘上。

	
	操作
	点按；按键选中点亮为红色，停用不点亮。

	
	使用
	准备录制：选择需要录制内容切换成PGM输出，插入U盘多画面显示U盘内存后，配合主机面FN+REC和旋钮设置录制参数。
开始录制：点按【REC】按键，按键灯亮表示开始录制且主界面中显示录制时长。
停止录制：再次点按【REC】按键，停止录制，请勿立刻插拔U盘，等待2~3min再拔出U盘

	
	说明
	1. U盘支持格式NTFS；为保证录制有效请确保U盘内存>1GB,U盘是3.0接口，读写速度不低于80Mb/s;
2.系统默认PGM通道录制码率为1MB/s-20MB/s；通道录制码率为1MB/s-8MB/s；系统会根据用户设置的存储码率显示可录制时长
3.录制时长字体显示为红色，录制文件保存在U盘”save”文件夹中；录制格式支持avi、mp4、ts，
可设置分段录制时长10min/片段（片段时长可调）；系统默认U盘存储<300M自动停止录制。


7） 应急信号、时间
	[image: ]
	【FTB】
	PGM切换为应急信号

	
	操作
	点按；按键选中点亮为黄色，停用不点亮。

	
	使用
	点按；按键灯亮表示PGM强制输出黑场应急信号

	
	说明
	应急信号状态下，其他按键均无效，需关闭应急输出其他按键即可生效。

	
	【PrtSC】
-预留功能
	【预留】截图按键，将PGM画面截图并保存

	
	[image: ]使用
	【预留】点按；按键选中点亮为黄色

	
	操作
	【预留】点按

	
	说明
	【预留】显示当前截图画面，最多支持10张，当大于10张时会自动将第一张截图覆盖


8） 全屏监看、特效设置
	[image: ]
[image: ]
	【FX1-FX3】
	转场特效模板选择，按键对应转场模板及选中模板在主机多画面界面中显示

	
	【S1-S3】
	转场特效切换时长

	
	操作
	点按；按键选中点亮为黄色，停用不点亮。

	
	使用
	特效设置：配合S1~S3按键可对过度特效时长及各特效按键进行过度特效选配。
特效使用：在按键板PVW中点亮（绿色）所需切换至PGM输出的信号通道，点按特效按键，按键点亮表示选择该特效作为转场特效，配合推杆／【TAKE】按键使用。
信号切换，在1-8通道信号使用特效切换时，选择所需特效，点按【TAKE】，则将选中PVW画面以特效方式切换为PGM输出。
PIP切换，在1-8通道信号使用特效切换PIP时，选择所需特效，点按【TAKE】，则将选中PVW画面已特效方式切换为PIP输出。

	
	说明
	1.设备支持6种特效模式供选择且过度时长可使用FN+S1~S3组合键设置切换速度值（0.5s～5.0s），默认为1.0s。
2.特效执行过程中，其他按键无效，须等特效执行完成方可使用。


9） 切换方式
	[image: ]
	【TAKE】
	点按后按照PVW信号设置特效时间自动按选定转场特技到PGM输出。

	
	操作
	点按；按键点亮为红色，停用不点亮。

	
	使用
	选择需要切换至PGM输出的PVW信号，点按【TAKE】按键，按键灯立即点亮（红色），PVW画面以选中配置特效切换至PGM

	
	说明
	1.特效切换过程中其他按键无效。
2.【TAKE】按键可配合PIP/POP、信号切换使用。

	[image: ]
	【CUT】
	点按后PVW信号直接输出到PGM。

	
	操作
	点按，按键使用/停用均不不点亮。

	
	使用
	选择需要切换至PGM输出的PVW通道，点按【CUT】按键，画面以快切方式输出到PGM。

	
	说明
	通道无信号或同一通道按键功能无效。

	[image: ]
	【T-Bar】
	将PVW通道信号按照配置特效切换至PGM进行输出。

	
	操作
	点按；按键点亮为红色，停用不点亮。

	
	使用
	选中需要切换至PGM输出的PVW画面，向上轻推滑杆，PVW画面以配置特效方式输出到PGM；向下轻推滑杆，PVW画面以配置特效方式回缩至PVW。

	
	说明
	１.特效速度随滑杆推速度而变。
２.为保证画面效果，请勿急速推拉滑杆或将滑杆至于中间某位置。
３.使用特效推杆时请勿使用【TAKE】和【CUT】进行切换。


10） 通道选择
	图示
	[image: ]
	

	功能
	点按后对应通道信号直接输出到PGM。
	

	使用
	在web【应用设置】中可设置通道名称，点按【1～10】PGM通道按键【1】，按键立即点亮【2】，并以快切方式将信号切换至PGM。

	状态
	按键点亮为红色，停用不点亮。

	说明
	选中通道多画面显示外框为红色。未接入信号的通道点击无效。

	图示
	[image: ]
	

	功能
	点按后对应通道信号直接输出到PVW。
	

	使用
	在web【应用设置】中可设置通道名称，点按【1～10】PVW通道按键【1】，按键立即点亮【2】，并以快切方式将信号切换至PGM。

	状态
	按键点亮为绿色，停用不点亮。

	说明
	选中通道多画面显示外框为绿色。未接入信号的通道点击无效。






[bookmark: _Toc18161]多画面说明

    

	序号
	功能模块
	说明

	①
	设备LOGO
	显示当前设备LOGO

	
	输出制式
	显示当前PGM输出制式

	
	设备时间
	显示当前日期和时间，通过联网自动进行校时

	
	录制计时
	显示当前设备录制时间

	
	推流计时
	显示当前设备推流时间

	
	网络显示
	显示当前设备是否联网和联网状态

	②
	监测显区
	PVW预监画面
PGM播出画面

	③
	
	显示当前预置的画中画模式

	③
	通道画面
	对应显示通道画面
每个通道支持自定义通道类型

	
	通道名称
	HDMI1~8、Player1~2、Stream、NDI、NVI
Player通道显示当前播放文件名称
HDMI通道显示当前通道输入制式
Stream通道显示当前拉流地址信息
NDI通道显示当前拉流NDI流信息
NVI通道显示当前NVI流信息

	
	通道状态
	显示通道是否开启录制
无图标，不录制
表示该通道开启通道录制功能
[image: ]表示该通道正在录制中

	
	通道音频
	显示对应通道音频状态：
无音频图标，表示声音跟随视频使用
[image: ]表示声音禁用
[image: ]表示跟随PGM叠加输出
[image: ]表示该通道上PGM时，只有自己的声音，没有其他跟随通道的声音

	④
	录制参数
	显示当前录制码率、录制剩余时间等信息

	⑤
	推流参数
	显示当前设备的推流码率、推流地址以及推流状态

	⑥
	设备参数
	显示设备内核温度、应急输出状态、外设空间情况

	⑦
	字幕选择
	显示当前选取的字幕内容

	⑧
	PIP选择
	显示当前预置的画中画模式

	⑨
	特效选择
	显示当前预置的特技模式


[bookmark: _Toc28452]菜单功能说明
[bookmark: _Toc19264]通道类型设置
[image: C:/Users/VIP/Desktop/74ec06e3687699f942883acf2128403.png74ec06e3687699f942883acf2128403]
	序号
	功能
	描述
	备注

	1
	进入设置界面
	【FN+PST1~10】组合键进入
	

	2
	输入信号设置
	通过FN+PST1~10进入通道设置界面，每路通道支持自定义设置成不同的类型
	HDMI-1支持抠像，HDMI8通道可设置为亮键（黑底 PPT 通过 HDMI 上字幕）（预留功能）



[bookmark: _Toc19648]音频管理
[image: C:/Users/VIP/Desktop/acba17b925f957032446fe84303cb7d.pngacba17b925f957032446fe84303cb7d]
	序号
	功能
	描述
	备注

	1
	进入设置界面
	长按【FN键】进入
	

	2
	输入音频设置
	1.对输入音频模式进行选择，支持【独奏】、【跟随】、【静音】三种模式
2.对输入音频增益进行设置。支持【－60dbfs，+6dbfs】
	跟随：该通道声音跟随PGM输出
静音：该通道声音静音
独奏：该通道作为PGM输出时，只有自身的声音无跟随声音
3种状态可同时勾选，使用时请注意对应效果，一般DDR通道建议只勾选独奏，作为PGM时只播放该通道音频

	3
	输出音频设置
	1、设置输出音频是否启用
2、音频增益，支持【－60dbfs，+6dbfs】增益设置
	

	4
	外接音频输入
	1.外接音频默认跟随，可手动设置为静音
2.音频延时，支持【0，2000ms】音频延时设置
3.音频增益，支持【－60dbfs，+6dbfs】增益设置
	


[bookmark: _Toc2807]视频通道设置
[image: ]
	序号
	功能
	描述
	备注

	1
	进入设置界面
	【FN+DDR1/2】组合键进入
	

	2
	播放模式
	1.支持5种模式切换：单条播放、单条循环、列表播放、列表循环、随机播放
2.通过mode按键也可切换播放模式
	长按DDR1/2进入通道


U盘中新建一个名命为“play”的文件夹→将播放文件放入“play”中→U盘接入设备USB接口等待1-5s→设备会自动识别U盘并在多画面上显示U盘信息→点击【DDR1】或者【DDR2】选择播放通道→点击【】选择需要播放的视频（MP4、MKV）→点击【】开始播放。
注意，在放置播放文件的地方需要添加ddr1.txt/ddr2.txt作为播放列表，文件夹中添加播放文件名称.文件后缀，文件名称顺序作为列表播放顺序
[image: ]



	3
	切入切出命令
	可设置切入切出PGM后，通道文件播放状态
切入可设置为：无、播放
切出可设置为：无、暂停
	

	3
	列表设置
	通过旋钮可设置播放列表中文件播放顺序
双击旋钮删除该条目
	



[bookmark: _Toc15263]直播推流
[image: 1047bc0af28fd99846fce1b2d0bca52]
	[bookmark: _Hlk117096173]序号
	功能
	描述
	备注

	1
	进入设置界面
	【FN+LIVE】组合键进入
	

	2
	地址选择
	推流设置：通过旋钮选择推流地址和本场是否推这个地址
在U盘Play文件夹下创建stream.txt的文件，添加推流名称【空格】推流地址，一路推流地址占一行
[image: ]



	

	3
	编码格式
	H.264/H265
支持rtmp/udp/NVI/NDI协议推流
	推UPD流时选择H265

	
	码率设置
	可通过旋钮选择预设推流码率【1Mbps，10Mbps】
	

	
	分辨率设置
	可通过旋钮选择预设推流分辨1920*1080、1280*720
	


[bookmark: _Toc3438]视频录制
[image: C:/Users/VIP/Desktop/3d5edcd7a3670d59e82f24d216cc347.png3d5edcd7a3670d59e82f24d216cc347]
	[bookmark: _Hlk117098083]序号
	功能
	描述
	备注

	1
	进入设置界面
	【FN+REC】组合键进入
	

	2
	录制参数
录制码率
	支持录制格式设置成TS AVI MP4
	U盘格式要求： NTFS，U盘中需要先创建文件夹，取名为save

	
	
	录制码率通过旋钮设置【1Mbps, 20Mbps】
	采用VBR动态录制，实际录制码率随内容码率变化

	
	
	通道码率通过旋钮设置【1Mbps, 8Mbps】
	采用VBR动态录制，实际录制码率随内容码率变化

	
	
	分段时长，支持设置分段时长：【0, 10, 20, 30, 40, 50, 60】
	0Min表示不分段

	3
	通道录制
	勾选后该通道在PGM录制时同时开始录制通道内容
	开启通道录制时，外设U盘必须是SSD盘，同时读写速度需达到80M/s


[bookmark: _Toc15260]切换特效
[image: C:/Users/VIP/Desktop/d318e8ba087524721a8a9e9da5514eb.pngd318e8ba087524721a8a9e9da5514eb]
	[bookmark: _Hlk117168050]序号
	功能
	描述
	备注

	1
	进入设置界面
	长按【FX1~3】进入
	

	2
	自动速率
	自动速率可选择通过选择S1~S3来确定，通过【AUTO】、
【FX】配合使用




	FN+S1~S3按键，可设置切换速度[image: C:/Users/VIP/Desktop/5074c46f25aab7a8b3738b97854226c.png5074c46f25aab7a8b3738b97854226c]

	3
	特效选择
	通过旋钮选择切换特效：支持10多种特效选择
	[image: C:/Users/VIP/Desktop/d318e8ba087524721a8a9e9da5514eb.pngd318e8ba087524721a8a9e9da5514eb]




[bookmark: _Toc6514]多画面设置
[image: C:/Users/VIP/Desktop/855402bcbf31e4e9bb500e7978520d7.png855402bcbf31e4e9bb500e7978520d7]
	[bookmark: _Hlk122963811]序号
	功能
	描述
	备注

	1
	进入设置界面
	长按【PIP1~3】进入
	

	2
	类型
	通过旋钮选择多画面模版类型，支持30多种特效选择
	

	3
	图层设置
	1、选择开窗通道内容
2、多画面输出时是否输出对应通道的声音 

	

	4
	自定义模版
	1.此模板可通过web页面进行窗口位置和大小编辑
2.支持窗口启用或禁用
3.窗口示意图自动生成
	


画中画中根据不同的图层通道绑定信息，可实现丰富的包装和切换效果：

	图层通道类型
	PIP上屏后
	效果
	Auto/Cut、TBar切换功能

	包含PGM
	点击【PGM1~8】
	多画面上对应窗口实时切换，此时需要手动熄灭PIP按键后，PGM可直接上屏
	正常

	通道1~8/PVW
	点击【PGM1~8】
	PIP下屏，按键灯熄灭，切换到PGM单通道显示
	正常




[bookmark: _Toc3394]系统显示
[image: C:/Users/VIP/Desktop/a929ca2b2fa2bfa6401a8e9d10bea3e.pnga929ca2b2fa2bfa6401a8e9d10bea3e]
	[bookmark: _Hlk134606621]序号
	功能
	描述
	备注

	1
	进入设置界面
	长按【FN】进入
	

	2
	本机设置
	显示本机的状态
	默认只读，不可更改

	
	
	版本升级
	当插入U盘后，自动读取根目录下升级包文件，当显示更新按钮后，可以更新版本

	3
	语言
	可切换系统显示语言
	当前内置“简体中文”

	4
	布局
	可切换横屏和竖屏模式
	

	5
	输出
	多画面输出
	默认1080P60

	
	
	PGM输出
	可设置

	
	
	UVC输出
	默认等于PGM输出制式

	6
	Tally电平
	支持设置高有效低有效方式
	









[bookmark: _Toc30344]字幕管理

[image: C:/Users/VIP/Desktop/233c49c930bb6bdc1994c826012043f.png233c49c930bb6bdc1994c826012043f]
	[bookmark: _Hlk117170034]序号
	功能
	描述
	备注

	1
	进入设置界面
	长按【FN】进入
	

	2
	字幕模板导入
	系统内置6个字幕模板位置，支持字幕模板导入
	提供字幕模板制作工具

	3
	U盘导入
	插上U盘后，当识别到有字幕文件时，旋钮点击导入替换对应的CG
	U盘下创建 cg文件夹，cg文件夹下创建h和v文件夹，分别对应横屏/竖屏字幕
在h文件夹下存放：CG1.ECG~CG6.ECG横屏模式生产的文件，文件名称对应替换字幕模板位置，不可随意更换
在v文件夹下存放：CG1.ECG~CG6.ECG竖屏模式生产的文件，文件名称对应替换字幕模板位置，不可随意更换

	4
	Web导入
	字幕文件也可通过web页面导入
	Web界面导入是，切换台横屏模式下导入横屏字幕文件，竖屏模式下导入竖屏字幕文件，请注意文件类型

	5
	移除
	删除对应窗口字幕模版
	


[bookmark: _Toc26244]网络设置
[image: C:/Users/VIP/Desktop/6fd74b649028459c68d6595ea853bf4.png6fd74b649028459c68d6595ea853bf4]

	序号
	功能
	描述
	备注

	1
	进入设置界面
	长按【FN】进入
	

	2
	本地网络
	通过旋钮可设置切换台网络：
1、勾选DHCP，自动获取IP地址
2、不勾选DHCP，可手动设置IP地址
	主界面实时显示网络信息

[image: ]当前未插入网线网线

[image: ]当前网络正常，可上网

[image: ]当前插入网线，网络是以下状态：
1、网络中有IP冲突；
2、局域网IP，无法访问外网；
3、网络不稳定















[bookmark: _Toc25939]7、网页设置
产品在使用时，复杂的配置需要主机连接电脑，通过web方式进行，如字幕编辑、直播流地址设置、台标上传等。
· 将电脑与切换台部署到同一交换机或直连上，电脑IP地址修改成192.168.99.100（或者同一网段非192.168.99.69的IP地址），在浏览器中输入导播台右上角网络显示的IP地址，例如：192.168.99.124进入打开web配置界面，进行设置。
· 将电脑和切换台部署到同一个路由器上，切换台网络改成自动获取 可获取到路由器分配出的IP地址；电脑上也自动获取到IP地址 在浏览器中输入导播台自动获取到的IP地址直接访问；

          导播台登录   默认用户名：admin
                               默认密码：admin
[bookmark: _Toc17932][image: ]
[bookmark: _Toc28706]7.1、状态显示
[image: ]










	序号
	功能
	描述
	备注

	1
	接口信息
	显示输入接口信号状态及格式
	只读，自动识别输入信号制式

	2
	输出信息
	显示输出接口信号格式
	只读，可在【系统设置】中设置输出制式

	3
	设备信息
	显示当前设备网络地址信息
	只读，可在【主机设置】中自定义设置

	4
	核心温度
	显示当前设备的内部温度
	



[bookmark: _Toc8718][image: ]7.2、主机设置







	序号
	功能
	描述
	备注

	1
	RJ45网口地址设置
	设备支持手动、自动两种IP地址模式，当选择自动获取IP时，设备随机获取IP地址；当选择手动获取IP时，可根据需要设置IP地址
	

	2
	用户密码设置
	1、 设置后重启生效
2、 若忘记密码无法登录设备，可长按【RST】重置按键重置后登录默认账号和密码即可；【默认账号和密码：admin】
	

	3
	系统设置
	1、 点击重启 可重启设备
2、 点击重置 可恢复出厂上设置，点击重置后台会自动重启设备
	


[bookmark: _Toc31983][image: ]7.3、主机设置








	序号
	功能
	描述
	备注

	1
	通道名称
	1、 自定义通道名称
2、 中文支持3个，英文支持最多6个字符
	设置完成后可以在导播界面通道窗口处看到修改后的通道名称

	2
	PIP自定义模板
	1、 支持编辑图层A\B\C\D的位置、大小
2、 在系统设置界面中可选择图层是否启用
3、 模式可分别设置1-3种，不同模式可设置不同的图层配置
	


[bookmark: _Toc22223][image: ]7.4、IP流设置





	序号
	功能
	描述
	备注

	1
	输入流预置
	1、 可预设8组拉流地址，同时支持8路同时拉流
2、 需要配合FN+PVW1~10使用
3、 支持RTMP/ RTSP/HLS/FLV/UDP/ 等拉流方式
	地址设置好后可使用组合键FN+PVW1~10 进入通道设置，设置stream模式 选择拉流地址    

	2
	输出流设置
	1、 可预设8组推流地址，同时支持4路同时推流
2、 需配合FN+LIVE菜单使用
3、 支持RTMP、NVI推流方式
4、 推流码率越大，推流画面越清晰，网络环境要求越高
	地址设置好后可使用组合键FN+LIVE进入到推流地址设置，选择勾选对应的推流名称，点击LIVE按键推流即可


[bookmark: _Toc5207][image: ]7.5、CG上传






	序号
	功能
	描述
	备注

	1
	CG模版上传
	1、 通道选择可预设6组CG模板
2、 选择对应CG模板文件 点击上传
	点击上传后 可在导播界面 CG窗口处查看



[bookmark: _Toc6713]7.6、系统更新
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	序号
	功能
	描述
	备注

	1
	版本信息
	可查看设备序列号、软件版本、硬件版本信息
	

	2
	系统升级
	可上传升级固件 对设备进行升级
	升级固件需联系厂家获取
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Microsoft_Visio___1.vsdx

【信号输入】
         HDMI1~8:HDMI1.4高清信号输入
①
【音频】
         AUDIO IN-L/IN-R：平衡模拟音频输入
         AUDIO OUT：3.5mm输出音频监听
③
【信号输出】
         MULTIVIEW：多画面输出接口
         PGM：HDMI高清信号输出
②
【USB/LAN】
         USB3.0：录制/文件播放
         UVC：PGM-USB输出
         LAN：RJ45千兆直播口
④
【其他】
         DC 12V3A：电源适配器接口
         SYS：TypeC-USB调试口
         RST：复位键
         I/O开关
⑤
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         HDMI1~8:HDMI1.4高清信号输入
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【音频】

         AUDIO IN-L/IN-R：平衡模拟音频输入

         AUDIO OUT：3.5mm输出音频监听

Ĺ

【信号输出】

         MULTIVIEW：多画面输出接口

         PGM：HDMI高清信号输出

ĸ

【USB/LAN】

         USB3.0：录制/文件播放

         UVC：PGM-USB输出

         LAN：RJ45千兆直播口

ĺ

【其他】

         DC 12V3A：电源适配器接口

         SYS：TypeC-USB调试口

         RST：复位键

         I/O开关

Ļ
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录制参数显示区
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