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[bookmark: _bookmark0]非常感谢您使用本公司便携式导播台产品！在使用本产品之前，敬请仔细阅读使用手册。本手册详细介绍了便携式导播台的功能、安装和使用操作的一般原则即方法。
本系列便携式导播台是一款高性能，多功能的直播切换台产品。本手册适用于便携式导播台系列产品。
一般安全要求
为防止本产品或其他相连接的任何产品受到损坏，为了避免可能发生的危险，本产品只能在规定的范围内使用，在安装和使用产品之前，请阅读下列安全注意事项。
· 本产品只能由专业的技术人员去执行安装和维修，不能安装在由雨淋和潮湿的地方，不能超出限定温度、湿度或电源规格的状态下使用。
· 轻拿轻放，请勿用力挤压机芯结构部件，以免造成设备故障。
· 为了保障设备安全正常运行，请使用随机附带的电源适配器。
1、
前言
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2.1 [bookmark: _bookmark2][bookmark: _bookmark1]、	接口布局

	【TALLY】
	【USB/LAN】

	TALLY接口，DB25
	USB2.0：录制、文件播放USB3.0：录制、文件播放UVC：PGM-USB信号输出LAN：管理+直播口

	
	












2.2 [bookmark: _bookmark3]、	接口说明 
 
 
 
【信号输出】
PGM1~2 ：BNC高清视频信号输出AUX1~2 ：BNC自定义信号输出PGM-HDMI ：HDMI高清信号输出MULTI-VIEW ：多画面输出接口Ref-out：同步信号输出
【信号输入】
SDI 1~8 ：SDI高清视频信号输入，SDI1支持断电直通
SDI 7~8 ：支持作为FULL+KEY信号输入HDMI 5~6 ：HDMI1.4高清视频信号输入HDMI 6 ：支持亮键输入
Ref-in：同步信号输入
【同步信号】
Ref-in/out：同步信号输入输出
【音频信号】
AUDIO-IN ：卡侬头音频信号输入
AUDIO-OUT ：卡侬头音频信号输出
【音频信号】
AUDIO-OUT ：3.5mm输出音频监听
【其他】
I/O：电源开关
DC-12V3A：电源适配器接口SYS：Mirco-USB调试接口RST：复位键
GND：接地


① SDI 嵌入式视频信号输入输出
	图示编号
	接口名称
	接口定义
	接口说明

	
①
	SDI IN1~8
	高清视频信号输入
	支持嵌入音频，兼容 3G、HD、720P

	
	
FULL/KEY
（SDI IN7~8）
	
键混信号输入
	1. 支持嵌入音频，兼容 3G、HD、720P
2. DSK 按键点亮后，键混功能启用：【FULL】接入填充信号、
【KEY】：接入键控输入

	
②
	PGM OUT
	高清视频信号输出
	各个通道接入的信号制式和幅面会自动上下变换输出。

	
	AUX1~2
	自定义信号输出
	支持自定义为PGM、SDI IN1~8、HDMI IN5~6 接口画面


说明：
1、信号输入制式显示在主界面对应通道窗口标题栏上；
2、AUX 切换到通道接口画面时，输出制式与输入制式相同；
3、通道名称支持修改，支持
② HDMI 嵌入式视频信号输入输出图示编号
接口名称
接口定义
接口说明

①

HDMI-IN5~6

HDMI-IN 1.4
HDMI IN5/SDI IN5 在自定义设置时，只能二选一；
HDMI IN6/SDI IN6 在自定义设置时，只能二选一

TITLE
（HDMI IN6）

亮键信号输入
TITLE 按键点亮后，亮键功能启用：【TITLE】接入纯色底 PPT 字幕上屏

②
PGM OUT
HDMI-OUT 1.4
支持自定义为PGM、SDI IN1~8、HDMI IN5~6 接口画面


MULTI-VIEW

HDMI-OUT 1.4
1. 支持 1 路MULTI-VIEW I 嵌入式高清视频信号输出用于信号监看
2. 此通道固定输出制式为：1080P60


2、
接口说明
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说明：
1、 MULTI VIEW 多画面输出制式固定为：1080P60；
2、 信号输入制式显示在主界面对应通道窗口标题栏上；
3、 通道名称支持修改，支持
③ AUDIO：音频信号
	图示编号
	接口名称
	接口定义
	接口说明

	
③
	AUDIO-IN L/R
	卡侬头音频信号输入
	平衡模式信号，支持左右声道单向输入

	
	AUDIO-OUT L/R
	卡侬头音频信号输出
	平衡模式信号，支持左右声道单向输出

	③
	AUDIO
	Φ3.5 音频监听输出
	支持模拟双声道音频输出


说明：对应音频状态可在主机多画面菜单【音频管理】中查看，可设置禁用/开启两种模式，支持音量调节（- 20DBFS～80DBFS 间可调，0DBFS 表示输入原声，不进行音量调节）、延时调节（0～2000ms）
④ 同步信号：
	图示编号
	接口名称
	接口定义
	接口说明

	
④
	REF-IN
	同步信号输入
	同步信号输入

	
	REF-OUT
	同步信号输出
	同步信号输出


⑤ USB/LAN/RS422：播放/管理

	图示编号
	接口名称
	接口定义
	接口说明

	


⑥
	USB2.0
	移动外设接入
	文件播放

	
	USB3.0
	移动外设接入
	文件播放/录制

	
	
UVC
	
PGM-UVC 输出
	可作为虚拟摄像头信号接入到其他采集设备中
1. 支持 1 路PGM-UVC 输出
2. UVC 输出制式跟随PGM

	
	
LAN
	
直播/管理口
	千兆网口（1000Mb），默认自动获取  IP，改网口可进后台  web  管理


⑥ TALLY/其他

	图示编号
	接口名称
	接口定义
	接口说明

	
⑦
	SYS
	Type-C
	专业人员设备检测，请勿作为充电口使用

	
	DC-12V/3A
	电源适配器接口
	请使用配套电源，勿接入超过 36W 电源适配器

	
	GND
	接地
	用于地线连接，避免漏电伤害人体，减少设备在工作时相互干扰

	

⑤
	

TALLY 输出
	

DB25
	





[image: ]
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2.3 [bookmark: _bookmark4]、	设备连接
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[bookmark: _bookmark5]3、	面板按键说明

3.1 [bookmark: _bookmark6]、	按键布局
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旋钮菜单控制模式，同菜单按键功能一致



旋钮控制区域菜单：调出菜单返回：退出



文件通道播放控制	左右输入声道调整：调整依次：DDR1、DDR2、模式切 卡侬音频输入增益，左右换、上一条、暂停/播放、下一条 声道分开控制

多功能区：
REC：开启录制LIVE：推流开关
PVW/PGM：PVW/PGM全屏
LOGO：台标开关FTB：应急信号





PIP功能区
PIP1~PIP4 自定义开窗模版
CG字幕功能CG1~CG4 4组字幕
特技切换速度
S1~S3 自定义切换速度
横竖屏导播模式切换


切换特技控制
FX1~FX3：自定义切换特效

键混控制
TITLE：对HDMI亮键进行控制，开启后启动亮键叠加， 关闭后作为视频通道DSK： FILL和KEY控制，开启后启动键混叠加，关闭后作为视频通道使用





PGM 1-8通道管理PVW 1-8通道管理输出主音量控制



AUTO：带特技切换CUT：硬切


T-BAR 推杆


3.2 [bookmark: _bookmark7]、	按键功能
3.2.1 [bookmark: _bookmark8][image: ]、	菜单设置

	
 
	【菜单键】
	进入设备菜单设置界面/退出或返回

	
	状态
	常规状态下按键无背光灯，使用中按键灯为白色

	
	操作
	点击【   】按键进入系统设置界面，点击【    】按键退出/返回上一级菜单 

	[image: ]
	
【旋钮】
	
设置主机菜单参数

	[image: ]
	
【 [image: ]】
	
预留按键



3.2.2 [bookmark: _bookmark9]、	通道按键

	
图示
	
[image: ]

	状态
	PGM 1~12 按键点亮为红色，停用不点亮。
PVW 1~12 按键点亮为绿色，停用不点亮。

	功能
	点按后对应通道信号直接输出到PGM(输出窗口)或PVW（预监窗口）。

	
说明
	选中为PGM 主界面上对应通道外框为红色；选中为PVW 主界面上对应通道外框为绿色；同时选中，主界面上对应通道外框为黄色
未接入信号的通道点击无效。




	
[image: ]
	[bookmark: _bookmark10]【AUTO】
	将PVW 内容按照选择的时长和转场特效，自动切换到PGM

	
	状态
	常规状态下按键无背光灯，启用过程中按键灯为白色

	
	操作
	选择 PVW 信号待播信号，按下【AUTO】键，PVW 画面以对应特效切换至 PGM，原 PGM 画面切换到
PVW

	
	说明
	特效切换过程中其他按键无效，切换完毕后，【AUTO】键自动熄灭

	
[image: ]
	【CUT】
	将PVW 信号直接切换到PGM 输出，切换过程平滑无抖动

	
	状态
	常规状态下按键无背光灯，启用过程中按键灯为白色

	
	操作
	选择 PVW 信号待播信号，按下【CUT】键，画面直接输出到 PGM，原PGM 画面切换到 PVE

	
	说明
	通道无信号或同一通道按键功能无效

	
[image: ]
	【T-Bar】
	将PVW 信号按照配置特效，手动操作切换到PGM

	
	状态
	推动过程中对应的行程灯常亮

	
	操作
	选择 PVW 信号待播信号，向上轻推【T-Bar】滑杆，PVW 画面以对应特效切换到 PGM；向下轻推滑
杆，PVW 画面以配置特效方式回缩至PVW。

	
	
说明
	１.特效速度随滑杆推速度而变。
２.为保证画面效果，请勿急速推拉滑杆或将滑杆至于中间某位置。
３.切换未完成时，行程灯不熄灭，此状态切换其他通道无效



3.2.4 [bookmark: _bookmark11]、	音频设置

	
图示
	
[image: ]

	音频控制
	外接音频输入设置

	
操作
	[image: ]点亮，卡侬头左声道输入静音
[image: ]点亮，卡侬头右声道输入静音 [image: ]调整对应声道音量大小

	说明
	音量增/减益值可通过音频设置界面查看

	
[image: ]
	音频控制
	

	
	【音频推子】
	调节PGM 输出音频音量大小

	
	操作
	向上轻推滑杆，PGM 输出音频音量增加；向下轻推滑杆，PGM 输出音频音量降低。

	
	使用
	1. 音频调整滑杆默认位于-∞（最下端，PGM 无音频输出），L 和R 通道的输出电平相同。
2. 可以通过连接到本机背面的（耳机）插孔或通过多画面上显示的电平表来监控调整结果。



3.2.5 [bookmark: _bookmark12]、	画中画设置

	
[image: ]
	【PIP1-4】
	PGM 切换成对应的多画面

	
	状态
	常规状态下按键无背光灯，启用过程中按键灯为白色

	
	编辑
	通过系统菜单-画中画【PIP1~4】设置界面可设置多画面类型、图层窗口通道绑定和编辑

	
	操作
	使用：点按【PIP1~4】任意按键，按键灯长亮，该多画面模板直接切换到 PGM 输出停用：点按长亮【PIP】按键，该多画面下屏，【PIP】按键熄灭，PGM 输出通道画面

	
	说明
	系统内置多种 PIP 画中画 POP 平铺模式，【PIP1~4】按键可设置为不同的模版



画中画中根据不同的图层通道绑定信息，可实现丰富的包装和切换效果：
	图层通道类型
	PIP 上屏后
	效果
	Auto/Cut、TBar 切换功能

	包含PGM
	点击【PGM1~8】
	多画面上对应窗口实时切换，此时需要手动熄灭 PIP 按键后，
PGM 可直接上屏
	正常

	通道 1~8/PVW
	点击【PGM1~8】
	PIP 下屏，按键灯熄灭，切换到PGM 单通道显示
	正常


3.2.3、
通道切换
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[image: ]
	
[image: ]

[image: ]
	[bookmark: _bookmark13]【FX1-3】
	转场特效模板选择，按键对应转场模板及选中模板在主机多画面界面中显示
Fn 键预留

	
	【S1-3】
	转场特效切换时长

	
	状态
	常规状态下 S1 常亮，为启用状态

	
	编辑
	通过 8 寸触摸屏-转场特技设置界面可设置转场特技效果和转场时长

	
	操作
	使用：在按键板 PVW 中点亮（绿色）所需切换至 PGM 输出的信号通道，点按特效按键，按键点
亮表示选择该特效作为转场特效，配合推杆／【AUTO】按键使用

	
	说明
	特效执行过程中，其他按键无效，须等特效执行完成方可使用



[bookmark: _bookmark14]3.2.7、	推流设置

	






[image: ]
	【LIVE】
	PGM 画面实时推流，支持同时推送 4 路自定义地址、1 路 NDI 流、1 路NVI

	
	状态
	启用过程中按键灯为绿色，停用不点亮

	
	

编辑
	推流设置：在U 盘Play 文件夹下创建stream.txt 的文件，添加推流名称【空格】推流地址，一路推流地址占一行，在菜单进入推流界面进行流地址的选择和设置


若在web 中已经配置推流地址，无需创建U 盘下的文件，可直接选择

	
	




说明
	1、系统支持最多 4 路自定义推流地址、1 路 NDI、1 路 NVI（需要配套第三方设备收流）；
2、主界面推流计时显示灰色未推流，直播推流后计时显示绿色 LIVE：xx:xx:xx 正在推流中；
3、系统通过 RJ45 网口连接网络和推流，推流过程中主界面上直播地址有以下几种状态： 推流名称显示为绿色，推流成功；
推流名称显示为红色，推流失败，请检查网络是否接通和推流直播地址是否输入正确； 推流名称前未选中，该地址未推流；
推流名称为--，表示未设置流地址
[image: ]
4、NVI 是定制推流协议，无配套设备不使用
5、推流地址读取成功后，插拔 U 盘不影响推流



3.2.1 [bookmark: _bookmark15]、DDR 文件播放

	
图示
	[image: ]

	

文件播放
	【DDR1/2】选择文件通道，切换台支持最多 2 路视频通道
【 [image: ] 】切换文件播放模式：单条播放/单条循环/列表播放/列表循环/随机

【	】控制通道播放状态，上一条/播放暂停/下一条

	

操作
	U 盘中新建一个名命为“play”的文件夹→将播放文件放入“play”中→U 盘接入设备 USB 接口等待 1-5s→设备会自动识别U 盘并在多画面上显示U 盘信息→点击【DDR1】或者【DDR2】选择播放通道→在点击[image: ]控制该DDR 通道播放文件内容和状态。
注意，在放置播放文件的地方需要添加 ddr1.txt/ddr2.txt 作为播放列表，文件夹中添加播放文件名称.文件后缀，文件名称顺
序作为列表播放顺序


3.2.6、
特技设置
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	[image: ]

	说明
	设置界面可选择文件读取路径为U 盘还是硬盘



3.2.2 [bookmark: _bookmark16]、	录制设置

	


[image: ]
	【REC】
	将PGM 输出信号录制保存在 USB3.0 U 盘/内置硬盘上

	
	状态
	启用过程中按键灯为红色，停用不点亮

	
	
编辑
	准备录制：选择需要录制内容切换成PGM 输出，系统菜单中通过旋钮设置录制参数。开始录制：点按【REC】按键，按键灯亮表示开始录制且主界面中显示录制时长。
停止录制：再次点按【REC】按键，待 REC 按键停止闪烁后，可以拔下U 盘，录制文件保存成

	
	

说明
	1. U 盘支持格式 exFat（推荐）、ntfs；为保证录制有效请确保 U 盘内存>1GB,U 盘是 3.0 接口，读写速度不低于 80Mb/s；
2. 系统默认PGM 录制码率为 1MB/s-20MB/s；通道录制码率是 1MB/s -8MB/s；
3. 录制时长字体显示为红色，录制文件保存在”save”文件夹中；录制格式支持 avi、mp4、ts；
4. 录制设置是可选择录制的路径是 U 盘/内置硬盘，当多通道录制时请选择内置硬盘；
5. 可设置分段录制时长 10min/片段（片段时长可调，值为 0 是不分段，默认 1 小时分一段）；
6. 系统默认存储剩余空间<300M 自动停止录制。

	
硬盘使用
	硬盘规格
	大小：标配硬盘默认 480GB【300M～2T】；	格式：exFAT（推荐） 、NTFS；

	
	识别逻辑
	当外接U 盘和内置固态硬盘同时接入设备时，可在 DDR 设置和录制设置界面指定读写路径

	
	
硬盘读取
	若需要将硬盘内容拷贝到电脑，确认电脑打开 samba1.0 服务后，在文件资源管理器输入：
\\切换台 ip\share\save：放置录制文件
\\IP 切换台 ip\play：放置播放文件



3.2.3 [bookmark: _bookmark17]、	字幕/台标设置

	
[image: ]
	【CG1-4】
	字幕叠加到PGM 图像

	
	状态
	常规状态下按键无背光灯，CG 叠加到 PGM 窗口后对应按键常亮

	
	操作
	支持最多 4 组字幕点亮叠加到主界面上，字幕显示优先级 CG1> CG2> CG3> CG4

	
	说明
	提供字幕工具，可以编辑字幕模板

	
[image: ]
	【LOGO】
	图标叠加到 PGM 图像

	
	
状态
	常规状态下按键无背光灯，图标叠加到PGM 窗口后对应按键常亮
台标支持PNG、TGA、BMP、JPG 格式（推荐使用PNG）；台标大小<1M（推荐 200K）

	
	操作
	图标可在web 端更新和设置位置



3.2.4 [bookmark: _bookmark18]、	亮键/键混设置

	

[image: ]
	【TITLE】
	对HDMI 亮键进行控制，开启后亮键叠加，关闭后HDMI-6 作为视频通道使用注：信号输入制式必须与 PGM 一致

	
	【DSK】
	对FULL 和 KEY 进行控制，开启后启动键混叠加，关闭后 SDI7-8 作为视频通道使用注：2 路信号输入制式必须与PGM 一致

	
	状态
	按键常亮后功能启用

	
	操作
	可通过HDMI-6 叠加字幕、图片（纯底 PPT 通过 HDMI 上字幕）
可通过 SDI7-8 叠加字幕、图片，FULL 和 KEY 作为键混信号需要组合使用

	
	说明
	亮键和键混的效果，直接在最终输出画面上叠加查看：SDI 输出、HDMI 输出、UVC 输出



3.2.5 [bookmark: _bookmark19]、	其他设置

	
	【FTB】
	PGM 切换为应急信号

	
	状态
	常规状态下按键无背光灯， PGM 窗口切换应急画面后，【FTB】按键常亮
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	[image: ]
	编辑
	通过系统设置可选择切换画面内容：彩条/黑场

	
	说明
	应急信号状态下，其他按键均无效，需关闭应急输出其他按键即可生效。

	
[image: ]
	【PGM/PVW】
	将PGM/PVW 画面进行全屏显示

	
	状态
	常规状态下按键无背光灯，按键常亮后，PGM 窗口全屏显示

	
	操作
	点按

	
	说明
	全屏状态下，其他按键均无效，需退出全屏状态其他按键即可生效

	
[image: ]
	【横竖屏切换】
	选择直播应用模式，分别表示横屏模式和竖屏模

	
	状态
	分别表示横屏模式和竖屏模式，只能点亮为竖屏或横屏界面

	
	操作
	点按

	
	说明
	不可快速反复使用按键进行切换



3.2.6 [bookmark: _bookmark20]、	预留功能

	
[image: ]
	【PrtSC】
	截屏

	
	【KEY】
	抠像功能

	
	状态
	按键常亮后功能启用
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4、
多画面主界面说明
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[bookmark: _bookmark21] 
工作显示区


  录制参数显示区




 
监测显示区

  推流参数显示区

  设备参数区


 
字幕选择区
 
通道信息显示区

  PIP选择区
  特效选择区
  录制/推流时长

    存储空间



	序号
	功能模块
	说明

	①
	设备LOGO
	显示当前设备LOGO

	
	输出制式
	显示当前PGM 输出制式

	
	设备时间
	显示当前日期和时间，通过联网自动进行校时

	
	网络显示
	显示当前设备是否联网和联网状态

	②
	监测显区
	PVW 预监画面
PGM 播出画面

	

③
	通道画面
	对应显示通道画面
每个通道支持自定义通道类型

	
	
通道名称
	SDI1~8、HDMI5~6、Player1~2、Stream Player 通道显示当前播放文件名称
HDMI 通道显示当前通道输入制式

	
	
通道状态
	显示通道是否开启录制无图标，不录制
表示该通道开启通道录制功能
表示该通道正在录制中

	
	
通道音频
	显示对应通道音频状态：
无音频图标，表示声音跟随视频使用表示声音禁用
表示跟随PGM 叠加输出
表示该通道上PGM 时，只有自己的声音，没有其他跟随通道的声音

	④
	录制参数
	显示当前录制码率、录制剩余时间等信息

	⑤
	推流参数
	显示当前设备的推流码率、推流地址以及推流状态

	⑥
	设备参数
	显示设备内核温度、应急输出状态等

	⑦
	字幕/LOGO 选择
	显示当前选取的字幕/LOGO 内容

	⑧
	PIP 选择
	显示当前预置的画中画模式

	⑨
	特效选择
	显示当前预置的特技模式

	⑩
	录制/推流时长
	显示录制时长和推流时长
注意：此处推流只代表进行中，具体推流情况见推流参数区域

	⑪
	存储空间
	U 盘和硬盘的空间占用情况展示




[bookmark: _bookmark22]通过菜单按键进行系统设置菜单，进行设置通道管理、DDR、调音台、推流、录制等功能设置。

[bookmark: _bookmark23]5.1、	通道管理

[image: ] 

	功能
	描述
	备注

	信号输入设置
	每路通道支持自定义设置成不同的类型：
SDI、HDMI、STREAM、Player、NDI、NVI
	设备 5 只能设置为HDMI 或 SDI，不能共存
设备 6 只能设置为HDMI 或 SDI，不能共存

	信号内容
	通道选择为 SDI/HDMI 类型时，输入信号后，显
示当前的信号制式，无信号显示是为NONE
	

	IP 流信号
	通道选择为 Stream 类型时，通过旋钮切换流名
称，切换不同的地址
	地址内容可显示

	NDI 流信号
	通道选择为 NDI 类型时，通过旋钮切换流名称
	NDI 流只支持 NDI | HX、NDI | HX2，不支持NDI | FULL NDI 流需要在同一网段

	NVI 流信号
	通道选择为 NVI 类型时，通过旋钮切换流名称
	NVI 流只支持深压格式，NVI 流信号需配置专业编解码器

	视频通道
	通道选择为PLAYER 类型时，可设置为
DDR1/DDR2 2 路视频通道
	


5、
功能和系统设置说明
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[bookmark: _bookmark24][image: ][image: ] 

	功能
	描述
	备注

	




播放模式
	



1. 支持 5 种模式切换：单条播放、单条循环、列表播放、列表循环、随机播放
2. 通过 MODE 按键也可实时切换播放模式
3. 文件格式支持MP4、MKV，编码格式H.264
	将需要播放的文件放置在存储设备“play”的文件夹中→进入【 DDR1 】或者【 DDR2 】菜单确认播放列表→ 点击
【DDR1】/【DDR2】按键后，可对该通道进行：【     】切换/【 】暂停或开始播放操作。
注意，在放置播放文件的地方需要添加ddr1.txt/ddr2.txt 作为播放列表，文本文件中添加播放文件名称.文件后缀，文件名称顺序作为列表播放顺序，如下图：

[image: ]

	
切入切出命令
	可设置切入切出PGM 后，通道文件播放状态切入可设置为：无、播放
切出可设置为：无、暂停
	

	


视频来源
	


可选择播放的文件来自移动设备或者内置硬盘
	移动设备：移动硬盘或U 盘，需手动创建 play 文件夹，放置播放文件和列表
内置硬盘：
①支持通过网络共享的方式拷贝到 play 文件夹中，确认电脑打开 samba1.0 服务后，在文件资源管理器输入：\\IP 切换台 ip\play
②支持热插拔的设备，通过USB 访问硬盘，拷贝到 play 文
件夹中

	
列表设置
	通过旋钮点选视频名称后，可上下移动播放列表中文件播放顺序
	为了保障由于U 盘意外插拔导致的播放中断，列表内容不自刷新，若Play 文件夹中文件内容有更新，请进入对应DDR 页面重新加载

	
	通过旋钮选择视频名称后，双击旋钮删除该条目
	


5.2、
DDR1/2 视频通道设置
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[bookmark: _bookmark25][image: ] 

	功能
	描述
	备注

	

输入音频设置
	1. 对输入音频模式进行选择，支持【独奏】、【跟随】、【静音】三种模式
2. 对输入音频增益进行设置。支持【－80dbfs，
+20dbfs】
	跟随：该通道声音跟随PGM 输出静音：该通道声音静音
独奏：该通道作为PGM 输出时，只有自身的声音无跟随声音
3 种状态可同时勾选，使用时请注意对应效果，一般 DDR 通
道建议只勾选独奏，作为 PGM 时只播放该通道音频

	
外接音频输入
	1.外接音频默认跟随，可手动设置为静音或通过旋钮调节音量大小，调节幅度【－80，+20】dbfs 2.音频延时，支持【0，2000】ms 延时设置
	
卡侬头输入为模拟平衡输入

	
输出音频设置
	1、设置输出音频是否启用
2、音频增益，支持【－80dbfs，+20dbfs】增益
设置
	卡侬头输出为模拟平衡输出
3.5mm 输出为非平衡输出


5.3、
调音台管理
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[image: ][image: ][image: ][image: ]
	[bookmark: _bookmark26]菜单

	通道管理
	

	
	
	CG1	导入	移除
	

	DDR1
	
	
	

	DDR2
	
	
	

	
	
	CG2	导入	移除
	

	调音台
	
	
	

	字幕管理
	
	CG3	导入	移除
	

	多画面设置
	
	
	

	
	
	CG4	导入	移除
	

	转场设置
	
	
	

	录制管理
	
	
	

	
	
	CG5	导入	移除
	

	推流管理
	
	
	

	网络管理
	
	CG6	导入	移除
	

	本机设置
	
	
	

	
	
	
	



[image: ][image: ] 

	功能
	描述
	备注

	字幕模板导入
	系统内置 6 个字幕模板位置，支持字幕模板导入
	提供字幕模板制作工具
字幕工具中可编辑竖屏/横屏字幕

	


U 盘导入
	


插上U 盘后，当识别到有字幕文件时，旋钮点击导入替换对应的 CG
	U 盘下创建 cg 文件夹，cg 文件夹下创建h 和 v
文件夹，分别对应横屏/竖屏字幕
在h 文件夹下存放：CG1.ECG~CG6.ECG 横屏模式生产的文件，文件名称对应替换字幕模板位置， 不可随意更换
在 v 文件夹下存放：CG1.ECG~CG6.ECG 竖屏模式生产的文件，文件名称对应替换字幕模板位置，
不可随意更换

	
Web 导入
	
字幕文件也可通过web 页面导入
	Web 界面导入是，切换台横屏模式下导入横屏字幕文件，竖屏模式下导入竖屏字幕文件，请注意文件类型

	移除
	删除对应窗口字幕模版
	


5.4、
字幕设置
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[image: ]

	[bookmark: _bookmark27]功能
	描述
	备注

	PIP 设置数量
	可一次性设置 4 个多画面模版
	对应PIP1~PIP4

	类型
	通过旋钮选择多画面模版类型，支持 30 多种特效选择: 包括：双窗、三窗、四窗模版类型进行选择
	

	
图层设置
	1. 根据选择的模版类型，进行窗口通道绑定，通道类型可绑定为：通道 1~8/PGM/PVW
2. 可设置图层通道嵌入音频启用或静音功能
	

	
自定义模版
	1. 此模板可通过web 页面进行窗口位置和大小编辑
2. 支持窗口启用或禁用
3. 窗口示意图自动生成
	


画中画中根据不同的图层通道绑定信息，可实现丰富的包装和切换效果：
	图层通道类型
	PIP 上屏后
	效果
	Auto/Cut、TBar 切换功能

	包含PGM
	点击【PGM1~8】
	多画面上对应窗口实时切换，此时需要手动熄灭 PIP 按键后，
PGM 可直接上屏
	正常

	通道 1~8/PVW
	点击【PGM1~8】
	PIP 下屏，按键灯熄灭，切换到PGM 单通道显示
	正常


5.5、
多画面设置
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[bookmark: _bookmark28][image: ] 

	功能
	描述
	备注

	切换速度
	可设置 3 组切换速度，每组可设置不同的切换速度
对应按键 S1~S3，选择任意一个速度后，在主界面上会显示当前切换速度
	切换速度范围【1,5】s

	转场模版设置
	可一次性设置 3 个转场模版
	

	




转场参数设置
	




通过旋钮选择切换特效：支持 10 多种特效选择
	
[image: ]


5.6、
转场特技


16 






























[bookmark: _bookmark29][image: ] 

	功能
	描述
	备注

	


录制参数
	支持录制格式设置成 TS AVI MP4
	U 盘格式要求： NTFS，U 盘中需要
先创建文件夹，取名为 save

	
	录制码率通过旋钮设置【1Mbps, 20Mbps】
	采用VBR 动态录制，实际录制码率随内容码率变化

	
	通道码率通过旋钮设置【1Mbps, 8Mbps】通道录制支持录制 SDI。G
	采用VBR 动态录制，实际录制码率随内容码率变化

	
	分段时长，支持设置分段时长：【0, 10, 20, 30, 40, 50, 60】
	0Min 表示不分段

	通道录制
	勾选后该通道在PGM 录制时同时开始录制通道内容
内置硬盘后，默认录制路径为内置硬盘，拷贝录制请通过网络共享的方式拷出
	


5.7、
录制管理
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[bookmark: _bookmark30][image: ] 

	功能
	描述
	备注

	
推流参数
	编码格式H.264/H265
支持rtmp/udp/NDI/NVI 协议推流
	推 UDP 流时选择H.265

	
	可通过旋钮选择预设推流码率【1Mbps，10Mbps】
	

	
	可通过旋钮选择预设推流分辨 1920*1080、1280*720
	

	






录制参数
	



推流设置：通过旋钮选择推流地址和本场是否推这个地址
在U 盘Play 文件夹下创建 stream.txt 的文件，添加推流名称【空格】推流地址，一路推流地址占一行
 
 
 

通过web 添加推流地址，在推流管理里面可设置
	推流过程中主界面上直播地址有以下几种状态：
推流名称显示为绿色，推流成功； 推流名称显示为红色，推流失败， 请检查网络是否接通和推流直播地址是否输入正确；
推流名称前未选中， 该地址未推流；
推流名称为--，表示未设置流地址
[image: ]



5.8、
推流管理
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[bookmark: _bookmark31][image: ] 

	功能
	描述
	备注

	



本地网络
	


通过旋钮可设置切换台网络：
1、勾选DHCP，自动获取 IP 地址
2、不勾选 DHCP，可手动设置 IP 地址
	主界面 右上角实时显示网络信息 [image: ]当前未插入网线网线
[image: ]当前网络正常，可上网
[image: ]当前插入网线，网络是以下状态：
1、网络中有 IP 冲突；
2、局域网 IP，无法访问外网；
3、网络不稳定


5.9、
网络管理
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	[bookmark: _bookmark32]菜单

	通道管理
	
设备序列号	硬件ID
硬件版本	EMH-10M
软件版本	Eswitcher v1.0.2.155
更新
语言	简体中文
布局	横屏
多画面输出	1080P60
PGM输出	1080P25
UVC输出	1080P25
AUX输出	PGM
Tally电平	高

	DDR1
	

	DDR2
	

	调音台
	

	字幕管理
	

	多画面设置
	

	转场设置
	

	录制管理
	

	推流管理
	

	网络管理
	

	本机设置
	







	功能
	描述
	备注

	信息展示
	显示本机的状态，序列号、软硬件版本信息，便于升级和维护
	默认只读，不可更改

	版本升级
	当插入U 盘后，自动读取根目录下升级包文件，当显示更新按钮后，可以更新版本
	

	语言
	切换系统显示语言：简体中文/英文/繁体中文
	默认简体中文

	布局
	可切换为横屏/竖屏模式
	通过按键切换同步更新

	
输出
	多画面输出
	默认 1080P60

	
	PGM 输出
	可设置为不同模式

	
	UVC 输出
	不可设置，格式跟随 PGM 改变

	
	AUX 输出，可设置为PGM、SDI1~8、HDMI5~6
	输出制式=选择的信号制式

	Tally 电平
	高：输出高电平
低：输出低电平
	



[bookmark: _bookmark33]6、	网页设置
产品在使用时，复杂的配置需要主机连接电脑，通过 web 方式进行，如字幕编辑、直播流地址设置、台标上传等。
将电脑与切换台部署到同一交换机或直连上，在浏览器中输入切换台设备 IP 进入打开 web 配置界面，进行设置。
5.10、	本机设置
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[image: ]

在弹出的窗口中输入用户名/密码（均为 admin）。
[image: ]

[bookmark: _bookmark34]6.1、	状态显示













[image: ] 
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[image: ]


[bookmark: _bookmark36][bookmark: _bookmark35]6.3、	IP 流设置
注意 1：web 页面上设置推拉流名称时，流名称不特殊字符。
[image: ]注意 2：收流和推流地址选择时，web 页预制和USB 存储盘中填写的内容均可显示和选择。
6.2、
主机设置
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[bookmark: _bookmark37][image: ]
6.4、
应用设置
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[image: ]


[bookmark: _bookmark38][bookmark: _bookmark39]6.6、	字幕设置

【字幕预设】
说明：
1.可在网页上替换CG1~CG4的模版内容

6.5、
台标设置
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[bookmark: _bookmark40][image: ]
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