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多平台直播采集卡说明书






[image: ]

感谢您购买  TC-UB660Plus& Max  多平台直播采集卡。请在使用前阅读本手册并将其保存在安全的地方以备将来参考。
 TC-UB660Plus& Max 多平台直播采集卡是一款双机位多平台直播采集卡，她具有导播和透传两种模式，可实现双机位不同模式下的直播方式。
导播模式下，可实现单画面的最多四个平台直播，同时按照 SOURCE 按在机位 1 和 2 之间切换。

透传模式下，可实现机位 1 和 2 的单画面最多各自两个平台直播，或双机位组合方式的两平台直播。

另外配备麦克风输入、音频线路输入和耳麦接口用于混音和监听。

希望您能借助 TC-UB660Plus& Max 在直播制作中获得更多乐趣！



概览
包装内容
 TC-UB660Plus& Max   多平台直播采集卡  x1，12V 直流电源  x1，Type-C 转 A 连接线 x2，说明书 x1



产品概览和连接
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1.   IN 1/IN 2 –  通道 1/2 HDMI 视频输入接口，用 HDMI 线连接到视频源输出。
2.   OUT 1/OUT 2 – HDMI 视频输出接口，用 HDMI 线连接到显示器以监控画面。

导播模式下， OUT 1/2 输出相同的单一画面，按 SOURCE 键在 IN 1/IN 2 来回切换。

透传模式下， OUT 1 输出  IN 1 画面， OUT 2 输出  IN 2 画面。

3.   脚踏板导播切换按键  – 三极  3.5mm 接口脚踏开关连接接口，功能同导播切换按键，连接脚踏开关，在导播模式下，踩下脚踏板以切换 IN 1/IN 2 画面。（不含脚踏开关）
4.   DC IN – 连接 12V/3A 电源适配器。
5.   USB 1/USB 2 – USB-C 3.2 Gen 2 接口，连接到电脑同等或更高规格之 USB 接口。

导播模式下， USB 1/2 输出相同的单一画面，按 SOURCE 键在 IN 1/IN 2 来回切换。

透传模式下， USB 1/2 都各自输出  IN 1/2 画面。

6.   麦克风  – 3.5mm 3 极麦克风输入接口，连接麦克风。
7.   LINE IN – 3.5mm 3 极线路输入，连接混音器等。
8.   耳麦  – 3.5mm 4 极耳麦接口，连接耳麦以解说和监听。
9.   模式切换按键  – 模式切换按键，长按几秒在导播模式和透传模式之间切换， 同时对应的指示灯亮起。
10. 导播切换按键 – HDMI 输入切换按键，在导播模式下有效，按下后 HDMI OUT 和直播画面会在 IN 1

和 IN 2 之间切换。

11. 导播模式指示灯 – 导播模式指示灯， 亮起表示设备处于导播模式。
12. 透传模式指示灯 – 透传模式指示灯， 亮起表示设备处于透传模式。
13. DC OUT – USB-C 接口，对外输出 5V 供电，用于外部设备供电或充电。






开始使用

连接电源适配器： 请将电源适配器连接到设备的 DC IN 接口。

连接视频源：将您相机或摄影机的 HDMI 输出或其它视频源连接到设备的两路 HDMI 输入接口。

连接监视器并测试输入： 连接视频源后， 将显示器 HDMI 接口连接  OUT 1/OUT 2 接口， 然后确认显示画面情况。
如果显示相同画面，表示设备处于导播模式，导播模式指示灯应该常亮，尝试按下 SOURCE 按键确认是否可以在 IN 1 和 IN 2 两个画面之间切换。
如果显示不同画面，表示设备处于透传模式， 透传模式指示灯应该常亮， 此时 OUT 1 应该显示 IN 1 画面， OUT 2 显示  IN 2 画面。
尝试按下 MODE 键以切换模式并确认。

连接耳麦、线路输入音频、麦克风并测试：请将耳麦插入耳麦端口，将混音器等音频线路插入  LINE IN 端口，将麦克风插入  MIC IN 端口。检查耳机输出是否可以监听到线路输入的声音。
连接脚踏开关并测试（如有必要）： 请将脚踏开关连接到 CTL 接口，并在导播模式下踩下脚踏开关看是否直播或 HDMI OUT 画面在 IN 1 和 IN 2 之间切换。
连接到电脑的 USB 接口，并测试： 通过随附的  USB  电缆将TC-UB660  Max  的 USB 1 接口连接您的计算机 USB 3.2 Gen 2 接口，计算机将在设备管理器下的照相机下识别为两个设备  –  TC-UB660Plus& Max  USB1-1和  TC-UB660Plus& Max  USB1-2，您可以在直播推流程序中选择它作为摄像头输入源。启动软件时，只需将软件设置为使用 TC-UB660 Max USB1-1 和 TC-UB660 Max USB1-2 作为摄像头。
按照上述方式连接 USB 2 接口，将得到另外两个设备TC-UB660Plus&Max x USB2-1 和TC-UB660Plus&Max 
USB2-2。 OBS：单击  OBS 的  +  图标，选择 Video Capture Device，然后单击新窗口的  OK，然后在设备列表中选择  TC-UB660Plus& Max  USB1-1。请在音频输出模式列表中选择只采集音频。勾选使用自定义音频设备，然后在音频设备列表中选择  TC-UB660Plus& Max USB1-1，您将在预览窗口中看到对应的视频。其余三个设备的添加方式类似，不再累述。
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因为 USB 1 接口可以输出两个设备，同时 USB 2 也可以输出两个设备，因此一共有四个摄像头设备。
在透传模式下，可以在两个直播平台实现双机位同时直播（ TC-UB660Plus& Max x USB1-1/2 和 TC-UB660Plus& Max  USB2-1/2 分别组合成两组双机位）；导播模式下，可以在四个平台同时单机位直播，同时可以在双机位之间切换。


不同模式下 USB 输出和 HDMI 输出与输入的对应关系：

	模式
	导播模式
	透传模式

	模式指示灯
	绿色常亮
	红色常亮

	USB 1 输出画面
	 TC-UB660Plus& Max  USB1-1
	IN 1
	IN 1

	
	 TC-UB660Plus& Max  USB1-2
	IN 1
	IN 2

	USB 2 输出画面
	 TC-UB660Plus& Max  USB2-1
	IN 1
	IN 1

	
	[bookmark: _GoBack] TC-UB660Plus& Max  USB2-2
	IN 1
	IN 2




	OUT 1
	IN 1
	IN 1

	OUT 2
	IN 1
	IN 2

	备注
	按 SOURCE 键在 IN

1 和 IN 2 间切换
	SOURCE 键无效







参数规格



	接口
	USB-C 3.2 Gen 2

	视频输入
	HDMI 1.4 x 2

	
视频输入规格
	HDMI 1.4, 2160p30/25/24, 1440p60, 1080p60/50/30/25/24, 720p60/50，不支持 i 信号输入。

	视频输出
	HDMI 1.4 x 2

	视频输出规格
	HDMI 1.4, 2160p30

	音频输入
	3.5mm 4 极耳麦 x 1，3.5mm 3 极线路输入 x 1, 3.5mm 3 极麦克风 x 1

	音频输出
	3.5mm 4 极耳麦 x 1

	脚踏开关
	3.5mm 3 极接头脚踏开关 x 1

	USB 输出
	USB-C x 2,  支持  USB 3.2 Gen 2

	



USB 输出规格
	Max: 2160p60/MJPG,30fps/NV12, 25fps/YUY2

1440p120/MJPG,60fps/NV12, 50fps/YUY2, 30fps/RGB24 1080p120/MJPG/NV12, 60fps/YUY2/RGB24
720p120/MJPG/NV12/YUY2,60fps/RGB24

	工作指示灯
	导播模式绿色指示灯 x 1，透传模式红色指示灯 x 1




	



电脑系统要求
	Windows 10/11 x 64， USB 3.2 Gen 2  接口  x2.

台式机: Intel Core i5-6XXX, NVIDIA GeForce GTX 1060.

笔记本电脑: Intel Core i7-7700HQ, NVIDIA GeForce GTX1050 Ti. 8 GB RAM.

	电源
	直流 12V3A

	用户界面
	导播切换键 x 1, 模式切换键 x 1

	尺寸
	180 (长) × 110(宽) × 38(高) 毫米
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