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4K音视频采集卡用户说明书

(适用型号：直播大师X1)
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在使用本产品前，请详细阅读本说明书
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[bookmark: bookmark8]前言

非常感谢您使用本公司产品！在使用本产品之前，敬请仔细阅读使用手册。
本手册详细介绍了本公司采集卡的功能、安装和使用操作的一般原则即方法。
[bookmark: bookmark9]一般安全要求
为防止本产品或其他相连接的任何产品受到损坏，为了避免可能发生的危险，本产品只能在规定的范围内使用，在安装和使用产品之前，请阅读下列安全注意事项。
l 本产品只能由专业的技术人员去执行安装和维修，不能安装在由雨淋和潮湿的地方，不能超出限定温度、湿度或电源规格的状态下使用。
l 轻拿轻放，请勿用力挤压机芯结构部件，以免造成设备故障。
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[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark9]1、    安装说明
[bookmark: bookmark8]1.1 接口定义
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[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark8]1.2 卡硬件安装

步骤 1 ：卡安装至设备主板
取出 I/O 采集卡或播出卡， 装入设备的PCIE 插槽上（注意断电安装），并固定好，然后打开电源，进入windows 操作系统。
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步骤 2：检查卡安装是否识别
打开“右键此电脑—管理—设备管理器—其它设备” ，查看是否找到对应型号的采集卡。图 （1）

[image: ]
图（1）
[bookmark: bookmark4]1.3  卡驱动安装

步骤 1：
在 PC 机上用管理员权限运行最新的“TCHDX1_ Driver 2025.10.17.11.exe”，弹出“选择目录位置”提示框，选择好对应的目录安装位置，点击“下一步”详见 图（2） ：
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图 （2）
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步骤 2：
软件安装准备，点击“创建快捷方式”，依次选择“下一步”“安装”详见图（3）（4）（5）（6）：

[image: ]
步骤 3：
弹出“TCHD Card Driver 安装向导完成”提示框；点击“完成”计算机重启后，驱动安装完成。详见图（7）：
[image: ]
图（7）
注*1、安装过程中，若杀毒软件被打开，出现拦截状态，请选择允许此程序的所有操作；
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步骤 4：
软件安装完成后，进入设备管理器，查看采集卡驱动是否安装成功。详见图 （8）：
[image: ]

图（8）
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]2、    使用说明
[bookmark: bookmark10]2.1 、     采集卡的测试方法
使用前，请先将信号源接入到采集卡上。
方法一： Play 测试
1、打开安装目录下的”TCHDPlay.exe” ，软件上采集卡图像。详见图（9）
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图（9）
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	编号
	说明

	1
	图像采集窗口

	2
	音频采集音柱

	3
	采集通道号、分辨率、制式

	4
	打开或关闭采集卡， 采集卡切换

	5
	输出测试（仅支持输出卡测试,）



方法二： TCHD Card_x64.exe 测试
1、打开安装目录下的”TCHD Card_x64.exe” ，信号采集输出配置如下。详见图（10） ；
[image: ]
图 （10）

	编号
	名称
	说明

	

1
	Demo ver:22.6.8.19
	软件的 Demo 版本号

	
	CardApi ver:22.6.8.19
	SDK 版本号

	
	Card hardware ver:2.0.0.0
	硬件版本号

	2
	Card
	选择板卡型号

	3
	OpenCard
	打开板卡

	4
	CloseCard
	关闭板卡

	5
	Register
	读写寄存器（调试用）



2、视频采集界面操作说明。详见图 （11）
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图 （11）

	编号
	名称
	说明

	1
	View
	监看信息窗口

	2
	Signal
	获取信号制式

	3
	Listen
	播放音频

	4
	Begin Capture
	开始获取图像

	5
	Sotp Capture
	停止获取图像




1、点击运行“VIEW”
2、打开”Begin Capture”会出现采集信号的预监窗口，如下图所示： 图（12）

[image: ]
图 （12）
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方法三： VLC 播放器测试
1、 双击运行桌面上“VLC”软件，打开媒体，打开捕获设备，可进行采集卡的视音频信号采集的测试；详见图 （13） （注意： VLC 请下载Windows 64bit）
[image: ]
图 （13）

2、模拟音频测试如下；音频设备名称选择“ -TC-X1 Audio Input” ， 图 （14）

[image: ]
图 （14）

技术售后：400-800-1605       地址：北京市海淀区连桥二街绿地中央广场9号院1号楼4层
第 9 页 共 14





方法四： OSB 播放器测试
1、 双击运行桌面“OBS”软件，增加视频采集设备，可进行采集卡视音频信号的采集测试；详见图（15）
[image: ]
图 （15）
2、 模拟音频测试如下； 音频设备选择“TC-X1 Audio Input” ，详见图 （16）
[image: ]
图 （16）
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[bookmark: bookmark7]3、   参数说明

	接口/尺寸

	视频输入接口
	1 × HDMI2.0

	视频输出接口
	环出 1 × HDMI2.0

	音频输入接口
	1 × HDMI 嵌入音源

	帧率
	输入帧率 4096 × 2160p@60/50 → 输出帧率 4096 × 2160p@60/50

	插槽接口
	PCIe ×4 (Gen2)

	物理尺寸
	高 64mm×宽 96mm

	视频格式

	




视频格式
	4096 × 2160@60/50/30/25/24fps
3840 × 2160@60/50/30/25/24fps
1920 × 1080p@144/120/60/50fps
1920 × 1080p@30/25/24fps
1920 × 1080i@60/50fps
1280 × 720p@60/50fps
1280 × 1024p@60fps
1280 × 960p@60fps
1024 × 768p@60fps

	音频采样
	电视标准采样率 48kHz.16bit

	影像录制
	H.264 (软件压缩)

	
HDMI 色彩精度
	4:2:0 支持 8bit、 10bit
4:2:2 支持 8bit、 10bit
4:4:4 支持 8bit

	色彩空间
	REC 601、 REC 709、 REC 2020、 I420、YV12、YUY2、 UYVY、 RGB32

	HDMI 配置
	HDMI 2.0 支持高色深和 HDR

	多速率支持
	HDMI 输入可在 HD 及 DVI 格式之间切换

	多平台调用
	支持

	操作系统
	Windows 7/8/ 10/11（64 位）

	驱动

	软件开发包
	免费提供功能全面的 C++ SDK 和 DirectShow

	电源要求

	功耗
	23W
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	环境要求

	操作温度
	5-40℃（41°到 104° F）； 相对湿度： 0-90%不结露
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天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司

地       址：北京市海淀区连桥二街绿地中央广场9号院1号楼4层
技术支持：   400-800-1605
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