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导播台（9针接口）                            Tally接收机（25针接口）
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Tally线（25孔转9孔）

TC-812 4K 12讯道直播切换台 TALLY定义
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	针脚
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	通道
	PVW1
	PVW3
	PVW5
	PVW7
	GND
	PGM2
	PGM5
	PGM6
	PGM8
	无
	无
	无
	无

	针脚
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	

	通道
	PVW2
	PVW4
	PVW6
	PVW8
	PGM1
	PGM3
	PGM4
	PGM7
	GND
	无
	无
	无
	




	
产品外观：
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	导播台（25针接口）
	Tally接收机（25针接口）
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Tally线（25孔转25孔接口）
TC-860S导播台TALLY定义

[image: 81a3343f3069352edc7ee0c4918f629]











产品外观：
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导播台（25针接口）                     Tally接收机（25针接口）
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Tally线（25孔转25孔）
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产品外观：
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导播台（15针接口）
Tally接收机（25针接口）



注释：需要25孔转15针的Tally线




TCHD-890HS 导播台 Tally定义
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	产品外观：
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导播台（25针接口）
Tally接收机（25针接口）
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Tally线（25孔转25孔接口）
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导播台外观（15孔Tally接口）                   Tally接收机（25针接口）
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