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UV1010 三维控制键盘
用户使用说明书
（V1.1）
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声明：
本手册中的所描述的内容可能与您现使用的版本有区别，如果您在使用本手册时遇到疑问，请与本公司的技术支持联系以获取帮助。
本手册内容将不定期更新，公司有保留不另行通知的权利。

[bookmark: _Toc10621_WPSOffice_Level1]前言
控制键盘是集成视频会议系统中必不可少的设备，对所有前端摄像机、云台及电动镜头的全方位控制。控制键盘上一般有很多数字键及功能键，其中数字键用于选择摄像机或解码器地址，功能键则用于对选定的前端设备进行各种控制操作。在控制键盘上设有LCD液晶显示屏，用于显示控制指令或系统内各监控典的工作状态。一个系统中采用一个控制键盘，用于对整个视频会议系统进行远端控制操作。






[bookmark: _Toc16394_WPSOffice_Level1]1.产品概述
[bookmark: _Toc16394_WPSOffice_Level2]1.1产品特点
· 采用RS485、RS422、RS232多种接口控制信号，最多可接255个摄像机。
· 支持PELCO-D、PELCO-P、VISCA控制协议。
· 金属壳体，电脑键盘按键设计。
· 采用三维控制杆，对摄像机变速调控。
· 可控制摄像机转动、变焦、光圈、聚焦及摄像机其它参数设置。
· 液晶中英文显示，实时显示解码器和矩阵的工作状态。
· 具有按键声音提示功能。
· 独特的控制码学习功能，可以让客户自行修改控制码指令。
· RS485总线上的任何设备，可以单独设置不一样的协议、波特率。
· RS422通讯接口具有短路过流保护自动恢复功能。
· 最长通信距离达1200M（0.5MM 双绞线）。
[bookmark: _Toc13820_WPSOffice_Level2]1.2技术参数
	参数/型号
	KBD1010

	通讯方式
	RS485半双工、RS422全双工、RS232串口

	通讯波特率
	2400bps、4800bps、9600bps、19200bps

	接口方式
	5PIN压线端子、RS232接口

	操控摇杆
	三维（控制：上、下、左、右、旋转）

	显示方式
	LCD蓝屏液晶显示屏

	输入电压
	DC12V±10%

	功率消耗
	6W MAX

	环境温度
	-10℃～50℃

	环境湿度
	≦90%RH(无结霜)

	外观尺寸
	320mm（L）X179.3mm（W）X106.4mm(H)


	
[bookmark: _Toc20006_WPSOffice_Level2]1.3注意事项
· 液晶显示屏为易损体，切勿挤压，或长久时间内在强光下照晒。
· 摇杆为易损体，返修时，切记使用原包装或妥善包装好后在托运。
· 让控制键盘在技术指标允许的温度及湿度范围内工作。
· 请严格按照本手册的接线方式连接。
[bookmark: _Toc13401_WPSOffice_Level2]1.4物料清单
	名称
	数量
	单位
	备注

	5PIN压线插头
	1
	个
	

	DC-12V电源
	1
	个
	INPUT:100-240VAC~50/60HZ

	合格证
	1
	份
	

	保修卡
	1
	份
	


2. [bookmark: _Toc13820_WPSOffice_Level1]控制键盘正面按键功能说明
[image: KBD1010面板]
2.1 控制键盘功能按键
【ESC】退出键：退出当前，返回上级菜单
【SETUP】参数设置键：长按3S,进入控制键盘参数设置状态
【CAM ON/OFF】相机电源开/关键：开启/关闭相机电源。
【AF/MF】自动聚焦/手动聚焦：手动聚焦时需要与
【FOCUS+或【FOCUS-】键配合使用。
【SET PRESET】设置预置位键：设置摄像机的预置位，该功能键要与数字键，【ENTER】键配合使用。
【CALL PRESET】调用预置位键：调用已设置好的摄像机预置位，该功能键要与数字键，【ENTER】键配合使用。
【AE/AAE】自动曝光/光圈优先，需要配合【OPEN】、【CLOSE】键使用。
【BLC ON/OFF】背光补偿开/关键；启动背光补偿开关。
【MENU ON/OFF】菜单开/关键：开启/关闭菜单。
【HOME】：HOME键：HOME位。
【RESET】云台复位键：云台复位。
【CLR】清除键：清除当前输入内容
【0】~【9】数字键：0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。
【ENTER】确认键：确认当前输入内容。
【NEAR】聚焦拉近键：手动远焦，使远处的物体更清晰
【FAR】聚焦拉远键：手动近焦，使近处的物体更清晰
【TELE】窄角键：镜头拉近键：镜头放大倍数增大，缩小镜头视野键：放大监视目标。
【WIDE】广角键：镜头拉远键：镜头放大倍数减少，扩大镜头视野键：扩大监视范围。
【OPEN】光圈加键：手动光圈增大，光圈最大时屏幕显示为全白；在打开摄像机菜单模式下为进入下一级菜单。
【CLOSE】光圈减键：手动光圈减少，光圈最小时屏幕显示为全黑；在打开摄像机菜单模式下为返回上一级菜单。
【CAM】地址选择键：选择控制设备（解码器或摄像机）地址，需要与数字键和【ENTER】键使用。
【SET ID】设定ID键：长按3s,设定级联摄像机协议地址。
[bookmark: _Toc24474_WPSOffice_Level2]2.2液晶屏显示
   按键上的所有操作均会在液晶屏上对应显示。液晶屏会在控制键盘没有接收到任何输入的情况下，30秒后自动进入省电模式（亮度降低到最小），屏幕显示也会退回到初始化状态。
[bookmark: _Toc18039_WPSOffice_Level2]2.3摇杆控制
（顺时针/逆时针旋转只对3维有效）[image: ]
[bookmark: _Toc4466_WPSOffice_Level2]2.4控制键盘背面接口端子说明
背面板：有一个5PIN压线端子接口、一个RS232接口、1个DC-12V电源插头，3个状态指示灯。如图：
[image: ]
[bookmark: _Toc17788_WPSOffice_Level2]2.5功能编号描述：
	序号
	标示
	物理接口
	描述

	①
	RS-422
	控制输出（Ta、Tb、Ra、Rb）
	1. 连接摄像机或解码器的RS485总线；（Ta）接RS485+,（Tb）接RS485- 2.连接摄像头的RS422总线；（Ta）接RXD IN-，（Tb）接RXD IN+,（Ra）接TXD IN-,（Rb）接TXD IN+


	②
	Ground
	控制线接地端（G）
	控制信号线接地端

	③
	PW
	电源指示灯
	控制键盘在工作状态为长亮，红色

	④
	TXD
	发送数据指示灯
	发送数据时显示，状态为闪烁，绿色

	⑤
	RXD
	接收数据指示灯
	接收数据时显示，状态为闪烁，绿色

	⑥
	DC-12V
	电源输入
	直流12V电源输入



[bookmark: _Toc20006_WPSOffice_Level1]3.控制键盘设置参数与查询	
[bookmark: _Toc28506_WPSOffice_Level2]3.1控制键盘控制键盘参数
例：要把地址码是28的协议改成PelcoP，波特率改成9600，控制键盘的设置操作如下：
在正常操作模式下，长按【SETUP】键3秒钟，液晶屏上显示[image: ]，输入密码（出厂设置为8888），按【ENTER】键，液晶屏显示[image: ]，按【ENTER】键。液晶屏上显示[image: ]，按【2】【8】，液晶屏上显示[image: ]， 再按【ENTER】，液晶屏上显示[image: ]                      摇杆往下拨动一下，选择协议，液晶屏上显示[image: ]，摇杆往右拨动一下，选择波特率，按【ENTER】蜂鸣器会长鸣一声，设置完毕，按3次【ESC】键，退出设置，返回正常操作模式。
秘笈：要把所有前端设备的协议和波特率都设置成一样时，在设置里面进入到如下液晶屏显示[image: ]。
再按照相应的操作，选择相应的协议和波特率即可，如此设置完毕，地址码从0-255的控制协议和波特率都是一样的。
[bookmark: _Toc20735_WPSOffice_Level2]3.2控制键盘系统参数设置
控制键盘系统参数设置包括：设置密码、恢复出厂设置、提示音开关。键盘ID号设置、键盘锁开关。下面以：恢复出厂设置、键盘开关设置为例来描述一下设过程。
[bookmark: _Toc16394_WPSOffice_Level3]3.2.1设置密码
在正常模式下，长按【SETUP】键3秒，液晶屏显示[image: ]，键入密码，按【ENTER】键，液晶屏上显示[image: ]，摇杆往下拨动一下，液晶屏上显示[image: ]，按【ENTER】键，液晶屏上显示[image: ]，按【ENTER】，液晶屏上显示[image: ]，键入原密码，按【ENTER】键，再次键入四位数新密码，按【ENTER】键，液晶屏上显示[image: ]，再次键入新密码，按【ENTER】键，蜂鸣器长鸣1秒，设置成功，按两次【ESC】键，退出设置，返回正常操作模式

[bookmark: _Toc13820_WPSOffice_Level3]3.2.2恢复出厂设置
 在正常操作模式下，长按【SETUP】键3秒钟，液晶屏上显示[image: ]键入密码，按【ENTER】键，液晶屏上显示[image: ]，摇杆往下拨动一下，液晶屏上显示[image: ]，按【ENTER】键，液晶屏上显示[image: ]，摇杆往下拨动一下，液晶屏上显示[image: ]，按【ENTER】，液晶屏上显示[image: ]，再次按【ENTER】表示确认，蜂鸣器长鸣1秒，恢复出厂设置成功，按两次【ESC】键，退出设置，返回正常操作模式。
[bookmark: _Toc15041_WPSOffice_Level2]3.3控制键盘参数设置框架图
	>PTZ Setup（摄像机设置）
	摄像机地址： XXX（当前要设置的地址）
	PROTPCOL
	PELCOD、PELCOP、RULE、ctc

	
	
	Baud、Rate（波特率）
	2400、4800、9600、19200

	
	摄像机地址：0-255（全部设置成一样）
	同上

	
>SYSTEM Setup（系统设置）
	>SET PASSWORD（设置密码）
	OLD PW：旧密码
	四位数字

	
	
	NEW PW（新密码）
	四位数字

	
	
	AGAIN PW：（确认密码）
	四位数字

	
	>LOAD DEFAULT（恢复出厂设置）
	确认？
	【ENTER】键，确认，【ESC】键退出

	>SYSTEM Setup （系统设置）
	>SOUND SETUP（按键声开关设置）
	声音开
	摇杆左右选择【ENTER】键确认

	
	
	声音关
	

	
	>HOST ID SET（键盘ID设置）
	键盘地址
	Number【0】-【15】

	
	>LEARN SETUP（键盘锁定功能设置）
	键盘锁开
	摇杆左右选择【ENTER】进入设置密码状态

	
	
	键盘锁关
	


[bookmark: _Toc3101_WPSOffice_Level2]3.4控制键盘参数查询
	协议：X 波特率：X
	当前控制地址的协议和波特率

	摄像机查询
	摄像机协议：001
	协议
	对应地址的协议

	
	
	波特率
	对应地址的波特率

	系统查询
	型号：XXXXXXXX
	最大十位的产品型号

	
	序列号：XXXXXXXX
	八位机身号码

	
	设备号：XX
	两位的键盘ID号

	
	键盘锁（开/关）
	显示当前键盘锁的设置状态

	
	声音（开/关）
	显示当前按键提示音的设置状态


[bookmark: _Toc13401_WPSOffice_Level1]4．典型接线图示
[bookmark: _Toc31760_WPSOffice_Level2]4.1典型接线图示
控普通球机接法
[image: ]
控视频会议摄像机接法
[image: ]

1.控制输出：摄像机的RS485+连接键盘的Ta，摄像机的RS485-连接控制键盘的Tb;
2.副控设备：可以是DVR的RS485输出，控制键盘的RS485输出等。
[bookmark: _Toc4180_WPSOffice_Level2]4.2连接说明
[bookmark: _Toc20006_WPSOffice_Level3]4.2.1控制键盘与摄像机的连接
   采用RS422总线的连接方式，控制键盘的第3脚（Ra）接摄像机的第3脚TXD IN-，键盘的第4脚（Rb）接摄像机的第4脚TXD IN+,键盘的第1脚（Ta）接摄像机的第一脚RXD IN-,键盘的第2脚（Tb）接摄像机的第2脚RXD IN +;
                控制键盘            摄像机
                Ra<········>TXD IN-
Rb<········>TXD IN+
Ta<········>RXD IN-
Tb<········>RXD IN+
  采用RS232的连接方式，控制键盘（10pin接线端子）的第1脚RXD接摄像机输入接口RS232（MINI DIN 8pin）接口的第3脚TXD,键盘的第2脚TXD接摄像机的第5脚RXD，键盘的第3脚GND接摄像机的第4脚GND，（也可以使用控制键盘的标准RS232接口（DB9）连接摄像机）。
               控制键盘            摄像机
RXD<········>TXD
TXD<········>RXD 
GND<········>RXD 
以上连接方式任意选一种都可以对摄像机进行控制。
[bookmark: _Toc13401_WPSOffice_Level3]4.2.2摄像机之间的连接
  采用RS422总线级连的连接方式，摄像机1的输出接摄像机2的输入，摄像机2的输出接摄像机3的输入。依次类推。如下图所示：
[image: ]
 采用RS232级连的连接方式与422的大体一样，摄像机1的输出接摄像机2的输入，摄像机2的输出接摄像机3的输入，依次类推。
[image: ]
[bookmark: _Toc24474_WPSOffice_Level1]5.附录
[bookmark: _Toc13983_WPSOffice_Level2]5.1 RS485总线常识：
RS485总线，RS是英文“推荐标准”的缩写，485为标识号。RS485串行总线广泛应用在通信距离为几十米到上千米的场合上。RS485采用平衡发送和拆分接收，因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度，能检测低至200mV的电压，故传输信号能在千米之外得到恢复。RS485采用半双工工作方式，任何时候只能有一点处于发送态度，因此发送电路须由使能信号加以控制。RS485用于多点互连时非常方便，可以省略许多信号线。应用RS485可以联网构成分布式系统，其允许最多并联128台驱动器和128台接收器，具体要看驱动器和接收器所用的芯片，而且总线的驱动能力会受能力最弱的限制。但是，实际应用中我们可以通过RS485分配器来扩展。

[bookmark: _Toc11301_WPSOffice_Level2]5.2传输距离：
  当使用0.56mm（24AWG）双绞线作为通讯电缆时，根据波特率的不同，最大传输距离理论值：在波特率是2400 bps时可以传输1800米，在波特率是19200 bps时可以传输600米。当使用较细的通讯电缆，或者在电磁干扰较强的环境使用本产品；或者总线上连接有较多的设备时，最大传输距离相应缩短，反之，最大距离加长。
[bookmark: _Toc7504_WPSOffice_Level2]5.3连接方式与终端电阻：
  RS485工业总线标准要求各设备之间采用菊花链式连接方式，两头必须接有120Ω终端电阻，两平衡距离不得超过7米。
[image: ]
[bookmark: _Toc29637_WPSOffice_Level2]5.4实际使用中的问题：
实际施工使用中，用户常采用星形链接方式，此时终端电阻必须链接在线路距离最远的两个设备上，但是由于该连接方式不符合RS485工业标准的使用要求，因此在各设备线路距离较时，容易产生信号反射，抗 干扰能力下降等问题，导致控制信号的可靠性下降，反映现象为摄像机不受控制或控制时断时续互自行运转无法停止。对于这种情况建议采用RS485分配器。它可以有效地将星形链接转换为符合RS485工业标准所规定的连接方式，从而避免产生问题，提高通信的可靠性。
[image: ]
[bookmark: _Toc18039_WPSOffice_Level1]6.常见问题解答
	现象
	现象分析
	解决问题

	键盘不能控制摄像机
	1.检查硬件：RS485连接线
	步骤一：RS485的A、B是否接反，步骤二：断电后，检测RS485线是否短路或者短路。

	
	2.检查软件设置，键盘和摄像机的地址，协议、波特率是否都有对应
	步骤一：查看当前协议、波特率是否对应。
步骤二：把控制键盘的设置恢复一下默认值，然后在重新设置。

	
	3.检查在控制时，PTZ的灯是否会闪烁。
	步骤一：如果PTZ灯会随着控制而闪烁的话，那基本可以判定问题不在控制键盘身上，请从其他方面着手查找问题。
步骤二：如果PTZ灯不会随着控制而闪烁的话，那可能是键盘的RS485输出口有问题。请返修。

	键盘不能控制视频会议摄像机
	1.检查硬件：控制连接线
	步骤一：控制线连接是否正确。

	
	2.检查软件设置：键盘和视频会议摄像机的协议、波特率是否都有对应。
	检查每个地址码的协议、波特率是否对应，详见视频会议摄像机操作手册。

	部分摄像机能控，部分摄像机不能控
	1.检查硬件。
	检查各分支线路的通断路是否有问题。

	
	2.检查软件设置。
	检查每个地址码的协议、波特率是否对应。

	
	3.可能是星形接线的问题。
	步骤一：在RS485最远端，接个阻抗为120Ω电阻。
步骤二：在星形连接处，增加RS485分配器。

	键盘控制时，几个摄像机都一起动
	1.检查前端地址码设置。
	检查一起动的摄像机的地址码是否都一样，请错开地址码设置。（注：修改拨码后需重启才能生效）

	忘记了锁定键盘的密码
	在任何状态下，长按【SETUP】键，进入系统设置，重新设置密码。

	按键无声
	进入系统设置，把按键提示音打开。
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