TC-UB530 4K Plus
（多平台调用采集卡）
产品规格书
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概述：
单路4K USB采集卡
*型号:TC-UB530 4K Plus
*支持驱动和免驱动两种模式
*安装驱动后支持多个软件同时调用
*4K高清转USB，便携、4K 60Hz；
*最大输入：3840*2160@60/50fps   1920*1080P@240/200fps
*主机接口：USB 3.0；
* 视频接口输入： HDMI2.0 *1，环出：HDMI2.0*1； 
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规格：
	几何尺寸
	79.4mm x 114.4 mmx 23.92mm

	主机接口
	USB3.0 Type B (SuperSpeed) UVC 

	视频输入接口
	HDMI2.0 *1

	视频输出接口
	HDMI2.0 *1（环出）

	视频格式
	RGB24, YUY2, P010 ( Support on outputs below 1080P60 ) 
NV12, I420, MJPEG ( Supports on all outputs. )

	视频输入
	3840*2160P@60fps
1920*1080@240fps
（422 10Bit HDR，444 8Bit HDR）
向下兼容

	视频录制格式
	RGB24、YUY2、P010、NV12、I420、MJPEG

	UVC视频输出
	USB3.0 Support Resolution 
MJPEG 
3840×2160p@60/50fps 
NV12, I420, MJPEG 
3840×2160p@30/25fps 
1920×1080p@120/100fps 
2560×1440p@60/50/30/25fps 
NV12, I420, MJPEG, YUY2,P010, RGB24 
1920×1080p@60/50/30/25fps 
1280×720p@60/50/30/25fps
NV12, I420, MJPEG, YUY2, RGB24 
720×576p@60/50/30/25fps 
720×480p@60/50/30/25fps 
640×480p@60/50/30/25fps

	音频输入接口
	HDMI嵌入音频/3.5mm模拟音频

	UAC音频输出格式
	Stereo / 16-bit/48000Hz

	操作系统支持
	Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 ( 32-bit and 64-bit ) 
Linux / MAC OS 
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